ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Поставка товаров

	№ п/п
	Наименование товара
	Описание товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Диск
	Назначение: для скашивания травы, сорняков и мелкого кустарника.
Внешний диаметр: 230 мм.
Посадочный диаметр: 25,4 мм.
Количество зубьев: 4.
Совместимость: STIHL FS55, FS80, FS120 и аналоги.
	шт.
	1

	2
	Диск
	Тип: алмазный.
Вид: турбированный.
Диаметр: 120 мм.
Посадочный диаметр: 22.2 мм.
Тип: по бетону, камню.
Тип реза: сухой (с СОЖ и без).
	шт.
	1

	3
	Диск
	Тип: алмазный.
Вид: турбосегментированный.
Диаметр: 230 мм.
Посадочный диаметр: 22.2 мм.
Тип: по бетону, камню.
Тип реза: сухой (допускается с СОЖ).
	шт.
	2

	4
	Катушка
	Головка с леской для триммера BTH74B PRO М10×1,0.
Левая резьба, полуавтоматическая, металлический сердечник.
Выход лески: с двух сторон. 
Ширина: 150 мм.
Высота: 220 мм.
Вид крепления: M10.
	шт.
	5

	5
	Леска
	Тип: для триммера.
Форма сечения: витой квадрат.
Посадочный диаметр: 2,7 мм.
Длина: 216 м.
Упаковка: бухта.
	упак.
	1

	6
	Масло трансмиссионное
	Класс вязкости по SAE: 80W-90.
Классификация по API: GL-4.
Тип: минеральное. 
Назначение: смазывание узлов и деталей. 
Минимальная температура применения: -26 C. 
Максимальная температура применения: +35°C.
Цвет: светлое (Ultra).
Объём: 1 л.
	упак.
	2

	7
	Масло моторное
	Класс вязкости по SAE: 30.
Классификация по API: SJ/CF-4.
Тип масла: минеральное.
Объём: 0,946 л.
Сезонность: летнее. 
Температурный диапазон использования: от 0 до +50°C.
	упак.
	3

	8
	Масло моторное
	Вид: минеральное. 
Класс качества по JASO: FB. 
Объём: 1 л.
Тип: универсальное.
Назначение: для 2-тактных двигателей.
Наличие присадок предотвращающих образование коррозии и окисления деталей двигателя: да.
	шт.
	2

	9
	Нож
	Тип: для триммера.
Внешний диаметр: 230 мм.
Посадочный диаметр: 25,4 мм.
Количество зубьев: 36 шт.
Материал зубьев: твёрдый сплав (Anti-kick).
Назначение: жёсткая трава, кустарник, подлесок.
Совместимость: мотокосы с двигателем от 30 см³.
	шт.
	2

	10
	Цепь
	Назначение: для распиловочных работ с деревом.
Тип: усиленная.
Материал: высококачественная сталь с термообработкой.
Количество звеньев: 55 шт.
Шаг цепи: 3/8 дюйма (0,375 дюйма).
Ширина паза: 1,3 мм.
Длина шины: 40 см (16 дюймов).
	шт.
	1

	11
	Чашка алмазная
	Диаметр: 125 мм.
Посадочный диаметр: 22 мм.
Тип: турбо-сегмент.
Материал обработки: бетон, кирпич, камень, плитка.
	шт.
	1

	12
	Шина
	Длина (рабочая): 40 см (16 дюймов).
Шаг цепи: 3/8 дюйма.
Ширина паза: 1,3 мм.
Количество звеньев цепи: 55.
Материал: металл, устойчивый к износу.
Система смазки: автоматическая подача масла на цепь.
Совместимость: подходит для бензопил STIHL 180, 250 и аналогов.
	шт.
	1
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	Щиток защитный лицевой
	Назначение: для защиты лица и глаз от механических повреждений, брызг жидкостей, агрессивных химических веществ, абразивов, осколков, а также от теплового и оптического излучения.
Крепление на каску: наличие.
Тип крепления: поворотно-фиксирующее устройство, позволяющее фиксировать щиток в двух положениях («вверх-вниз»). 
Материал экрана: ударопрочный, термостойкий поликарбонат (толщина 2 мм).
Форма экрана: сферическая, панорамная, со скошенной книзу частью.
Оптический класс: 1 (без искажений).
Цвет: прозрачный.
	шт.
	3



Условия поставки товара:
Поставка Товара осуществляется Поставщиком в рабочий день в период с 09-00 часов до 15-00 часов (за исключением обеда с 12-00 часов до 12-45 часов) (по местному времени Заказчика). Поставщик не позднее, чем за 1 (один) час до момента поставки Товара, должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке.
Поставщик осуществляет поставку товара одной партией и в полном объёме. Неполная поставка товара или допоставка в другие дни не допускается и является основанием для отказа в приемке товара. Заказчик вправе отказаться от приемки поставленного товара, в случае поставки товара позднее указанного срока поставки.
Поставляемый товар должен соответствовать функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и гарантийным требованиям, а также другим обязательным условиям указанным в объявлении о закупке.
Товар доставляется в невозвратной таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и, при необходимости, последующем хранении. Поставщик несет ответственность за все потери и/или повреждения, вызванные неправильной упаковкой либо маркировкой поставляемого товара.
Поставляемый товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и иметь необходимые сертификаты соответствия, выданные органами, уполномоченными осуществлять государственный надзор и контроль в области обеспечения качества и безопасности товаров. 
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. 
