

                                                                          ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

                                                            Скобянка на 2026г

	№п/п
	товар
	характеристика
	Ед. изм.
	

	1. 
	Замок врезной  
	сувальдный 3B8-4 ригель без покрытия; код окпд2 25.72.12.110
Тип продукта
Врезной замок сувальдный
Направление открыв. двери
Левый, Правый
Межосевое расст. (мм)-0
Тип ключа Сувальдный ключ
Сувальдный ключ
Основной материал- сталь
Глубина (мм)85
Дорнмасс (в мм) 48
Количество ключей - 3
Высота корпуса (мм)75
Ширина корпуса (мм)75
Глубина корпуса (мм) 82
Толщина корпуса (мм) 19
Высота лиц. планки (мм)136
	шт
	8

	1. 
	Замок врезной
	ЗВ7-70, цвет хром Корпус замка ЗВ7-70 предназначен для установки в легкие двери. Межосевое расстояние 70 мм, удаление ключевого отверстия 40 мм. Усиленная конструкция Корпус выполнен из стали. Габариты замка - 148x69x14 мм. Окпд2 25.72.12

	шт
	3

	3.
	Дюбель-гвоздь
	Дюбель-гвоздь грибовидный полипропилен 6x40 мм Количество в упаковке 100 шт.    ОКПД 2 25.72.14
Вес0.315 кг
Длина дюбеля 40мм
Диаметр дюбеля 6мм
Вид дюбеля гвоздь
Назначение Для бетона,
Материал дюбеля полипропилен
Бортик грибовидный

	шт
	1

	4.
	Дюбель-гвоздь
	Дюбель-гвоздь грибовидный полипропилен 6x60 мм Количество в упаковке 100 шт.    ОКПД 2 25.72.14
Вес0.345 кг
Длина дюбеля 60мм
Диаметр дюбеля 6мм
Вид дюбеля гвоздь
Назначение Для бетона,
Материал дюбеля полипропилен
Бортик грибовидный

	шт
	1

	5.
	Дюбель-гвоздь
	
Дюбель-гвоздь потайной полипропилен 6x40 мм уп.-100 шт.                              ОКПД 2 25.94.11
Диаметр (мм) 6
Длина (мм) 40
Тип манжеты Потайной
Основной материал Полипропилен
Материал гвоздя/шурупа в дюбеле
Оцинкованная ст
Вес  0.306


	шт
	1

	6.
	гвозди строительные 1,8х32
 
	ГОСТ 4028-63 являются самым распространенным и удобным крепежом при сборке различных конструкций с использованием дерева. Строительные гвозди изготовлены из высококачественной стали в строгом соответствии с действующими стандартами. ОКПД 2 25.93.14.111
	кг
	4

	7.
	гвозди строительные 2*40
	ГОСТ 4028-63 являются самым распространенным и удобным крепежом при сборке различных конструкций с использованием дерева. Строительные гвозди изготовлены из высококачественной стали в строгом соответствии с действующими стандартами. ОКПД 2 25.93.14.111
	кг
	3

	8.
	гвозди строительные кровельные с увеличенной головой 2,5*40
	
	кг
	4

	9.
	гвозди строительные 2,5*50
	ГОСТ 4028-63 являются самым распространенным и удобным крепежом при сборке различных конструкций с использованием дерева. Строительные гвозди изготовлены из высококачественной стали в строгом соответствии с действующими стандартами. ОКПД 2 25.93.14.111
	кг
	4

	10.
	гвозди строительные 2,5*60
	Г6ОСТ 4028-63 являются самым распространенным и удобным крепежом при сборке различных конструкций с использованием дерева. Строительные гвозди изготовлены из высококачественной стали в строгом соответствии с действующими стандартами. ОКПД 2 25.93.14.111
	кг
	3

	11.

	гвозди винтовые строительные 3,5*70
	ГОСТ 4028-63 являются самым распространенным и удобным крепежом при сборке различных конструкций с использованием дерева. Строительные гвозди изготовлены из высококачественной стали в строгом соответствии с действующими стандартами. ОКПД 2 25.93.14.111
	кг
	5

	12.
	саморезы с потайной головой
3,5*25
  
	Саморезы по дереву и гипсокартону
ОКПД 2 25.94.11.120

	шт
	350

	13.
	саморезы с потайной головой
3,5*32
	Саморезы по дереву и гипсокартону ОКПД 2 25.94.11.120
	шт
	245

	14.
	саморезы с потайной головой
3,5*45
	Саморезы по дереву и гипсокартону ОКПД 2 25.94.11.120
	шт
	200

	15.
	саморезы с потайной головой
3,5*50
	Саморезы по дереву и гипсокартону ОКПД 2 25.94.11.120 
	шт
	200

	16.
	саморезы с потайной головой
4,2*75
	Саморезы по дереву и гипсокартону ОКПД 2 25.94.11.120 
	шт
	380

	17.
	саморезы с потайной головой
4,2*90
	Саморезы по дереву и гипсокартону ОКПД 2 25.94.11.120
	шт
	400

	[bookmark: _GoBack]18.
	саморезы с потайной головой 4,8*90
	Саморезы по дереву и гипсокартону ОКПД 2 25.94.11.120
	шт
	400


товар должен быть сертифицирован в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Поставщик в обязательном порядке передает Заказчику сертификат соответствия, гарантийный талон, инструкцию по эксплуатации, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• В случае, если в настоящем Техническом задании, имеются ссылки на конкретные товарные знаки, фирменные наименования, наименования производителей и т.п., участник закупки вправе поставлять эквивалент, который соответствует по качеству и техническим характеристикам Товаров, указанных в настоящем Техническом задании.
• Поставка товара осуществляется   по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, д.11;


Зам директора по АХР                                                      С.Л.Трофимов


