	№ п.п.

	ФИО
	Тел. номер
	Особенности
	Тел. аппараты*

	1
	Пользователь 1
	
	Выделение номера
	
	Yealink SIP-T33G 

	2
	Пользователь 2
	
	Выделение номера 
	
	Yealink SIP-T33G 

	3
	Пользователь 3
	
	Выделение номера
	
	Yealink SIP-T33G

	4
	Пользователь 4
	
	Выделение номера
	
	Yealink SIP-T33G

	5
	Пользователь 5
	
	Выделение номера
	
	Yealink SIP-T33G

	6
	Пользователь 6
	
	Выделение номера
	
	Yealink SIP-T33G

	7
	Пользователь 7
	
	Выделение номера
	
	Yealink SIP-T33G

	8
	Пользователь 8
	
	Выделение номера
	
	Yealink SIP-T33G

	9
	Пользователь 9
	39-40-07
	Сохранение номера, перевод в протокол SIP
	
	Yealink SIP-T33G

	10
	Пользователь 10
	
	Выделение номера
	Требуется прокладка кабеля (35 м) под потолком, стене с установкой кабель-канала 25*16 (12 м), плинтусу
	Yealink SIP-T33G

	11
	Пользователь 11
	39-61-12
	[bookmark: _GoBack]Сохранение номера, перевод в протокол SIP
	
	Yealink SIP-T33G


	12
	Пользователь 12
	
	Выделение номера
	
	Yealink SIP-T33G


	13
	Запас оборудования
	
	
	Настройка телефонного аппарата не требуется
	Yealink SIP-T33G – 4 штуки.




Примечание:
1. Тел. аппараты должны быть в комплекте с блоками питания. 
2. Подключение телефонных аппаратов по протоколу DHСP.
3. Необходимо провести ПНР на существующей АТС Grandstream UCM6202.
4. * - или эквивалент с функциональными возможностями не менее заявленных Производителем.
