ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на поставку рукавов  напорно-всасывающих  для нужд МУП «Водоканал»
Описание объекта закупки:
			№
№
п/п


	
Наименование

	
Характеристика товара


	
Единица измерения 
	
Коли-чество
	
ОКПД 2

	
1
	Рукава резиновые напорно-всасывающие для подачи воды под давлением

	ГОСТ 5398-76 
(Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные. Технические условия.)
Неармированные резиновые рукава с текстильным каркасом и металлической спиралью, имеющие на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре.

Длина рукава не менее  -6 м.
Класс: В(вода).
Группа в зависимости от условий работы: 2 - Напорно-всасывающие.
Диаметр внутренний рукава: 75  мм.
Рабочее давление: не менее – 5(кгс/см2).
Длина манжеты  - 100 мм.
Минимальный радиус изгиба – не более 500 мм.

	м.
	24
	22.19.30.135
Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные



Требования к поставляемому товару:
1. Требование к качеству товара: Качество поставляемого товара соответствует требованиям  ГОСТ5398-76 (Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные. Технические условия). Товар новый, не бывший в эксплуатации. Наличие сертификата качества на данный товар обязательно.Срок  изготовления –  не ранее II квартала  2026года.  
2.Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении). Поверхность внутреннего резинового слоя рукавов должна быть без складок, пузырей, раковин и трещин.
3. Поставляемый товар должен быть упакован соответствующим образом, на товаре не должно быть следов повреждений и изменений. Вместе с поставляемым товаром должны быть представлены документы, подтверждающие качество и безопасность товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. Рукава должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту,утвержденному вустановленном порядке.Гарантийный срок (согласно ГОСТа 5398-76Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные. Технические условия.) хранения рукавов – три с половиной года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения рукавов - два года со дня ввода в эксплуатацию. 
Условия, место доставки и срок поставки товара:
Поставка Товара должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием, условиями Договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Поставка Товара производится силами и средствами поставщика в соответствии с условиями Договора. Место доставки товара: МУП «Водоканал», г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы,2.
Поставка Товара осуществляется   в течение 7-и рабочих дней с момента заключения Договора. В рабочие дни с 8-00 до 16-00.
Оплата   по   настоящему  Договору   осуществляется   по   безналичному   расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.
Расчеты   по   настоящему   Договору Заказчик   производит   в   следующем порядке: оплата после получения Товара в течение 7рабочих дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон.
Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие документы: 
- Счет на оплату.
- Товарная накладная № торг-12, счет-фактура либо универсальный передаточный документ.


Начальник АТУ                                                                                                      Домрачев Р.И.
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