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	             Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
              ОКПД 2 
          26.30.50.114
	Материал корпуса:
	пластик
	
































	2
	шт

	
	
	Потребляемый ток (мА)
	160
	
	
	

	
	
	Степень защиты:
	IP 20
	
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур (С):
	- 30…+ 50
	
	
	

	
	
	Ёмкость АКБ (А/ч):
	7
	
	
	

	
	
	Максимальная потребляемая мощность (ВА)
	⩾20
	
	
	

	
	
	Ток ШС в дежурном режиме (мА)
	3
	
	
	

	
	
	Напряжение питания в сети переменного тока (В):
	135 … 242
	
	
	

	
	
	Номинальное сопротивление выносного резистора (кОм)
	7.5
	
	
	

	
	
	Максимальное суммарное сопротивление проводов линии ШС (Ом)
	220
	
	
	

	
	
	Количество устанавливаемых аккумуляторов:
	1
	
	
	

	
	
	Количество шлейфов:
	2
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры (мм):
	240х200х83,5
	
	
	

	
	











             Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
             ОКПД 2 
26.30.50.114
	Материал корпуса:
	пластик
	
	













  4
	













шт

	
	
	Потребляемый ток (мА)
	160
	
	
	

	
	
	Степень защиты:
	IP 20
	
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур (С):
	- 30…+ 50
	
	
	

	
	
	Ёмкость АКБ (А/ч):
	7
	
	
	

	
	
	Максимальная потребляемая мощность (ВА)
	⩾12
	
	
	

	
	
	Ток ШС в дежурном режиме (мА)
	3
	
	
	

	
	
	Напряжение питания в сети переменного тока (В):
	135 … 242
	
	
	

	
	
	Номинальное сопротивление выносного резистора (кОм)
	7.5
	
	
	

	
	
	Максимальное суммарное сопротивление проводов линии ШС (Ом)
	220
	
	
	

	
	
	Количество устанавливаемых аккумуляторов:
	1
	
	
	

	
	
	Количество шлейфов:
	4
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры (мм):
	240х200х83,5
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Батареи аккумуляторные

ОКПД 2
27.20.23.190
	Тип техники:
	                    ИБП
	
	










 15
	










шт

	
	
	Тип корпуса:
	В
	
	
	

	
	
	Напряжение (В):
	12
	
	
	

	
	
	Ёмкость (А/ч):
	4,5
	
	
	

	
	
	Тип клемм:
	Нож F 1
	
	
	

	
	
	Технология производства:
	AGM
	
	
	

	
	
	Высота (мм):
	101
	
	
	

	
	
	Ширина (мм):
	70
	
	
	

	
	
	Длина (мм):
	90
	
	
	

	
	

Батареи аккумуляторные
ОКПД 2
27.20.23.190


	Тип техники:
	ИБП
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шт

	
	
	Тип корпуса:
	В
	
	
	

	
	
	Напряжение (В):
	12
	
	
	

	
	
	Ёмкость (А/ч):
	7,5
	
	
	

	
	
	Тип клемм:
	Нож F 1
	
	
	

	
	
	Технология производства:
	AGM
	
	
	

	
	
	Высота (мм):
	100
	
	
	

	
	
	Ширина (мм):
	151
	
	
	

	
	
	Длина (мм):
	65
	
	
	



1. Объект закупки: Поставка Товара для ОЛТК ГА-филиала ФГБОУ ВО УИ ГА  
2. Сроки поставки: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта.
3. Место поставки: Место поставки товара: 644103, г.  Омск, ул. Авиагородок, 27. Поставка товара осуществляется единовременно в полном объеме за счет сил и средств Поставщика, погрузо-разгрузочные работы, связанные с доставкой товара, выполняются силами и за счет Поставщика, в рабочие дни (пн. - пт. с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00) по согласованию с Заказчиком времени поставки.
4. Порядок и сроки оплаты: оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течении 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
      5. Требования к техническим и эксплуатационным характеристикам объекта закупки
5.1. Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам.
5.2. Требования к качеству.
5.2.1. качество товара должно соответствовать установленным для данного товара нормам и требованиям (ГОСТ, ТУ, ТР ТС и иной нормативно-технической документации). Соответствие товара указанным требованиям подтверждается предоставлением Заказчику сертификата соответствия (декларация соответствия), которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей товара.
         5.2.2. Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением.
5.2.3. Поставляемый товар должен иметь тару и/или упаковку, обеспечивающую его сохранность, товарный вид и предохраняющую от всякого рода повреждений при транспортировке, с маркировкой соответствующей действующим техническим документам. Товар должен быть в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя.
[bookmark: _GoBack]При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика
6. Требования к условиям транспортировки товара, упаковке и маркировке
6.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
6.2. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.
7. Требования к гарантии качества товара, к гарантийному сроку и гарантийному обслуживанию товара.
7.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым (заводской сборки), не восстановленным и не смонтированным из деталей, бывших в употреблении, 
по своим функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам и комплектности товар соответствует требованиям Контракта, что подтверждается технической документацией завода-изготовителя данного Товара.
Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара в соответствии со Спецификацией, Техническими требованиями, технической и(или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара 
7.2. Поставщик предоставляет гарантию на Товар сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев или не менее срока гарантии производителя. 
Гарантийный срок на каждую единицу Товара исчисляется с момента подписания акта приема-передачи. 
Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа оборудования или его частей, неправильной его эксплуатации. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком.
[bookmark: _Hlk105363939]7.3. Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, указанному Заказчиком.


