ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку мультимедийного оборудования, в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей», национального проекта «Молодежь и дети», государственной программы «Развитие образования», мероприятия Всероссийский проект «Память сильнее времени»
	№ п/п
	Наименование товара
	Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров)
	Ед-ца изм.
	Кол-во

	1. 
	PTZ-камера CleverCam 1010UH (FullHD, 10x, 

USB 2.0, HDMI)
	PTZ-камера CleverCam 1010UH
•Тип: PTZ-камера (Pan-Tilt-Zoom)

•Матрица (сенсор): 1/2.8" CMOS (прогрессивная развертка)

•Эффективные пиксели: 2.07 мегапикселей (для Full HD)

•Минимальная освещенность: 0.5 Люкс (F1.8, AGC ON)

•Шумоподавление (DNR): 2D и 3D DNR

•Баланс белого: Автоматический, Ручной, ATW (Автоматическое отслеживание баланса белого), 
•Указанная цветовая температура.

•Компенсация задней засветки (BLC): Есть

•Режим экспозиции: Автоматический, Ручной, Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы.
Оптика:

•Оптический зум: 10x

•Фокусное расстояние объектива: f = 4.7 мм (широкий угол) ~ 47 мм (телеобъектив)

•Диафрагма: F1.6 (широкий угол) ~ F3.0 (телеобъектив)

•Горизонтальный угол обзора (FoV): 60-70° (на широком угле) до 7-8° (на телеобъективе)

•Автофокус: Автоматический, Ручной.
Видео:

Видеовыход:

•HDMI: до 1080p60 (Full HD)

•USB 2.0: до 1080p30 (Full HD), совместимость с UVC (USB Video Class)

•Поддерживаемые разрешения и частоты кадров (основные):

1080p: 60/50/30/25 кадров в секунду

720p: 60/50/30/25 кадров в секунду

•Форматы сжатия видео (USB): MJPEG, H.264, YUV 

Аудио:

•Аудиовход: 3.5 мм Line In 

•Форматы сжатия аудио: AAC, G.711

Видеовыходы:

•1x HDMI

•1x USB 2.0 Type-B

•Интерфейс управления: RS-232, RS-485 

•Питание: Вход для адаптера питания.

•Входное напряжение: DC 12V

•Потребляемая мощность: 12 Вт
Страна происхождения: 
	шт.
	3

	2. 
	Пульт управления PTZ камерами CleverCam Control Pro AT NDI
	Пульт управления PTZ-камерами CleverCam Control Pro AT NDI
•Тип: Профессиональный контроллер для PTZ-камер
Сетевой интерфейс (IP):

•1x RJ45 (Ethernet), 10/100/1000 Мбит/с

•Поддержка протоколов: IP VISCA, NDI|HX, ONVIF

•Возможность PoE (Power over Ethernet) 

Последовательные порты:

•1x RS-232 (8-pin Mini-DIN или RJ45)

•1x RS-485 

•Поддержка протоколов: VISCA, Pelco-D, Pelco-P

Другие интерфейсы:

•USB

•Tally In/Out 

Дисплей:

•Тип: LCD-дисплей 
•Отображаемая информация: IP-адрес, ID текущей камеры, выбранные параметры (Iris, Shutter, Gain, WB), статус подключения, режимы.
Питание:

•Входное напряжение: DC 12V (через внешний адаптер питания)

•PoE: Поддержка Power over Ethernet (IEEE 802.3af/at) для питания через сетевой кабель 
•Потребляемая мощность: -10 Вт
Страна происхождения:
	шт.
	1

	3. 
	Потолочное крепление для PTZ-камер
	Потолочное крепление для PTZ-камер
• Тип: Потолочное крепление для установки PTZ-камер.
Материалы и конструкция:

• Материал корпуса: сталь с порошковым покрытием.

• Цвет: черный 
Технические параметры:

• Максимальная нагрузка: до 15 кг 

• Тип крепления к камере: винт 1/4"-20 UNC 

• Крепление к потолку: через монтажную пластину с отверстиями для анкерных болтов (4 отверстия).

• Высота/Длина штанги:

• Фиксированная: 30 см.

• Регулируемая: 60-120 см.
Страна происхождения:
	шт.
	3

	4. 
	Кабель соединительный DEXP HDMI - HDMI, 10 м
	Кабель соединительный DEXP HDMI - HDMI, 10 м
• Тип кабеля: Соединительный аудио-видео кабель.

• Назначение: Передача цифровых аудио- и видеоданных высокого разрешения между устройствами, оснащенными разъемами HDMI.
•Длина кабеля: 10 метров.
•Версия HDMI: HDMI 2.0
Поддерживаемое разрешение видео:

•HDMI 2.0: 4K Ultra HD (3840x2160)

Разъемы:
•Тип разъемов: HDMI Type A (папа) - HDMI Type A (папа).
Страна происхождения:
	шт.
	4

	5. 
	DAS Audio ACTION-515A Акустическая система активная
	DAS Audio ACTION-515A Акустическая система активная 
• Тип: Активная 2-полосная акустическая система с двумя усилителями (biamp)
•Мощность: 500 Вт (номинальная, непрерывная), 1000 Вт (пиковая)
•Звуковое давление (SPL): 131 дБ (1 Вт/1 м)
•Динамики: НЧ: 1×15" (15MI4/GM-12MI4), ВЧ: 1" (M-34/GM-M34 Driver)
•Частотный диапазон: 45 Гц – 20 кГц (–10 дБ)
•Входы: 2× сбалансированных Female XLR (комбо 6.3 мм), AUX: 1× 3.5 мм mini Jack, AC Input: powerCON
•Выход: Loop Thru: Male XLR
•Материал корпуса: Берёзовая фанера
•Отделка корпуса: Защитное покрытие ISO-Flex
•Интерфейс управления: DAScontrol с 24-битным DSP и ЖК-экраном для выбора пресетов, режимов эквалайзера, задержки, регулировки усиления и источника сигнала
Страна происхождения:
	шт.
	2

	6. 
	Комплект стоек для акустических систем K&M 21459-000-55
	Комплект стоек для акустических систем K&M 21459-000-55
• Тип: стойки для акустических систем. 
• Высота: регулируется от 1270 мм (в сложенном состоянии) до 1930 мм (в полностью раскрытом виде).
• Максимальная нагрузка: 50 кг на одну стойку.
• Основание: трёхногая конструкция для повышенной устойчивости.
• Покрытие основания: прорезиненные стабилизаторы
• Тип крепления: металлический запирающий и стягивающий механизм.
• Материал: алюминиевый корпус с фитингами, армированными стекловолокном.
• Цвет: чёрный.
Страна происхождения:
	шт.
	1

	7. 
	XLINE Cables RSPE 09 Кабель акустический с разъемами, 9м
	XLINE Cables RSPE 09 Кабель акустический с разъемами, 9м
• Тип: спикерный (RSP 2×1.5 PVC). 
•Разъёмы: RCON SPEAKON
•Материал проводника: многожильная лужёная •электротехническая медь.
•Диаметр проводника: 3 мм.
•Длина: 9 м.
•Материал изоляции проводника: полиэтилен.
•Материал защитной оболочки: ПВХ (PVC).
•Цвет: чёрный.
Страна происхождения:
	шт.
	2

	Товар новый, не использованный, не восстановленный, без следов механических повреждений.

Поставщик осуществляет перевозку, доставку, разгрузку внутри помещения, по адресу заказчика.
Гарантия поставщика на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев, с момента передачи товара Заказчику и даты подписания Акта приемки (ф. 0510452).


	


