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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Оказание услуг по ремонту и настройке форсунок дизельных автомобилей 
FUSO Canter 6890FD и MAZDA BT-50»

Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) и иные требования:
1. Объект закупки: 
Прочая закупка товаров, услуг: «Оказание услуг по ремонту и настройке форсунок дизельных автомобилей 
FUSO Canter 6890FD и MAZDA BT-50».
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОКПД2: 
(ОК 034-2014): 45.20.21.221 — Услуги по ремонту топливной аппаратуры двигателей.
Срок оказания Услуг: в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Контракта.                            
Срок действия Контракта: действует с даты заключения контракта по 30.09.2026 г.
Место оказания Услуг: Демонтаж и монтаж топливных форсунок производится по месту нахождения 
Заказчика, силами Исполнителя по адресу: г. Иркутск, Юбилейный 83А.

2.Наименование предмета закупки: 
	Классификация продукции в соответствии с ОКПД 2:
	Наименование Услуги
	Единица измерения
	Кол-во

	ОКПД2: 45.20.21.221 — Услуги по ремонту топливной аппаратуры двигателей.
	Полное восстановление работоспособности топливной системы, устранение дефектов впрыска, обеспечение корректной работы ДВС в соответствии с заводскими параметрами.
	Усл. ед.
	2



3. Перечень проводимых работ и оказания Услуг: 

1. Демонтаж (снятие):
- Проведение компьютерной диагностики топливной системы перед разборкой. 
- Очистка колодцев форсунок от загрязнений во избежание попадания грязи в цилиндры.   - Демонтаж топливных трубок высокого давления и электрических разъемов. 
- Бережное извлечение форсунок из ГБЦ с использованием специализированного инструмента (при необходимости — гидравлического съёмщика). 
- Маркировка форсунок по номерам цилиндров.

2. Диагностика и ремонт:
- Очистка форсунок в ультразвуковой ванне.
- Тестирование на специализированном диагностическом стенде (например, Bosch, Hartridge или аналогах) с распечаткой тест-планов «До ремонта».
- Полная разборка, дефектовка и замена изношенных элементов (мультипликаторы, клапаны-мультипликаторы, распылители, уплотнения).
- Регулировка геометрических параметров форсунки (ход анкера, преднатяг пружины).
- Повторное тестирование на стенде с генерацией нового кода коррекции (IMA/ISA-кода) для каждой отремонтированной форсунки.

3. Монтаж (установка): 
- Тщательная очистка и фрезеровка (правка) посадочных мест (колодцев) форсунок в ГБЦ.
- Замена одноразовых расходных материалов на новые (пламегасительные медные шайбы, резиновые уплотнительные кольца, прижимные болты).
- Установка форсунок с соблюдением моментов затяжки, регламентированных заводом-изготовителем.
- Установка топливных трубок и подключение проводки.
4. Кодирование (прописка) и адаптация:
- Программирование (ввод) сгенерированных тест-стендом новых кодов коррекции форсунок в электронный блок управления (ЭБУ) двигателя автомобиля. 
- Прокачка топливной системы, удаление воздушных пробок и первый запуск ДВС.
- Проведение процедуры контроля адаптации (при необходимости — запуск функции пилотного впрыска через сканер).

4.Требование к оказанию Услуг:
             Услуги должны быть оказаны по заявке Заказчика.
Услуги должны быть оказаны в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения 
заявки от Заказчика. Заявка подается способом, позволяющим фиксировать ее подачу: по номеру 
телефона или по адресу электронной почты. Для подачи заявки используются адреса Исполнителя, указанные в контракте.
Услуги оказываются в будние дни, с понедельника по четверг с 08:00 до 16:00, в пятницу 
с 08:00 до 15:00.
 
5.Требования к используемому Товару при оказании Услуг:
Установленный Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт или восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не находящимися в залоге или другом обременении, соответствующими техническому описанию модели. 
Товар должен отгружаться в упаковке (при наличии упаковки), таре соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки.
[bookmark: P929]Гарантийный срок на оказанные Услуги, включая все виды ремонтных, слесарных работ в ходе предоставления Услуги, с даты подписания документа о приемке составляет 12 (двенадцать) месяцев. 
Гарантийный срок на установленные в ходе предоставления Услуги оригинальные запасные части составляет 6 (шесть) месяцев без ограничения пробега.
В случае, если в период гарантийного срока будут обнаружены дефекты, неисправности, поломки автотранспортного средства или установленных запасных частей, то Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Исполнителя, путем направления Акта о выявленных недостатках, составленного в одностороннем порядке, который является достаточным основанием для предъявления Заказчиком претензий Исполнителю. Исполнитель в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения Акта о выявленных недостатках и нарушениях обязан безвозмездно устранить недостатки оказанных Услуг. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов соответственно.
В случае, если в течение 6 (шести) месяцев с даты проведения технического обслуживания 
выявлена не указанная в рекомендациях и не устраненная в ходе технического обслуживания 
неисправность из обязательных работ (диагностики) перечня и регламента проведения технических работ, то Исполнитель в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения Акта о выявленных недостатках, составленного Заказчиком, своими силами и за свой счет устраняет указанную 
неисправность.
В случае, если срок ремонта превысит 7 (семь) рабочих дней, то Исполнитель обязуется не позднее следующего рабочего дня по истечении указанного срока предоставить Заказчику технически исправное подменное автотранспортное средство аналогичного класса.
Автомобили с гарантийным сроком обслуживания, должны проходить плановое техническое обслуживание, внеплановые ремонтные работы, контрольно-осмотровые работы с предоставлением гарантийных обязательств и отметками в сервисной книжке автомобиля.
Для обеспечения качественного обслуживания, ремонта автомобилей, находящихся на гарантийном сроке и/ или если работы связаны с предоставлением услуг и /или приобретением Товара единственного официального дилера определенной марки автомобиля / товара, то Исполнитель имеет право на основании субподрядного договора передать право выполнить Услуги единственному официальному дилеру автомобиля/Товара.
[bookmark: _GoBack]
6. Отчётность и приёмка оказанных Услуг: 
По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику: Акт выполненных работ с детализацией стоимости операций и замененных деталей. Распечатку тест-планов со стенда для каждой форсунки (параметры «до» и «после» ремонта). Лист с новыми кодами коррекции, привязанными к конкретным номерам цилиндров (для контроля корректности прописки). Демонтированные (старые/замененные) детали форсунок и одноразовые шайбы.

7. Перечень транспортных средств по восстановлению работоспособности топливной системы:

	№ п/п
	Марка, модель ТС
	Гос. номер
	Год выпуска
	VIN 

	1
	FUSO Canter 6890FD
	Е 152 ХК 38
	2011
	Z7B6890FDB0300052

	2
	MAZDA BT-50
	Р 043 УС 38
	2011
	JMZUN8F120W890220



FUSO Canter 6890FD:
Тип двигателя: дизель
Количество форсунок: 4 шт.

MAZDA BT-50:
Тип двигателя: дизель
Количество форсунок: 4 шт.

8. Обмен и подписание документов о приемке:
Обмен документами осуществляется в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через 
Операторов Системы ЭДО: Контур. Диадок, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, действующих на дату отправки документа.  



Начальник отдела хозяйственного обеспечения и строительства                                                   Домбровский Д.С
                                                                                                                               
                       
                                                                                                                                           «__» __________ г.
