ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка  аккумуляторной дрели – шуруповерта для нужд Управления Роскомнадзора по Рязанской области, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, 15
Технические характеристики:
Дрель-шуруповёрт аккумуляторная Ресанта ДА-20-2ЛК-Б бесщёточная 20 В 2x2 Ач Li-ion с ЗУ в кейсе 
Мах крутящийся момент: 55 НМ

Тип аккумулятора: Li-ion
Напряжение аккумулятора: 20В
Мах диаметр сверления (металл): 12 мм

Мах диаметр сверления (дерево): 30 мм

Зарядное устройство в комплекте: есть

Тип двигателя: бесщеточный

Тип инструмента: безударный

Количество аккумуляторов в комплекте: 2

Емкость аккумулятора: 2А*ч

Тип патрона: быстрозажимной

Количество скоростей: 2
Электронная регулировка оборотов: нет
Наличие реверса: да
Подсветка: да
Индикатор заряда: да
Комплект размещается в кейсе
