Техническое задание


	№
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Насос скважинный
	[bookmark: _GoBack]Тип электродвигателя - трехфазный
Конструкция — центробежный
Тип — погружной
Напряжение - 380В
Двигатель – не менее 4 кВт
Диаметр насоса – 4 дюйма
Подача макс. – не менее 14,4 м3/ч
Напор макс. –  не менее 139 м.
Присоединительный диаметр – 2 дюйма
	шт.
	1



Поставка товара осуществляется по адресу: Ивановская область, р-н. Приволжский, д. Спасское, ул. Прудская, д. 37.

