Задание
на оказание услуг по обследованию плит пролетных строений мостового сооружения через р. Правая на км 11+714 автомобильной дороги "Обход пос. Красная Речка – с. Казакевичево"
	1. 
	Наименование услуг

	
	Обследование плит пролетных строений мостового сооружения через р. Правая на км 11+714 автомобильной дороги "Обход пос. Красная Речка – с. Казакевичево"

	2. 
	Местонахождение 

	
	Российская Федерация, Хабаровский край, местоположение объекта указано 
в Приложении №1 к заданию на оказание услуг.

	3.
	Основание для оказания услуг

	
	3.1 ГОСТ 33161-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Требования 
к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений 
на автомобильных дорогах".

	
	3.2 Тип обследования мостовых сооружений - тип № 9 в соответствии с п. 5.1.3 ГОСТ Р 59618-2021 "Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Правила обследований и испытаний".

	4.
	Вид услуг

	
	Обследование 

	5.
	Исходные данные и материалы для оказания услуг

	
	5.1 Имеющаяся в наличии проектная (основная) и исполнительная документация 
на ремонты мостовых сооружений, предоставленная Заказчиком.

	
	5.2 Данные о предыдущих обследованиях (при наличии).

	
	5.3 Плиты пролетного строения, предоставленные Заказчиком

	
	5.4 Плиты сопряжения моста с насыпью, предоставленные Заказчиком

	6.
	Основные технические показатели

	
	Основные технические показатели мостового сооружения, на котором необходимо оказание услуг по обследованию, представлены в Приложении №1 к заданию 
на оказание услуг.

	7.
	Цель оказания услуг

	
	7.1 Определение соответствия плит пролетного строения мостового сооружения требованиям нормативной документации, проектной документации и степени соответствия потребительским свойствам и требованиям. 

	
	7.2 Определение соответствия плит сопряжения мост с насыпью мостового сооружения требованиям нормативной документации, проектной документации 
и степени соответствия потребительским свойствам и требованиям.

	8.
	Состав оказываемых услуг

	
	8.1 Подготовка к оказанию услуг

	
	8.1.1 Информирование территориального органа управления о начале проведения полевых работ.

	
	8.1.2 Подготовка приборов и инструмента. (Определение перечня необходимого инструмента и приборов. Поверка, калибровка, подготовка приборов к работе)

	
	8.2 Оказание обмерных услуг

	
	8.2.1 Определение основных размеров плит пролетных строений и плит сопряжения моста с насыпью (Выполнение измерений в объеме, необходимом 
для составления технического отчета и экспертного заключения. Занесение результатов в полевые журналы).

	
	8.3 Визуальное обследование видимых частей сооружения конструкций с выявлением дефектов

	
	8.3.1 Обследование элементов плит пролетных строений и плит сопряжения моста 
с насыпью (Выявление дефектов в плитах пролетных строений и плитах сопряжения моста с насыпью, определение размеров дефектов, фотографирование дефектов. Занесение результатов в полевые журналы).

	
	8.4. Приборное и инструментальное обследование

	
	8.4.1 Измерение трещин (Измерение длины, глубины и ширины раскрытия трещин. Занесение результатов в полевые журналы).

	
	8.4.2 Измерение прочности бетона. (Занесение результатов в полевые журналы).

	
	8.4.3 Измерение величины защитного слоя бетона.

	
	8.4.4 Контрольные вскрытия защитного слоя бетона в дефектных местах (Проверка состояния скрытых деталей конструкций путём их обнажения. Занесение результатов в полевые журналы)

	
	8.4.5 Измерение ослабления сечений в местах коррозии (Измерение ослаблений сечений. Занесение результатов в полевые журналы).

	
	Камеральные услуги

	
	8.5. Изучение и анализ технической документации на сооружение

	
	8.5.1 Получение технической документации на сооружение у Заказчика. (Подготовка письма с просьбой о предоставлении документации для изучения, получение документации или изготовление ее копий или цифрового фото, возврат документации в место хранения).

	
	8.5.2 Изучение и анализ проектной документации (Установление особенностей конструкции, соответствие современным требованиям).

	
	8.5.3 Изучение и анализ исполнительной документации (Выявления отступления от утверждённого проекта при строительстве, год постройки, год последнего ремонта/реконструкции).

	
	8.5.4 Выводы по результатам изучения и анализа технической документации (Полнота информации, соответствие данных документации фактическим данным, составление списка технической документации)

	
	8.6 Обработка данных по обследованию

	
	8.6.1 Составление чертежей плит пролетных строений (поперечное сечение и армирующий пояс)

	
	8.6.2 Составление чертежей плит сопряжения моста с насыпью (поперечное сечение и армирующий пояс)

	
	8.6.3 Составление чертежей узлов и элементов конструкции.

	
	8.6.4 Составление детальной дефектной ведомости. Группировка однотипных дефектов, классификация, оценка категорий дефектов, подготовка ссылок на фотоиллюстрации дефектов. 

	
	8.6.5 Обработка результатов измерений прочности бетона. Статистическая обработка измерений прочности бетона, вычисление класса бетона, сравнение фактической прочности с проектной прочностью, оформление таблиц результатов.

	
	8.6.6 Обработка результатов измерений толщины защитного слоя бетона

	
	8.7 Составление отчетной документации по результатам услуг

	
	8.7.1 Составление пояснительной записки и дополнительных сведений.

	
	8.7.2 Изготовление фотоиллюстраций к техническому отчету. Отчет должен содержать цветные фотографии плит пролетных строений, плит сопряжения моста с насыпью, процесс работ по разборке. На фотографиях обязательно должны быть видны типы плит пролетных строений и плит сопряжения моста с насыпью. Под фотографиями необходимо указать вид дефекта и его местоположение. Общее число фотографий должно составлять 8-15 штук, размер фотографий не менее 9 х 12 см, оптическое разрешение не ниже 1600×1200 точек.

	
	8.7.3 Оформление отчета о результатах обследования. Редакторская правка, распечатка текста отчета, схемы и сечений плит, фотоиллюстраций, переплет отчета в трех экземплярах.

	
	8.7.6 Составление итогового заключения по техническому состоянию, геометрическим параметрам плит пролетных строений и плит сопряжения моста с насыпью в процессе демонтажа и разборки плит.

	
	Требования к отчетной документации

	
	Отчет об обследовании плит пролетного строения и плит сопряжения моста с насыпью предоставляется заказчику на бумажном носителе и в электронном виде 
с возможностью редактирования данных: текстовая информация предоставляется в форматах .doc, .docx, .rtf; таблицы предоставляются в форматах doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx; графическая информация в формате .dwg, .dxf. Дополнительно, Заказчику предоставляется отчет об обследовании плит пролетного строения и плит сопряжения моста с насыпью в формате .pdf с подписями исполнителей и ответственных лиц, при этом электронная версия отчета должна полностью соответствовать версии на бумажном носителе.

	9.
	Особые условия оказания услуг

	
	9.1 При полевых работах использовать измерительное оборудование или другие приборы, внесённые в Государственный реестр средств измерений, аттестованные и имеющие свидетельства о поверке.

	
	9.2. Представить на согласование Заказчику проект отчета об обследовании плит пролетного строения и плит сопряжения моста с насыпью.

	
	9.3. Без дополнительной платы вносить в отчеты изменения по согласованным с Исполнителем замечаниям Заказчика.

	10.
	Количество экземпляров, представляемых Заказчику

	
	Исполнитель предоставляет: 

Всего 3 (три) экземпляра, отчета на объект, из них 2 (два) на бумажном носителе, 
1 (один) на электронном носителе. 

	11.
	Срок оказания услуг

	
	С момента заключения по 31.08.2025


Приложение №1 к заданию на выполнение работ

	№ п/п
	Местоположение, км +
	Наименование препятствия
	Длина, м 
	Материал
	Схема, м
	Габарит, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	автомобильная дорога "Обход пос. Красная Речка – с. Казакевичево"

	1
	11+714
	р. Правая
	24,85
	ж.б.
	5,40х4
	Г–7,90 
T1–0,95 
T2–0,90 
B–10,43
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