ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по комплексному визуальному обследованию строительных конструкций и систем инженерного обеспечения сооружения «Объект ГО», расположенного на территории ФКУЗ «Хабаровская противочумная станция» с целью производства капитального ремонта.
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие данные.

	0. 
	Наименование и адрес Заказчика
	Федеральное казённое учреждение здравоохранения «Хабаровская противочумная станция» (ФКУЗ «Хабаровская противочумная станция»).
Адрес: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, пер. Санитарный, д. 7.

	0. 
	Основание для проведения работ
	- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» (п. 4.2. «О сроках проведения обследования технического состояния зданий (сооружений);
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	0. 
	Наименование и местонахождение объекта
	«Объект – защитное сооружение ГО инв. №280-24» ФКУЗ «Хабаровская противочумная станция» Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Санитарный, д. 7.

	0. 
	Источник финансирования
	Бюджет Российской Федерации

	0. 
	Особые условия 
обследования
	Здание эксплуатируемое, инженерные сети подключены. 

	0. 
	Срок выполнение работ
	Начало выполнения Работ: с даты заключения контракта. Окончание Работ: не позднее чем 3 рабочих дня с даты заключения контракта

	0. 
	Основные технико-экономические показатели объектов обследования
	Отдельно стоящее одноэтажное сооружение.
Назначение здания – подземное сооружение гражданской обороны «Объект ГО»
Год постройки:
Основное строение литер «Ф» – 1982;
Год капитального ремонта – не проводился;
Площадь по основной части, 162,3м2 / высота 2,65 м:  
Строительный объем – 330 м3;
Фундамент – монолитный железобетонный;
Стены – кирпичные;
Покрытие – монолитная железобетонная плита;
Крыша – кровля-мягкая совмещённая;
Полы – мозаичные, бетонные;
Внутренняя отделка – штукатурка, покраска.

	0. 
	Исходные данные и исходно-разрешительная документация
	В течение 1 рабочего дня с даты заключения Контракта Заказчик предоставляет Подрядчику технический паспорт объекта, паспорт убежища.

	0. 
	Перечень элементов объекта, подлежащих обследованию
	Обследование строительных конструкций здания, в том числе:
- фундамент здания;
- стены наружные и внутренние;
- перегородки, перемычки;
- полы; 
- перекрытия;
- лестницы;
- дверные проемы;
- конструкции и покрытия кровли;
- сопряжение конструкций между собой.
Системы инженерного обеспечения здания:
- система водоснабжения (ХВС, ГВС);
- система теплоснабжения;
- система электроснабжения;
- система канализации;
- система вентиляции.

	0. 
	Цель обследования
	Определение действительного технического состояния здания согласно ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и его элементов, получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций (прочности, несущей способности и др.) с учетом изменений, происходящих во времени, оценки возможности дальнейшей безаварийной эксплуатации или необходимости реконструкции, капитального или текущего ремонта. Определение объема работ по капитальному ремонту здания.

	0. 
	Состав обследования
	В течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчик разрабатывает, согласовывает с Заказчиком Программу работ на обследование по объекту, выполняет мероприятия и передаёт результаты Заказчику. Подрядчик производит сбор дополнительных исходных данных (при возникшей необходимости), необходимых для выполнения обследовательских работ, не вошедших в состав исходных данных, предоставляемых Заказчиком.
Результатом работ является Акт по результатам обследования, Дефектная ведомость, Сводно-сметный расчёт, Локальный сметный расчёт, Ведомость объёмов работ, необходимые для производства капитального ремонта объекта.
Программой работ установить: 
- методы определения фактических характеристик материалов несущих конструкций и их элементов;
- методы инструментального определения параметров дефектов и повреждений.
Применяемые при выполнении работ материалы и оборудование должны иметь документы (паспорта, свидетельства о метрологической поверке, сертификаты и др. (при наличии)), подтверждающие соответствие их качества и безопасности установленным требованиям.
Провести комплексное визуальное обследование строительных конструкций и систем инженерного обеспечения здания в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» для целей капитального ремонта, и выполнить:
- сплошное визуальное обследование несущих конструкций здания для выявления дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и фотофиксацией;
- обмер геометрических параметров здания, несущих конструкций, их элементов, в том числе с применением лазерного дальномера и рулетки;
- определение фактических прочностных характеристик материалов несущих конструкций и их элементов и последующей их фотофиксацией:
- проведение выборочного вскрытия многослойных конструкций и отделки для освидетельствования состояния скрытых слоев и конструкций, без восстановления;
- выполнить обследование внутренних инженерных сетей здания (водопровод, канализация, отопление, электроснабжение, вентиляция);
- обследование существующих инженерных систем (внутренний водопровод, вентиляция приточная двухрежимная: чистая вентиляция, фильтровентиляции и др.);
- обследование существующих путей эвакуации и эвакуационных выходов;  
- камеральную обработку и анализ результатов обследования;
- разработку рекомендаций по обеспечению требуемых величин прочности несущих конструкций;
- составление дефектных ведомостей;
- составление Акта по результатам обследования и оценки технического состояния строительных конструкций и систем инженерного обеспечения здания с выводами о возможности их дальнейшей эксплуатации;
- составление Дефектной ведомости, Сводно-сметного расчёта, Локального сметный расчёта, Ведомости объёмов работ.
Требования к объему обмерных работ:
Обмерные работы объема здания произвести при помощи лазерного дальномера. Обмеры узлов примыканий и сопряжений конструкций между собой в местах вскрытия, а также определение армирования в местах вскрытия произвести инструментами для измерения геометрии.
Требования к объему обследовательских работ:
Детальное обследование:
- определение геометрических параметров, прогибов и деформации конструкций при наличии (визуальное обследование). 
В части определения технического состояния конструкций:
- обследование всех несущих конструктивных элементов здания на предмет установления их технического состояния и повреждений: фундаменты, наружные ограждающие конструкции, плиты покрытия и перекрытий, колонны, балки покрытия и перекрытий. 
Обследование несущих металлических конструкций (при наличии):
- определение геометрических размеров сечения элементов и идентификация их марки в соответствии с сортаментом, шага, катетов сварных соединений (для катетов при возможности доступа); 
- определение наличия /отсутствия огнезащиты и антикоррозионной защиты, толщины и состояния; 
- составление схемы дефектов металлических конструкций по внешним признакам; 

	2. Основные требования к подготавливаемой документации по результатам обследования.

	
2.1

	Состав отчетной документации
	Результаты выполненных работ представить в виде Заключения, составленного в соответствии с ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и включающего в себя:
- Акт визуального осмотра объекта на предмет определения дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов;
- составление Дефектной ведомости, Сводно-сметного расчёта, Локального сметный расчёта, Ведомости объёмов работ.

	2.2
	Требования к содержанию отчетной документации по результатам обследования строительных конструкций и систем инженерного обеспечения 
	Выводы по результатам обследования должны включать в себя:
а) оценку технического состояния строительных конструкций и систем инженерного обеспечения здания;
б) оценку возможности дальнейшей безопасной эксплуатации здания.
Обследование и оценку технического состояния строительных конструкций и систем инженерного обеспечения здания выполнить в соответствии с ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
В случае несоответствия объекта обследования действующим строительным нормам, установленным законодательством РФ, Подрядчик обязан представить Заказчику рекомендации по их устранению, а так же разработать комплекс первоочередных противоаварийных мероприятий, указав необходимую информацию в Заключении.

	2.3
	Формат и количество экземпляров Заключения, передаваемого заказчику 
	Результаты работ передаются в виде документов, заверенных подписями ответственных лиц, руководителей, и скрепленное печатью организации:
- 1 экземпляра на бумажном носителе;
- 1 экземпляр на электронном носителе. 
Формат текстовых документов: MicrosoftWord, MicrosoftExcel.

	3. Общие требования к выполнению работ.

	
	При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться:
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- Федеральным законом от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
- Федеральным законом от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;        
   - ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;
- СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;                                                                                                                                                     
- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
Все работы должны быть исполнены в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства РФ.                                                                                                                                                                   


	3. Прочие условия выполнения работ.

	3.1
	Подрядчик обеспечивает соблюдение мер охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на объекте.
До начала выполнения работ Подрядчик обязан оформить и представить Заказчику приказы о назначении ответственного за проведение работ, технику безопасности при производстве работ, пожарной безопасности, охраны труда, электробезопасности.
Подрядчик должен при выполнении работ руководствоваться требованиями действующих норм и правил охраны труда, техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил технической эксплуатации сетей и иных действующих норм РФ.
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