Приложение № 1
к государственному контракту
№                  от _____________________
Капитальный ремонт административного здания УФСИН России по Новгородской области, по адресу: Великий Новгород, ул. Бояна, д. 7/12	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт административного здания УФСИН России по Новгородской области, по адресу: Великий Новгород, ул. Бояна, д. 7/12	
(наименование объекта капитального строительства)	
Ведомость объемов работ	
Основание	Акт технического осмотра	
	(наименование раздела (подраздела) проектной документации)	
Дата составления	05 мая 2026 г.	
	
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная информация	
1	2	3	4	5	6	7	
Раздел 1. Общестроительные работы	
1	Снятие дверных полотен	м2	3,731	V=0,96*2,05+0,86*2,05			
1.1	Строительный мусор	т	0,0440258	V=0,0440258			
2	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2	V=1+1			
2.1	Строительный мусор	т	0,21	V=0,21			
3	Демонтаж. Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м2	3,542	V=(0,96+2,05*2)*0,7			
4	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	1,7845	V=0,39*2,15+0,44*2,15			
4.1	Строительный мусор	т	0,082087	V=0,082087			
5	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,968	V=0,96*2,05			
5.1	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости	компл	1	V=1			
5.2	Блоки дверные металлические 	м2	1,968	V=1,968			
6	Дверь входная с терморазрывом Ferroni Isoterma правая антик серебро - лиственница бежевая 960х2050 мм	шт	1	V=1			
7	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1	V=1			
7.1	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 80 кг	шт	1	V=1			
8	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен	м2	3,542	V=(0,96+2,05*2)*0,7			
9	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м2	3,542	V=(0,96+2,05*2)*0,7			
9.1	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	3,7191	V=3,7191			
10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (прим. толщиной 2 мм)	м2	3,542	V=(0,96+2,05*2)*0,7			
10.1	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм	кг	30,2841	V=30,2841			
10.2	Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев	кг	0,46046	V=0,46046			
11	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05	м2	3,542	V=(0,96+2,05*2)*0,7			
11.1	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм	кг	-24,22728	V=-24,22728			
12	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	3,542	V=(0,96+2,05*2)*0,7			
12.1	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0010626	V=0,0010626			
12.2	Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев	кг	0,7084	V=0,7084			
13	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	м2	1,5	V=1,5			
13.1	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм	м2	1,53	V=1,53			
13.2	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм	м3	0,00015	V=0,00015			
13.3	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,018	V=0,018			
13.4	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	0,195	V=0,195			
14	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких	м2	1,7845	V=0,39*2,15+0,44*2,15			
14.1	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,0455048	V=0,0455048			
15	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (прим. толщ. 2 мм)	м2	1,7845	V=0,39*2,15+0,44*2,15			
15.1	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм	кг	15,257475	V=15,257475			
15.2	Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев	кг	0,231985	V=0,231985			
16	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05	м2	1,7845	V=0,39*2,15+0,44*2,15			
16.1	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм	кг	-12,20598	V=-12,20598			
17	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	1,7845	V=0,39*2,15+0,44*2,15			
17.1	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0005354	V=0,0005354			
17.2	Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев	кг	0,3569	V=0,3569			
18	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,763	V=0,86*2,05			
18.1	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	1	V=1			
18.2	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой	компл	1	V=1			
18.3	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 65х12 мм	м	9,5202	V=9,5202			
18.4	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м2	1,763	V=1,763			
	
Составил:	 Инженер ОКСиР Акимченко А.Г.		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 Заместитель начальника Писаренко С.С.		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
 Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 25.02.2025 № 465	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ	
Наименование субъекта Российской Федерации	Новгородская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
Капитальный ремонт административного здания УФСИН России по Новгородской области, по адресу: Великий Новгород, ул. Бояна, д. 7/12	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт административного здания УФСИН России по Новгородской области, по адресу: Великий Новгород, ул. Бояна, д. 7/12	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛСР-02-01-01		
Капитальный ремонт	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание		
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2026 г.		
Сметная стоимость	102,35	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	10,23	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	0,18	тыс. руб.	
   строительных работ	102,35	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	26,5982418	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0,4538683	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. Общестроительные работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен
V=(0,96*2,05+0,86*2,05)/100	100 м2	0,03731		0,03731						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,3536068					461,67	
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36,28		1,3536068			341,07		461,67	
		Итого прямые затраты									461,67	
1.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,0440258			0		0	
		ФОТ									461,67	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					415,5	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					216,98	
		Всего по позиции							29 325,92		1 094,15	
2	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=(1+1)/100	100 шт	0,02		0,02						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,586					1 234,09	
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179,3		3,586			344,14		1 234,09	
	2	ЭМ									16,44	
	[91.18.01-508]	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,97		0,0794	115,43	1,74	200,85		15,95	
	[91.21.10-002]	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7,93		0,1586	2,11	1,45	3,06		0,49	
		Итого прямые затраты									1 250,53	
2.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,21			0		0	
		ФОТ									1 234,09	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					1 110,68	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					580,02	
		Всего по позиции							147 061,5		2 941,23	
3	ГЭСН10-05-013-01	Демонтаж. Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами
V=((0,96+2,05*2)*0,7)/100	100 м2	0,03542		0,03542						
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,5621637					607,21	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	55,13	0,8	1,5621637			388,7		607,21	
	2	ЭМ									0,12	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0028336					1,04	
	[91.06.06-045]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0,1	0,8	0,0028336	27,25	1,56	42,51		0,12	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,1	0,8	0,0028336			365,65		1,04	
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,04	0	0	35,71	1,01	36,07		0	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,2356	0	0			9,47		0	
	[01.7.15.14-0044]	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	24,09	0	0	22,84	1,25	28,55		0	
	[04.3.02.18-0015]	Смеси сухие клеевые на гипсовом вяжущем с модифицирующими добавками для укладки гипсокартонных листов и минераловатных плит, мелкозернистые, для внутренних работ, ручного нанесения, В3,5	кг	536,1	0	0	12,17	1,53	18,62		0	
	[14.4.01.02-0012]	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	4,2	0	0	68,29	1,58	107,9		0	
	[14.4.01.15-0002]	Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев	кг	8,33	0	0	118,78	1,29	153,23		0	
	[14.5.01.07-0134]	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный	л	9,6	0	0	437,62	1,15	503,26		0	
	[14.5.11.03-0004]	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	48,6	0	0	17,34	1,53	26,53		0	
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	105	0	0						
		Итого прямые затраты									608,37	
		ФОТ									608,25	
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108%		108%					656,91	
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55%		55%					334,54	
		Всего по позиции							45 167,14		1 599,82	
4	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
V=(0,39*2,15+0,44*2,15)/100	100 м2	0,017845		0,017845						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,4072229					136,39	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82		0,4072229			334,92		136,39	
		Итого прямые затраты									136,39	
4.1	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		0,082087			0		0	
		ФОТ									136,39	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					124,11	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					70,92	
		Всего по позиции							18 572,15		331,42	
5	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
V=0,96*2,05	м2	1,968		1,968						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,7232					2 002,78	
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,4		4,7232			424,03		2 002,78	
	2	ЭМ									254,81	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,33456					137,75	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17		0,33456			658,08		220,17	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,17		0,33456			411,74		137,75	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4		0,7872			44		34,64	
	4	М									1 021,8	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1384		0,2723712			9,47		2,58	
	[01.7.11.07-0227]	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,1968	155,63	0,81	126,06		24,81	
	[08.4.01.02-0011]	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003		0,005904	115 095,05	1,32	151 925,47		896,97	
	14.5.01.05-0011	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,1		0,1968			495,12		97,44	
		Итого прямые затраты									3 417,14	
5.1	[01.7.04.04-1008]	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости	компл	0,50813008		1	1 071,51	1,01	1 082,23		1 082,23	
5.2	07.1.01.03	Блоки дверные металлические 	м2	1		1,968			0		0	
		ФОТ									2 140,53	
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93%		93%					1 990,69	
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62%		62%					1 327,13	
		Всего по позиции							3 972,15		7 817,19	
6	тек. цена	Дверь входная с терморазрывом Ferroni Isoterma правая антик серебро - лиственница бежевая 960х2050 мм	шт	1		1			32 504,1		32 504,1	
		Всего по позиции									32 504,1	
7	ГЭСН09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1		1						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,11					470,67	
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,11		1,11			424,03		470,67	
	2	ЭМ									11,44	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,26		0,26			44		11,44	
	4	М									22,94	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,2132		0,2132			9,47		2,02	
	[01.7.11.07-0227]	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		0,07	155,63	0,81	126,06		8,82	
	[01.7.15.14-1046]	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	100 шт	0,08		0,08	120,96	1,25	151,2		12,1	
		Итого прямые затраты									505,05	
7.1	[01.7.04.01-1012]	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 80 кг	шт	1		1	1 705,98	1,19	2 030,12		2 030,12	
		ФОТ									470,67	
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93%		93%					437,72	
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62%		62%					291,82	
		Всего по позиции							3 264,71		3 264,71	
8	ГЭСН15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен
V=((0,96+2,05*2)*0,7)/100	100 м2	0,03542		0,03542						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,6332162					597,19	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46,11		1,6332162			365,65		597,19	
	2	ЭМ									0,17	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0015585					0,58	
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04		0,0014168	37,32	1,56	58,22		0,08	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,04		0,0014168			365,65		0,52	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,004		0,0001417			658,08		0,09	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,004		0,0001417			411,74		0,06	
	4	М									1 466,06	
	[01.7.15.07-0082]	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	2,51		0,0889042	178,64	1,25	223,3		19,85	
	[01.7.15.07-0152]	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,51		0,0534842	52,34	1,33	69,61		3,72	
	[01.7.15.14-0042]	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	5,02		0,1778084	22,93	1,25	28,66		5,1	
	[07.2.06.03-0116]	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	121,5		4,30353	85,93	0,92	79,06		340,24	
	[07.2.06.03-0199]	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75х50 мм, толщина 0,6 мм	м	229,5		8,12889	103,11	0,92	94,86		771,11	
	[07.2.06.04-0093]	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	2,51		0,0889042	864,86	1,53	1 323,24		117,64	
	[11.1.03.01-0002]	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ	м3	0,13875		0,0049145	39 263,81	1,08	42 404,91		208,4	
		Итого прямые затраты									2 064	
		ФОТ									597,77	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100%		100%					597,77	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49%		49%					292,91	
		Всего по позиции							83 418,41		2 954,68	
9	ГЭСН10-05-013-01	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами
V=((0,96+2,05*2)*0,7)/100	100 м2	0,03542		0,03542						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,9527046					759,02	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	55,13		1,9527046			388,7		759,02	
	2	ЭМ									0,15	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,003542					1,3	
	[91.06.06-045]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0,1		0,003542	27,25	1,56	42,51		0,15	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,1		0,003542			365,65		1,3	
	4	М									656,78	
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,04		0,0014168	35,71	1,01	36,07		0,05	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,2356		0,079185			9,47		0,75	
	[01.7.15.14-0044]	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	24,09		0,8532678	22,84	1,25	28,55		24,36	
	[04.3.02.18-0015]	Смеси сухие клеевые на гипсовом вяжущем с модифицирующими добавками для укладки гипсокартонных листов и минераловатных плит, мелкозернистые, для внутренних работ, ручного нанесения, В3,5	кг	536,1		18,988662	12,17	1,53	18,62		353,57	
	[14.4.01.02-0012]	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	4,2		0,148764	68,29	1,58	107,9		16,05	
	[14.4.01.15-0002]	Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев	кг	8,33		0,2950486	118,78	1,29	153,23		45,21	
	[14.5.01.07-0134]	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный	л	9,6		0,340032	437,62	1,15	503,26		171,12	
	[14.5.11.03-0004]	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	48,6		1,721412	17,34	1,53	26,53		45,67	
		Итого прямые затраты									1 417,25	
9.1	01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	105		3,7191			167,66		623,54	
		ФОТ									760,32	
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108%		108%					821,15	
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55%		55%					418,18	
		Всего по позиции							92 606,44		3 280,12	
10	ГЭСН15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (прим. толщиной 2 мм)
V=((0,96+2,05*2)*0,7)/100	100 м2	0,03542		0,03542						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,9635914					1 083,64	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	83,67		2,9635914			365,65		1 083,64	
	2	ЭМ									1,94	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0474628					17,44	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,0007084			1 649,48		1,17	
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,02		0,0007084			473,2		0,34	
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3		0,010626	37,32	1,56	58,22		0,62	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,3		0,010626			365,65		3,89	
	[91.07.08-024]	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,02		0,0361284	2,31	1,82	4,2		0,15	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,02		0,0361284			365,65		13,21	
	4	М									0,95	
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,74		0,0262108	35,71	1,01	36,07		0,95	
		Итого прямые затраты									1 103,97	
10.1	[04.3.02.05-1002]	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм	кг	855		30,2841	16,71	1,53	25,57		774,36	
10.2	[14.4.01.15-0002]	Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев	кг	13		0,46046	118,78	1,29	153,23		70,56	
		ФОТ									1 101,08	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100%		100%					1 101,08	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49%		49%					539,53	
		Всего по позиции							101 341,05		3 589,5	
11	ГЭСН15-02-019-09	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05
V=((0,96+2,05*2)*0,7)/100	100 м2	0,03542		0,03542						
		<Коэффициент> (Кот=(-8); Кэм=(-8); Котм=(-8); Км=(-8); Коб=(-8); Кзт=(-8); Кзтм=(-8))										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			-2,3292192					-851,68	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	8,22	-8	-2,3292192			365,65		-851,68	
	2	ЭМ									-1,54	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			-0,0374035					-13,74	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,002	-8	-0,0005667			1 649,48		-0,93	
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,002	-8	-0,0005667			473,2		-0,27	
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	-8	-0,0085008	37,32	1,56	58,22		-0,49	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,03	-8	-0,0085008			365,65		-3,11	
	[91.07.08-024]	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,1	-8	-0,028336	2,31	1,82	4,2		-0,12	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,1	-8	-0,028336			365,65		-10,36	
	4	М									-0,76	
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,074	-8	-0,0209686	35,71	1,01	36,07		-0,76	
		Итого прямые затраты									-867,72	
11.1	[04.3.02.05-1002]	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм	кг	85,5	-8	-24,22728	16,71	1,53	25,57		-619,49	
		ФОТ									-865,42	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100%		100%					-865,42	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49%		49%					-424,06	
		Всего по позиции							-78 393,28		-2 776,69	
12	ГЭСН15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
V=((0,96+2,05*2)*0,7)/100	100 м2	0,03542		0,03542						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,1592966					439,93	
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32,73		1,1592966			379,48		439,93	
	2	ЭМ									2,35	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0038962					1,59	
	[91.06.06-046]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,0003542	30,61	1,56	47,75		0,02	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01		0,0003542			365,65		0,13	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,003542			658,08		2,33	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,1		0,003542			411,74		1,46	
	4	М									38,97	
	[01.7.17.11-0011]	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,0297528	531,44	1,42	754,64		22,45	
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,0109802	56,11	1,63	91,46		1	
	[14.5.11.02-0101]	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,005		0,0001771	52 790,33	1,66	87 631,95		15,52	
		Итого прямые затраты									482,84	
12.1	[14.3.02.01-0362]	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,03		0,0010626	87 665,56	1,86	163 057,94		173,27	
12.2	[14.4.01.15-0002]	Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев	кг	20		0,7084	118,78	1,29	153,23		108,55	
		ФОТ									441,52	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100%		100%					441,52	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49%		49%					216,34	
		Всего по позиции							40 161,49		1 422,52	
13	ГЭСН11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
V=1,5/100	100 м2	0,015		0,015						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,6563					1 745,51	
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	310,42		4,6563			374,87		1 745,51	
	2	ЭМ									0,57	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,02595					9,58	
	[91.05.01-016]	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,0003	251,77	1,48	372,62		0,11	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,02		0,0003			553,09		0,17	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,00015			1 664,77		0,25	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,01		0,00015			553,09		0,08	
	[91.07.08-024]	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,69		0,02535	2,31	1,82	4,2		0,11	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,69		0,02535			365,65		9,27	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,00015			658,08		0,1	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01		0,00015			411,74		0,06	
	4	М									14,76	
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,44		0,0066	35,71	1,01	36,07		0,24	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0325		0,0004875			9,47		0	
	[04.3.02.09-0102]	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,013		0,000195	37 800,3	1,97	74 466,59		14,52	
		Итого прямые затраты									1 770,42	
13.1	06.2.05.03-0003	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм	м2	102		1,53			900,87		1 378,33	
13.2	[11.2.04.05-0001]	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм	м3	0,01		0,00015	23 139,16	2,06	47 666,67		7,15	
13.3	14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	1,2		0,018			38 268,52		688,83	
13.4	[14.3.01.01-0001]	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	13		0,195	144,12	1,29	185,91		36,25	
		ФОТ									1 755,09	
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112%		112%					1 965,7	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65%		65%					1 140,81	
		Всего по позиции							465 832,67		6 987,49	
14	ГЭСН15-02-002-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких
V=(0,39*2,15+0,44*2,15)/100	100 м2	0,017845		0,017845						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,802345					764,25	
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	101		1,802345			424,03		764,25	
	2	ЭМ									1,25	
	[91.06.03-061]	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,25		0,0223063	8,84	1,51	13,35		0,3	
	[91.07.07-011]	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,4		0,042828	13,69	1,62	22,18		0,95	
	4	М									0,23	
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,35		0,0062458	35,71	1,01	36,07		0,23	
		Итого прямые затраты									765,73	
14.1	[04.3.01.12-0004]	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	2,55		0,0455048	3 859,62	1,67	6 445,57		293,3	
		ФОТ									764,25	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100%		100%					764,25	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49%		49%					374,48	
		Всего по позиции							123 158,31		2 197,76	
15	ГЭСН15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (прим. толщ. 2 мм)
V=(0,39*2,15+0,44*2,15)/100	100 м2	0,017845		0,017845						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,5797841					212	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,49		0,5797841			365,65		212	
	2	ЭМ									0,86	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0165959					6,11	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,0003569			1 649,48		0,59	
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,02		0,0003569			473,2		0,17	
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21		0,0037475	37,32	1,56	58,22		0,22	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,21		0,0037475			365,65		1,37	
	[91.07.08-024]	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7		0,0124915	2,31	1,82	4,2		0,05	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,7		0,0124915			365,65		4,57	
	4	М									0,33	
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,51		0,009101	35,71	1,01	36,07		0,33	
		Итого прямые затраты									219,3	
15.1	[04.3.02.05-1002]	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм	кг	855		15,257475	16,71	1,53	25,57		390,13	
15.2	[14.4.01.15-0002]	Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев	кг	13		0,231985	118,78	1,29	153,23		35,55	
		ФОТ									218,11	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100%		100%					218,11	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49%		49%					106,87	
		Всего по позиции							54 354,72		969,96	
16	ГЭСН15-02-019-09	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05
V=(0,39*2,15+0,44*2,15)/100	100 м2	0,017845		0,017845						
		<Коэффициент> (Кот=(-8); Кэм=(-8); Котм=(-8); Км=(-8); Коб=(-8); Кзт=(-8); Кзтм=(-8))										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			-1,1734872					-429,09	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	8,22	-8	-1,1734872			365,65		-429,09	
	2	ЭМ									-0,78	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			-0,0188443					-6,93	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,002	-8	-0,0002855			1 649,48		-0,47	
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,002	-8	-0,0002855			473,2		-0,14	
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	-8	-0,0042828	37,32	1,56	58,22		-0,25	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,03	-8	-0,0042828			365,65		-1,57	
	[91.07.08-024]	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,1	-8	-0,014276	2,31	1,82	4,2		-0,06	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,1	-8	-0,014276			365,65		-5,22	
	4	М									-0,38	
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,074	-8	-0,0105642	35,71	1,01	36,07		-0,38	
		Итого прямые затраты									-437,18	
16.1	[04.3.02.05-1002]	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм	кг	85,5	-8	-12,20598	16,71	1,53	25,57		-312,11	
		ФОТ									-436,02	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100%		100%					-436,02	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49%		49%					-213,65	
		Всего по позиции							-78 395,07		-1 398,96	
17	ГЭСН15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
V=(0,39*2,15+0,44*2,15)/100	100 м2	0,017845		0,017845						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,5840669					221,64	
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32,73		0,5840669			379,48		221,64	
	2	ЭМ									1,18	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,001963					0,8	
	[91.06.06-046]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,0001785	30,61	1,56	47,75		0,01	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01		0,0001785			365,65		0,07	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,0017845			658,08		1,17	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,1		0,0017845			411,74		0,73	
	4	М									19,64	
	[01.7.17.11-0011]	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,0149898	531,44	1,42	754,64		11,31	
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,005532	56,11	1,63	91,46		0,51	
	[14.5.11.02-0101]	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,005		0,0000892	52 790,33	1,66	87 631,95		7,82	
		Итого прямые затраты									243,26	
17.1	[14.3.02.01-0362]	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,03		0,0005354	87 665,56	1,86	163 057,94		87,3	
17.2	[14.4.01.15-0002]	Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев	кг	20		0,3569	118,78	1,29	153,23		54,69	
		ФОТ									222,44	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100%		100%					222,44	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49%		49%					109	
		Всего по позиции							40 161,95		716,69	
18	ГЭСН10-01-039-06	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
V=(0,86*2,05)/100	100 м2	0,01763		0,01763						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,02745					778,72	
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	115		2,02745			384,09		778,72	
	2	ЭМ									42,03	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0717541					29,15	
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,49		0,0086387	37,32	1,56	58,22		0,5	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,49		0,0086387			365,65		3,16	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,58		0,0631154			658,08		41,53	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	3,58		0,0631154			411,74		25,99	
	4	М									32,4	
	[01.7.15.06-0111]	Гвозди строительные	т	0,0101		0,0001781	70 296,2	1,25	87 870,25		15,65	
	[11.1.03.06-0071]	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,08		0,0014104	5 764,42	2,06	11 874,71		16,75	
		Итого прямые затраты									882,3	
18.1	[01.7.14.01-0002]	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	56,721497		1	241,35	1,15	277,55		277,55	
18.2	[01.7.04.04-1006]	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой	компл	56,721497		1	502,53	1,01	507,56		507,56	
18.3	[11.1.01.10-0011]	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 65х12 мм	м	540		9,5202	70,15	2,06	144,51		1 375,76	
18.4	[11.2.02.01-1106]	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м2	100		1,763	7 263,52	0,94	6 827,71		12 037,25	
		ФОТ									807,87	
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108%		108%					872,5	
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55%		55%					444,33	
		Всего по позиции							930 076,57		16 397,25	
		Итого прямые затраты по разделу 1. Общестроительные работы			67 628,1	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			10 233,94	
		   эксплуатация машин и механизмов			330,99	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			184,67	
		   материальные ресурсы			56 878,5	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			10 418,61	
		Итого накладные расходы			10 438,69	
		Итого сметная прибыль			5 826,15	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. Общестроительные работы			83 892,94	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			32 504,1	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			26,5982418	
		   затраты труда машинистов			0,4538683	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			83 892,94	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			67 628,1	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			10 233,94	
		      эксплуатация машин и механизмов			330,99	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			184,67	
		      материальные ресурсы			56 878,5	
		   Всего ФОТ (справочно)			10 418,61	
		   Всего накладные расходы			10 438,69	
		   Всего сметная прибыль			5 826,15	
				
		ВСЕГО по смете			83 892,94	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			67 628,1	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			10 233,94	
		      эксплуатация машин и механизмов			330,99	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			184,67	
		      материальные ресурсы			56 878,5	
		      перевозка			0	
		   Всего ФОТ (справочно)			10 418,61	
		   Всего накладные расходы			10 438,69	
		   Всего сметная прибыль			5 826,15	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			32 504,1	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			26,5982418	
		   затраты труда машинистов			0,4538683	
		Итого			83 892,94	
		НДС	(83 892,94*22%) = 18 456,45	22%	18 456,45	
		Итого			102 349,39	
	
Составил:	 Инженер ОКСиР Акимченко А.Г.		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 Заместитель начальника Писаренко С.С.		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]