Технические характеристики

Urovo DT40
Модель DT40-LITE0U4401X-T 
(2D Imager Urovo SE2030W, Android 9, 1.8 GHz / 8хCore, Cortex A53 / Qualcomm SD 450, 
RAM 3 GB / ROM 32 GB, 4.0" / 480 x 800, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, 4500 mAh, IP 67, 240 g, 24 клавиши)

Операционная система	Android не выше версии 9.0
Память	RAM 3 Gb / ROM 32 Gb
Процессор 1.8 GHz / 8хCore, Cortex A53 / Qualcomm SD 450
Дисплей	4.0" TFT-LCD
Разрешение экрана	480 x 800
Сенсорная панель	Сверхчувствительная ёмкостная сенсорная панель, работает в перчатках и с мокрыми пальцами; Corning Gorilla Glass; Мультитач
Беспроводное подключение
Модуль 3G/4G/5G	4G LTE, WCDMA, GSM/EDGE/GPRS
Модуль Bluetooth	Bluetooth 4.2+BR/EDR+BLE
Модуль GPS	GPS, GLONASS, Gallileo, BeiDou, и A-GPS
Модуль Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w; IPv4, IPv6; 5 ГГц: максимальная скорость 802.11 a/n/ac 433 Мбит/с; 2,4 ГГц: 802.11b/g/n, максимальная скорость 150 Мбит/с;
Считывание данных
Тип скан. модуля	Urovo SE2030
NFC	ISO14443 тип A и B; Mifare/FelliCa и ISO15693; Режим чтения, P2P режим и эмуляция карт
Основная камера	13.0MP с автофокусом и LED вспышкой
Фронтальная камера	2.0MP
Вес	240 г
Размеры (ВхШхГ)	164.5 x 68.6 x 17.5 мм
Интерактивные датчики	Датчик приближения / Датчик освещенности / Датчик ускорения
Интерфейсные порты	USB Type-C, Pogopin 9 pin, 3.5mm Audio Jack
Слот SIM-карты	2 слота для nano-SIM-карт
Слот расширения	microSD до 128GB
Клавиатура	Физическая
Количество клавиш	24 клавиши
Параметры аудио	Поддержка двух микрофонов с шумоподавлением, высококачественный динамик
Уведомления	LED, Динамик, Вибрация
Время работы без подзарядки	Больше 10 часов
Основной элемент питания	3.8V 4500 mAh Li-Ion battery
Условия эксплуатации
Влажность	Относительная влажность 5% ~ 95% (без конденсации)
Стандарт защиты	IP67
Температура работы	от -20°C до +60°C
Температура хранения	от -40°C до +70°C
Устойчивость к падениям	Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м на бетонный пол
Тип устройства	Ручной, Мобильный
Гарантия	1 год
Страна производства	Китай
Производитель	Urovo
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