Техническое задание
на поставку строительных материалов для нужд ФГБПОУ «Майкопское СУВУ»

Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и гарантийным требованиям.
Поставляемый Товар должен быть официально предназначен для продажи на территории Российской Федерации и обеспечен гарантийными обязательствами производителя. 
В случае обнаружения Заказчиком дефектов или несоответствия заявленным характеристикам Товара при приемке, Поставщик обязан обеспечить его замену или принять возврат. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара, оплачиваются Поставщиком.
Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), в заводской упаковке, на упаковке должны присутствовать пломбы производителя. 
Каждая деталь должна быть защищена плёнкой/картоном; наличие маркировки с наименованием изделия, артикулом, габаритами; защита углов и торцов от повреждений при транспортировке.
Место поставки
Поставка Товара осуществляется в Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Майкопское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Новосевастопольское, ул.Чехова, д.15.
Доставка Товара осуществляется силами Поставщика за свой счёт собственными средствами. Дата и время поставки Товара уточняются Сторонами.
Поставщик выполняет транспортировку и доставку Товара до места назначения способом, обеспечивающим его сохранность и качество, защиту от воздействия окружающей среды и повреждений.
Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика.
Описание объекта закупки
	№
	Наименование товара
	Технические характеристики

	1. 
	Грунтовка
	Технические характеристики товара
Грунт должен соответствовать следующим параметрам:
объём упаковки:10 л;
цвет: белый;

	2. 
	Интерьерная краска
	Технические характеристики товара
Краска должна соответствовать следующим параметрам:
объём упаковки: не менее 9 л и не более 20 л;
тип краски: водно‑дисперсионная (латексная) на акриловой основе;
назначение: для внутренних работ;
область применения: по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлёванным поверхностям, гипсокартону, ДСП, ДВП;
степень блеска: глубокоматовая (без бликов, скрывает мелкие дефекты поверхности);
базовая версия:
база А (белая, для колеровки в светлые и пастельные тона);
или база С (бесцветная, для колеровки в насыщенные и тёмные цвета) — указывается требуемый вариант;
содержание сухого остатка: не менее 50%;
плотность: около 1,5 кг/л;
разбавитель: вода;
максимальное разбавление: до 5% по объёму при нанесении кистью/валиком, до 10% при распылении;
расход на один слой:7–12 м2

	3. 
	Шпатлёвка гипсовая
	Шпатлёвка должна соответствовать следующим параметрам:
тип: сухая гипсовая шпатлёвочная смесь с полимерными добавками;
фасовка: мешки по 20 кг (допускаются иные варианты по согласованию);
цвет: белый;
основание для нанесения: бетон, цементно‑песчаные и гипсовые штукатурки, гипсокартон, гипсоволокно;
влажность основания: не более 8%;
финишная обработка: шлифование после высыхания;
паропроницаемость: да (обеспечивает «дыхание» стен);
отсутствие усадки и трещин при соблюдении технологии нанесения;
срок годности: не менее 12 месяцев с даты изготовления.

	4. 
	Плёнка укрывочная
	Основные характеристики:
материал: полиэтилен;
Тип фасовки - рулон
толщина: 10 мкм (допустимое отклонение ±5%);
ширина рулона: 2 м (допустимое отклонение ±2 см);
длина полотна в рулоне: 20 м (допустимое отклонение ±0,5 м);
Плёнка должна быть оснащена самоклеящейся малярной лентой для быстрой и надежной фиксации полотна к поверхности.

	5. 
	Скотч малярный
	Малярный скотч должен соответствовать следующим параметрам:
материал основы: крепированная бумага с односторонним клеевым слоем;
ширина ленты: 50 мм;
длина намотки в рулоне: 25 м;
толщина основы: не менее 100 мкм;
клеевой слой: акриловый или каучуковый, без растворителей;
адгезия к металлу/стеклу: не менее 2,5 Н/25 мм (через 20 мин после наклеивания);
влагостойкость: устойчивость к кратковременным воздействиям влаги (не менее 24 ч);

	6. 
	Наждачная бумага 
	Технические характеристики
Зернистость: Р60, Р80, Р120.
Основа: бумажная
Абразивный материал: оксид алюминия (электрокорунд).
Размеры листа (при листовой поставке):
длина: 280 мм (±2 мм);
ширина: 230 мм (±2 мм) 
Водостойкость: да/нет (отметить требуемый вариант).
Тип крепления: без отверстий / с отверстиями (указать нужный вариант).

	7. 
	Плёнка полиэтиленовая
	Ширина полотна в развернутом виде	3000 мм
Толщина (номинальная) не менее 80 мкм



