Приложение №1
Описание объекта закупки
на поставку пуско-зарядных устройств для постов технического обслуживания Главного управления МЧС России по Тюменской области
	№ 
п/п
	Описание объекта закупки

(показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке 
(по каждой характеристике товара)

	
	Наименование объекта закупки (товара)
	Количество, 
единица измерения
	Товарный знак или эквивалент
	ОКПД2

/КТРУ
	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара).

Обоснование включения дополнительной информации о товаре (в случае установления дополнительной информации о товаре при наличии описания товара, работы, услуги в позиции КТРУ)
	

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики (единица измерения характеристики)
	Значение характеристики
	

	1.
	Пуско-зарядное устройство
	4 шт.
	Не установлен
 
	29.31.22.190

	Тип устройства
	пуско-зарядное устройство
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Напряжение питания, В
	≥ 220
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Тип зарядки
	традиционная зарядка (WET, EFB)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	
	
	
	Для аккумуляторов напряжением, В
	12/24
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Max ток запуска, А
	≥ 800
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Max ток заряда, А
	≥ 100
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Max потребляемая мощность зарядки, Вт
	≥ 2500
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Max потребляемая мощность запуска, Вт
	≥ 20000
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Min емкость заряжаемого аккумулятора, А*ч
	≤ 20
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Max емкость заряжаемого аккумулятора, А*ч
	≥ 1200
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Режим быстрой зарядки 
	да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	
	
	
	Таймер режима зарядки
	да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	
	
	
	Защита от перегрузок

· и неправильной полярности
	да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	
	
	
	Класс товара
	Профессиональный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	
	
	
	Стартовые провода 
	да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	
	
	
	Материал изготовления стартовых проводов
	медь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	
	
	
	Изолированные зажимы стартовых проводов
	да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	
	
	
	Материал изготовления зажимов стартовых проводов
	медь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	
	
	
	· Транспортировочные колёса
	да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	
	
	
	Пульт дистанционного управления, м
	≥ 7
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики


Поставщик собственными силами и за свой счет осуществляет отгрузку, доставку и выполнение погрузочно-разгрузочных работ на месте поставки 

Товара. Место поставки Товара – 625051, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 85.

Поставляемый по настоящему контракту Товар должен:
- качество, комплектность и характеристики поставляемого Товара должны соответствовать действующим обязательным требованиям, указанным в описании объекта закупки (техническом задании); 

- соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям завода-изготовителя;

- быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не подверженным переработке или какой-либо модификации и не содержать восстановленных элементов;

- срок изготовления Товара должен быть не ранее первого квартала 2026 года.

- Гарантийный срок на поставленный Товар не менее 12 месяцев с даты подписания документов о приемке товара Заказчиком.

- срок поставки Товара в течение 15 календарных дней с даты заключения контракта.

Старший инженер отделения ФПС ГПС

по тыловому и техническому обеспечению

УМТО ГУ МЧС России по Тюменской области                                                                                                                          Е.С. Порядкин

