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Спецификация 
 Фильтрующая полумаска  для защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей;
Тип :респиратор (полумаска)
Назначение : противоаэрозольный, малярный, строительный
Кратность использования  :одноразовый
Тип защиты : жидкие аэрозоли, пыль, дым, туман, асбест, твёрдые аэрозоли
Тип респиратора : трёхпанельный
С клапаном выдоха :да
Эффективность фильтрации :FFP3 до 50 ПДК
Наличие угля в фильтре : нет
Регулировка длины оголовья :да
Стандарты :ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294-2015
Цвет :белый







