Анемометр  testo 410-1 (беспроводной цифровой мини-анемометр с крыльчаткой для измерения скорости воздушного потока, объемного расхода и температуры в системах вентиляции) с поверкой или его эквивалент
	Измерение температуры (сенсор NTC)

	Диапазон измерений
	0°C ... +50°C

	Погрешность
	±0,5°C

	Разрешение
	0,1°C

	Частота измерений
	0,5 с

	Измерение скорости воздуха (сенсор крыльчатка)

	Диапазон измерений
	0,4 ... 20 м/с

	Погрешность
	±(0,2 м/с + 2 % от изм. знач.)

	Разрешение
	0,1 м/с

	Общие технические данные

	Рабочая температура
	-10°C ... +50°C

	Класс защиты
	IP10

	Тип батареи
	2 микроэлемента ААА

	Ресурс батареи
	100 ч (в среднем, без подсветки дисплея)

	Температура хранения
	-20°C ... +70°C



Наличие свидетельства о поверке, действующего, не более 2 месяцев от даты поставки прибора.
