ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту автомобиля Mitsubishi L-200
1. Общие сведения
1.1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Байкальский государственный природный биосферный заповедник».
1.2. Место нахождения Заказчика: 671220, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Танхой, ул. Красногвардейская, д. 34.
1.3. Объект ремонта: Автомобиль Mitsubishi L-200, государственный регистрационный знак К994КН 03RUS.
1.4. Место выполнения работ: Станция технического обслуживания (СТО) Исполнителя, расположенная в пределах доступности (не более 50 км от места базирования автомобиля), либо выездной ремонт по адресу Заказчика.
1.5. Срок выполнения работ: В течение 5 рабочих дней с момента подписания договора (или передачи автомобиля в ремонт).
1.6. Условия выполнения: Ремонт выполняется из запасных частей и материалов Исполнителя (включено в стоимость работ).
2. Цель выполнения работ
Восстановление работоспособности и технических характеристик автомобиля, обеспечение безопасности дорожного движения, устранение неисправностей ходовой части, тормозной системы и систем освещения.
3. Перечень работ (Технологическая карта)
Исполнитель обязан выполнить следующие виды работ:
	[bookmark: _GoBack]№ п/п
	Наименование работ
	Кол-во

	1
	Замена шаровой опоры нижней (со снятием ступицы)
	2 шт.

	2
	Замена шаровой опоры верхней правой
	1 шт.

	3
	Замена подшипника ступицы переднего левого
	1 шт.

	4
	Обслуживание направляющих суппорта переднего (смазка, очистка)
	2 шт.

	5
	Замена тормозных колодок барабанных
	2 шт.

	6
	Замена троса ручного тормоза правого
	1 шт.

	7
	Замена тормозного цилиндра заднего левого
	1 шт.

	8
	Регулировка углов установки колес (сход-развал)
	1 шт.


4. Перечень запасных частей и материалов (предоставляются Исполнителем)
Все запасные части должны быть новыми, оригинальными (OEM) или сертифицированными аналогами, одобренными производителем Mitsubishi. Качество подтверждается сертификатами соответствия.
	№ п/п
	Артикул / Маркировка
	Наименование
	Кол-во

	1
	СВМ-33 / СВО 254 / SB7842 MR496799
	Шаровая опора (нижняя)
	2 шт.

	2
	CBM-32 / KBJ1134 / 4010А137
	Шаровая опора (верхняя)
	1 шт.

	3
	ST-MN102417
	Трос ручного тормоза
	1 шт.

	4
	BKHВ0078
	Подшипник ступичный
	1 шт.

	5
	FN6741 / GS-06741
	Тормозные колодки барабанные L-200 05-R
	1 компл.

	6
	64193 LYNX L 10460
	Автолампа H4 12V 60/55W
	1 шт.

	7
	GC-261
	Рабочий тормозной цилиндр
	1 шт.


5. Требования к качеству и приемке работ
5.1. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями:
· Руководства по ремонту и эксплуатации Mitsubishi L-200;
· Правил технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;
· ГОСТ Р 51709-2001 (Эксплуатационные требования к техническому состоянию транспортных средств).
5.2. После выполнения работ Исполнитель обязан:
· Провести проверку и регулировку тормозной системы;
· Провести регулировку углов установки колес (сход-развал) с предоставлением распечатки результатов до и после регулировки;
· Утилизировать отработанные запасные части и технические жидкости.
5.3. Гарантийные обязательства:
· На выполненные работы: не менее 6 (шести) месяцев.
· На запасные части: согласно гарантии производителя, но не менее 6 (шести) месяцев.
5.4. Приемка выполненных работ осуществляется представителем Заказчика. Обязательным приложением к акту выполненных работ является:
· Заказ-наряд с перечнем выполненных работ;
· Акт установки запасных частей (с указанием артикулов и серийных номеров);
· Распечатка стенда развал-схождения.
6. Требования к безопасности и охране окружающей среды
6.1. Исполнитель несет ответственность за соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда при проведении работ.
6.2. Исполнитель обязан обеспечить надлежащий сбор и утилизацию отходов (отработанное масло, фильтры, тормозная жидкость и т.д.) в соответствии с законодательством РФ.
7. Порядок оплаты
Оплата производится безналичным расчетом по факту выполнения всего объема работ на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ, в течение 5 рабочих дней, при наличии счета и акта выполненных работ.

