ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,
которые не могут изменяться
	№ 
п/п
	Наименование товара, его показатели (характеристики)
	Единица измерения
	Требуемое значение
показателей (характеристик)

	1.
	Светильник светодиодный внутреннего освещения 
[Код позиции КТРУ 27.40.25.123-00000004]
	
	

	1.1
	Вид светильника	
	
	Потолочный

	1.2
	Индекс цветопередачи (CRI)
	
	Больше или равно 80 и Меньше 90

	1.3
	Класс защиты от поражения электрическим током
	
	I

	 1.4
	Коррелированная цветовая температура, min
	Кельвин
	Больше или равно 4500


	1.5
	Коррелированная цветовая температура, max
	Кельвин
	Меньше или равно 5000

	1.6
	Мощность
	Ватт
	Больше 40 и  Меньше или равно 50


	1.7
	Световой поток
	Люмен
	Больше 5000 и Меньше или равно 6500


	1.8
	Высота светильника
	Миллиметр

	[bookmark: _GoBack]Больше или равно 50 и Меньше 100


	1.9
	Длина светильника
	Миллиметр
	Больше или равно 1500


	1.10
	Коэффициент пульсаций
	%
	Меньше или равно 1


	1.11
	Крепления в комплекте
	
	Да

	1.12
	Материал корпуса светильника
	
	Алюминий

	1.13
	Тип светильника
	
	Линейный

	1.14
	Тип светильника
	
	Подвесной

	1.15
	Цвет корпуса: черный
	
	Наличие



Обоснование необходимости включения в описание товара дополнительной информации, дополнительных потребительских свойств (в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик):
- по п. 1.14 для установки светильников на определенной высоте, с целью соблюдения норм освещения и соблюдения единого стилевого решения, существующего в учреждении;
- по п. 1.15 - для обеспечения единого стилевого решения, существующего в учреждении.
 
Общие требования к Товару
Товар должен обеспечивать устойчивую работу в условиях резких колебаний напряжения переменного тока электрической сети в пределах 230 (+/- 10%) Вольт, частоте 50 (+/- 1%) Гц. Класс энергоэффективности не ниже А.
Качество Товара должно соответствовать требованиям:
- ГОСТ 34819-2021 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2020 № 2255 "Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения";
- ГОСТ IEC 60598-1-2017 "Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)"; Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования".
Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать выполняемые работы, а также используемые материалы, оборудование и другие товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах. В случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту начала или в процессе выполнения работ, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам. 

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам) 
Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком. 
Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ. 


Требования к году (месяцу) изготовления Товара
           Год изготовления Товара – не ранее 2025 г.

















