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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение и поставку АРМ для системы охранного телевидения 
для  ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара, требуемые показатели
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Процессор Intel Core i5-12400F OEM
	Сокет: LGA 1700. Количество ядер: 6. Частота производительный ядер: 2.5 ГГц – 4.4 ГГц.
Объем кэша L2: 7,5 МБ. Объем Кэша L3: 18 МБ. Максимальное число потоков: 12.
Ядро: Intel Alder Lake-S.
	шт.
	3

	2
	Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4
	Сокет: LGA 1700. Чипсет Intel: Intel H610. Совместимость ядра: Alder Lake.
Форм-фактор: Micro-ATX. Тип поддерживаемой памяти: DDR4. Слот памяти: 2, DDR4. Максимальный объем памяти: 64 Гб. Максимальная частота памяти: 3200 МГц. 
Версия PCI Express: 4.0. Слоты PCIe x16: 1 x PCIe 4.0 (в режиме x16). 
PCIe линии чипсета: 2242/2260/2280 (SATA/PCIe 3.0 x4). Порты USB Type-A: 2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0. Видеовыходы: 1 x HDMI, 1 x VGA (D-Sub). Количество сетевых портов (RJ-45): 1. Количество аналоговых аудиоразъемов: 3. Внутренние USB Type-A разъемы: Gen 1 (19 pin), 2 x USB 2.0 (9 pin). Разъемы питания процессорного охлаждения (кулер): 1 x 4 pin. Сетевой адаптер: Realtek RTL8111H. Основной разъем питания: 24 pin. Разъем питания процессора: 1 x 8 pin. Количество разъемов M.2: 1.








	шт.
	3

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара, требуемые показатели
	Ед. изм
	Кол-во

	3
	Блок питания DEEPCOOL PF600
	Мощность: 600 Вт. Диапазон входного напряжения сети: 200-240 В 50/60 Гц. Мощность по линии 12 В: 576 Вт. Ток по линии +12 В: 12V1 48A. Ток по линии +3.3 : 15А. Ток по линии +5 В: 15А. Ток дежурного источника (+5 В Standby): 2.5 А. 
Ток по линии -12 В: 0.3 А. Основной разъем питания: 20+4 pin. Разъемы для питания процессора (CPU): 2 x 4+4 pin. Разъемы для питания видеокарты (PCI-E): 4 x 6+2 pin.  Количество разъемов 15-pin SATA: 6. Количество разъемов 4-pin Molex: 2.

	шт.
	3

	4
	Оперативная память ADATA XPG GAMMIX D35 16 ГБ
	Тип памяти: DDR4. Объем памяти: 2 шт x 8 Гб. Частота: 3200 МГц.
	шт.
	3

	5
	Корпус Digma DCC-MN303
	Форм-фактор плат: Micro-ATX, Mini-ITX. Типоразмер: Mini-Tower. Слотов расширения: 4. Интерфейсы: USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A. Поддержка фронтальных вентиляторов: 1 x 120 мм. Поддержка тыловых вентиляторов: 1 x 80 мм. Поддержка боковых вентиляторов: 1 x 120 мм. Аудиоразъемы: 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон).
	шт.
	3

	6

	256 ГБ M.2 NVMe накопитель Netac NV2000
	· Тип: SSD M.2 накопитель. Объем накопителя : 256 Гб. Форм-фактор: 2280. Ключ M.2 разъема: M. Физический интерфейс: PCIe 3.0 x4. Количество бит на ячейку: 3 бит TLC.


	шт.
	3

	7
	Кулер для процессора DEEPCOOL AG300 
	· Сокет: AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851. Размеры вентилятора: 92 мм x 92 мм. Тепловые трубки: 3 x 6 мм. Скорость вращения: 500 об/мин - 3050 об/мин. Уровень шума: до 30.5 дБ. 
Рассеиваемая мощность: 150 Вт. Тип конструкции: башенный. Разъем для подключения вентилятора: 4 pin. Номинальное напряжение: 12 В.
	шт.
	3

	8
	Термопаста DEEPCOOL Z5
	Упаковка термопасты: шприц. Теплопроводность: 4.5 Вт/мК. Максимальная рабочая температура: 220 °C. Минимальная рабочая температура: -50 °C. Вес: 3 г.
	шт
	3








	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара, требуемые показатели
	Ед. изм
	Кол-во

	9
	Видеокарта Sinotex GeForce GTX1050 Ninja
	Микроархитектура: NVIDIA Pascal. Штатная частота работы видеочипа: 1354 МГц. Турбочастота: 1455 МГц. Количество универсальных процессоров (ALU): 640. Число текстурных блоков: 40. Число блоков растеризации: 32. Объем видеопамяти: 4 Гб. Тип памяти: GDDR5. Разрядность шины памяти: 128 бит. Максимальная пропускная способность памяти: 112 Гбайт/сек. Эффективная частота памяти: 7000 МГц. Тип и количество видеоразъемов: DVI-D, DisplayPort, HDMI. Количество подключаемых одновременно мониторов: 3. Версия HDMI: 2.0b. Версия DisplayPort: 1.4a. Максимальное разрешение: 7680x4320 (8К Ultra HD). Интерфейс подключения: PCIe 3.0. Форм-фактор: PCIe x16. Количество линий PCI Express: 16. Потребляемая мощность: 75 Вт.
· 
	шт
	3
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