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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	№№ п/п
	Наименование Товара
	Технические характеристики

	1. 
	Миксер погружной 
	Миксер погружной 
Может использоваться в заведениях общепита, при организации питания в разных учреждениях. Основные характеристики Скорость, об/мин: 2300…9600 Комплектация: Нож, венчик Длина венчика, мм: 220 Гарантийный срок, мес: 12 Материал корпуса: Пластик Количество скоростей: Вариатор Потребляемая мощность, кВт: 0,27 Длина ножа, мм: 250 Напряжение питания, В: 220 Размеры Высота, мм: 640 Глубина, мм: 125 Ширина, мм: 125 Вес нетто, кг: 3 Размеры упаковки Упаковка (высота, мм): 700 Упаковка (глубина, мм): 150 Упаковка (ширина, мм): 150 Упаковка (объем, м. куб.): 0,016 Вес брутто, кг: 4,7

	1. 
	Машина протирочная 
	Машина протирочная 
Основные характеристики Производительность, кг/ч: 600 Установка: Настольная Материал корпуса: Металл Потребляемая мощность, кВт: 1 Напряжение питания, В: 380 Гарантийный срок, мес: 12 Размеры Высота, мм: 715 Глубина, мм: 310 Ширина, мм: 490 Вес нетто, кг: 25 Размеры упаковки Упаковка (высота, мм): 767 Упаковка (глубина, мм): 408 Упаковка (ширина, мм): 558 Вес брутто, кг: 33

	1. 
	Сотейник из нержавеющей стали 2,8л. d=180/110
	Сотейник из нержавеющей стали 2,8л. d=180/110 Объем: 2,8 л Диаметр: 180 мм Высота: 110 мм Материал: нержавеющая сталь Дополнительно: тройное дно, подходит для индукционных плит

	1. 
	Венчик 40см нерж. 16 спиц
	Венчик 40см нерж. 16 спиц Размер: 400 мм Длина ручки: 130 мм

	1. 
	Терка 6-ти гранная 22см жесть
	Терка 6-ти гранная 22см жесть (48) Терка 885-107 выполнена из качественной нержавеющей стали и пластика, имеет удобную ручку, а также силиконовые ножки, которые надежно удерживают инструмент на рабочей поверхности.

	1. 
	Сито нерж.d=300 (мелкая сетка) с деревянной ручкой
	Сито нерж.d=300 (мелкая сетка) с деревянной ручкой Длина ручки 400мм. Материал ручки дерево Диаметр 300мм

	1. 
	Миска 280 мм из нержавеющей стали
	Миска 280 мм из нержавеющей стали Миска 280 мм из нержавеющей стали Объем: 3,6 л Диаметр: 280 мм Высота: 100 мм Материал: нержавеющая сталь

	1. 
	Кувшин мерный 2 л. без крышки, п/п прозрачный
	[bookmark: _GoBack]Кувшин мерный 2 л. без крышки, п/п прозрачный.

	1. 
	Подставка для досок
	Подставка для досок
Количество в упаковке	1 шт.
Материал	нержавеющая сталь
Цвет	сталь
Ширина	300 мм
Глубина	270 мм
Высота	270 мм
Вес (без упаковки)	1 кг
Страна производства	Россия
Описание
Подставка для разделочных досок Luxstahl предназначена для хранения разделочных досок на предприятиях общественного питания и торговли. Изделие выполнено из нержавеющей стали AISI 430.
Дополнительные характеристики:
Количество ячеек: 6
Толщина основного прутика: 5 мм
Толщина поперечного прутика: 5 мм
Расстояние между направляющими: 35 мм

	1. 
	Доска разделочная 600х400х18 зеленая пластик
	Доска разделочная 600х400х18 зеленая пластик Основные характеристики Цвет: Зеленый Изготовлена из пищевого полиэтилена (HDPE/LDPE) или полипропилена, не впитывает запахи и влагу, устойчива к ударам

	От Заказчика:
	
	От Поставщика:

	Зам. главного врача

_______________Н.Н. Рощипкин

	
	


2. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: 
2.1. Требования к гарантии качества товара, а также гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества: Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления оборудования, а также надлежащее качество оборудования на русском языке. Гарантия производителя на оборудование составляет не менее 12 месяцев. Гарантия Поставщика на поставленное оборудование составляет (не менее гарантии производителя) не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего Акта ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов. 
2.2. Иные требования: Требования к качеству товара: Год выпуска не ранее 2026 года. 
2.3. Требования к упаковке и маркировке: Оборудование поставляется в упаковке, соответствующей ГОСТам, с соблюдением требований к упаковочным материалам и способу упаковывания, с использованием материалов, разрешенных к применению, обеспечивающих его сохранность от повреждений, а также сохранность качества и безопасность оборудования при перевозке всеми видами транспорта.



