	№ п/п
	Наименование товара, наименование страны происхождения товара;
сведения о функциональных, качественных характеристиках
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Гигрометр  ВИТ-2 предназначен для непрерывного контроля относительной влажности воздуха в диапазоне от 20 до 90% и температуры от 15 до +40°C в помещениях (склады, торговые залы, архивы, жилые и офисные помещения). Прибор длиной 29 см выполнен из пластика и стекла: на пластмассовом основании закреплены два капиллярных стеклянных термометра с органической жидкостью (толуол), один резервуар увлажняется тканевым фитилём из стеклянного питателя. По разности показаний «сухого» и «мокрого» термометров определяют влажность по прилагаемой металлической психрометрической таблице.
В комплект поставки входят прибор, питатель, фитиль, индивидуальная упаковка, паспорт и инструкция; упаковка — картонный футляр.
Наличие поверки.
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
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