
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку коммутатора 

1. Общие положения
0. Наименование объекта закупки
Поставка коммутатора.
КТРУ: 26.30.11.110-00000041 - Коммутатор.
0. Источник финансирования
Источником финансирования являются средства субсидии федерального бюджета Российской Федерации, предоставленной в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КВР – 244, код цели 08-18-Т8 73520).
0. Срок поставки Товара
Товар должен быть поставлен в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.
0. [bookmark: _GoBack]Место поставки Товара
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26, стр. 1.
2. Порядок поставки Товара
	Товар должен быть поставлен, разгружен и размещен в местах хранения Заказчика по адресу, указанному в п. 1.4 настоящего Технического задания, в срок в соответствии с п. 1.3 настоящего Технического задания, в рабочие часы Заказчика: с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов, в пятницу с 09.00 до 16.45 часов (за исключением выходных дней и дней общегосударственных праздников).
Поставщик доставляет товар по адресу поставки собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, а также занос товара на склад Заказчика (при необходимости), осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц. 
3. Требования к поставляемому Товару
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеющим дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием в процессе эксплуатации.
Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки, обеспечивающей защиту Товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара возврату Поставщику не подлежит.
В целях обеспечения совместимости с существующей сетевой инфраструктурой Заказчика поставляемое оборудование должно поддерживать возможность объединения в единый логический стек с эксплуатируемым у Заказчика оборудованием Eltex MES2448P или обеспечивать эквивалентную функциональную совместимость, позволяющую централизованное управление, единое конфигурирование, резервирование и отказоустойчивую работу оборудования без нарушения функционирования действующей сети.
4. 	Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается заводом-изготовителем, составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке в Единой информационной системе в сфере закупок. Гарантийный срок распространяется на весь Товар в целом, включая все составляющие его части (комплектующие изделия).
В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять в отношении поставленного Товара и всех составляющих (комплектующих) частей Товара замену, восстановление или ремонт, если недостатки (неисправность) вызваны дефектом конструкции, некачественным материалом, некачественным производством или монтажом и не является результатом действия непреодолимой силы, нарушения правил пользования и хранения, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика.
Гарантийный объем на поставляемый товар:
Гарантийное обслуживание осуществляется Поставщиком путем ремонта или замены поставленного Товара (при отсутствии механических повреждений и соблюдения Заказчиком требований инструкций по эксплуатации). 
В случае невозможности устранения неисправностей (ремонта) Товара по месту его установки транспортировка Товара в авторизованный сервисный центр и обратно осуществляется силами и за счет Поставщика.
Время устранения неисправностей (ремонта) Товара (или замены некачественного Товара на новый (качественный) Товар) в течение гарантийного срока не должно превышать 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления.
В случае устранения неисправностей (ремонта) Товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении неисправностей (ремонта) Товара. Поставщик в течение гарантийного срока несёт все расходы по гарантийному обслуживанию Товара. 

Таблица № 1.
	
	Наименование,
марка, модель, страна происхождения товара указанная в заявке участника закупки 
	Наименование характеристики
	Ед. изм. характеристики
	Значение показателя, которое не может изменяться
	Значение показателя,
при указании которого используются только точные цифровые или иные параметры
(указываются параметры согласно заявки участника закупки)
	Кол-во, ед. изм.
	Цена за единицу, руб. (с НДС/без НДС)
	Сумма, руб. (с НДС/без НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

	Коммутатор
Товарный знак (марка, модель): Eltex MES2448P
Страна происхождения товара: Россия.
Номер реестровой записи РРРП: 10801679.
КТРУ: 26.30.11.110-00000041



















































	Внутренняя пропускная способность
	Гигабит в секунду
	
	176
	1 шт.


















































	
	

	
	
	Количество LAN портов
	Штука
	
	52
	
	
	

	
	
	Тип коммутатора
	 
	Управляемый
	
	
	
	

	
	
	Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице
	 
	Совмещённый
	
	
	
	

	
	
	Тип передачи данных
	 
	Ethernet
	
	
	
	

	
	
	Тип размещения
	 
	Телекоммуникационная стойка или шкаф 19"
	
	
	
	

	
	
	Тип электропитания
	 
	AC
	
	
	
	

	
	
	Тип блоков питания
	 
	Сменные
	
	
	
	

	
	
	Блок питания
	 
	Встроенный
	
	
	
	

	
	
	Виртуальное тестирование кабеля
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Внешний интерфейс управления
	 
	RJ-45
	
	
	
	

	
	
	Диагностика оптического трансивера
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Количество 802.1ad правил
	Тысяча штук
	
	3,072
	
	
	

	
	
	Подключение внешних аккумуляторных батарей
	 
	Нет
	
	
	
	

	
	
	Максимальная потребляемая мощность
	Ватт
	
	820
	
	
	

	
	
	Суммарная мощность PoE
	Ватт
	
	720
	
	
	

	
	
	Наличие интерфейсов управления
	 
	CLI, WEB
	
	
	
	

	
	
	Количество ACL (списков/записей)
	Штука
	
	1405
	
	
	

	
	
	Количество Loopback-интерфейсов
	Штука
	
	10
	
	
	

	
	
	Количество L3 интерфейсов
	Штука
	
	20
	
	
	

	
	
	Количество ARP записей
	Тысяча штук
	
	1
	
	
	

	
	
	Количество L2 Multicast-групп
	Тысяча штук
	
	4,094
	
	
	

	
	
	Количество LAG групп
	 
	
	64
	
	
	

	
	
	Количество портов в одном LAG
	Штука
	
	8
	
	
	

	
	
	Количество блоков питания
	Штука
	2
	
	
	
	

	
	
	Количество записей таблицы Vlan
	Тысяча штук
	
	4,094
	
	
	

	
	
	Количество очередей (выходных на порт)
	Штука
	
	8
	
	
	

	
	
	Конфигурация коммутатора
	 
	Фиксированный
	
	
	
	

	
	
	Критерии фильтрации ACL
	 
	MAC source address, MAC destination address, IPv4 source address, IPv4 destination address, IPv4 DSCP, IPv4 Preference, IPv4 ToS, IPv4 protocol numbers, IPv6 source address, IPv6 destination address, TCP/UDP source port, TCP/UDP destination port, TCP/UDP flags, vlan ID, port, ethertype, CoS 
	
	
	
	

	
	
	Поддерживаемые типы очередей
	 
	FIFO,PQ
	
	
	
	

	
	
	Поддержка безопасности протоколов связующего дерева
	 
	BPDU Filtering, Loopback Detection, STP BPDU Guard, STP Root Guard, Spanning Tree Fast Link option
	
	
	
	

	
	
	Поддержка выделенных VLAN
	 
	Voice VLAN, Guest VLAN
	
	
	
	

	
	
	Поддержка зеркалирования трафика
	 
	RSPAN, SPAN  
	
	
	
	

	
	
	Поддержка протоколов ААА
	 
	Local,Radius, 802.1х, Tacacs+
	
	
	
	

	
	
	Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности
	 
	ERPS
	
	
	
	

	
	
	Поддержка протоколов и средств управления
	 
	HTTP, HTTPS, SFTP, DHCP, DNS, ICMP, 802.1X, IPv4, TCP, SNMP, SSH, DHСP client, LACP, OSPFv2, OSPFv3, RIPv1, RIPv2, AAA, Static, DHCP relay, BootP client, IGMP Proxy, Local, SNTP Client, Cтандарт ERPS, Стандарт MSTP IEE 802.1s, Telnet, SSHv2, IGMP, LLDP, RADIUS, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3
	
	
	
	

	
	
	Интерфейс LAN-порта
	 
	SFP, SFP+, RJ-45
	
	
	
	

	
	
	Количество портов 10G SFP+
	Штука
	
	4
	
	
	

	
	
	Количество портов 1G 8P8C
	Штука
	
	48
	
	
	

	
	
	Количество портов PoE
	Штука
	
	48
	
	
	

	
	
	Количество портов PoE+
	Штука
	
	24
	
	
	

	
	
	Уровень управляемого коммутатора
	 
	3
	
	
	
	

	
	
	Тип охлаждения
	 
	Активное
	
	
	
	

	
	
	Производительность (Full Duplex)
	Гигабит в секунду
	
	176
	
	
	

	
	
	Интерфейс сетевых модулей
	 
	SFP, SFP+, RJ-45
	
	
	
	

	
	
	Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит
	 
	1
	
	
	
	

	
	
	Объем оперативной памяти
	Мегабайт
	
	512
	
	
	

	
	
	Размер пакетного буфера
	Мегабайт
	
	2
	
	
	

	
	
	Объем постоянного запоминающего устройства
	Мегабайт
	
	64
	
	
	

	
	
	Количество записей MAC
	Тысяча штук
	
	32,768
	
	
	

	
	
	Функции L2 Multicast
	 
	IGMP Snooping v1,2,3; IGMP Snooping Fast Leave;  MVR
	
	
	
	

	
	
	Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Поддержка автосогласования (autonegotiation)
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover)
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Наличие встроенного температурного датчика
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN)
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Поддержка стандарта Selective Double (VLAN)
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Поддержка стандарта GVRP
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Поддержка стандарта Multicast VLAN registration
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Поддержка работы протокола связующего дерева, при котором в каждом VLAN работает отдельный экземпляр STP
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Поддержка стандарта STP Loopback Detection
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Поддержка IP Source Guard
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Поддержка Dynamic ARP Inspection
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Наличие защиты от DoS-атак
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Тип организации списков контроля доступа
	 
	Порт коммутатора; Приоритет IEEE 802.1p; VLAN ID; EtherType; DSCP; IP-протокол; Номер порта TCP/UDP
	
	
	
	

	
	
	Возможность загрузки и выгрузки конфигурации и программного обеспечения TFTP
	 
	TFTP, SFTP
	
	
	
	

	
	
	Поддержка доступа к консоли по SSH
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Поддержка доступа к веб-интерфейсу по SSL
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Поддержка приема и передачи и тегированного и нетегированного трафика одновременно
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Наличие защиты от смены корневого коммутатора в домене STP (Root Guard/Protection)
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit)
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Поддержка IPv6
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Поддержка статической маршрутизации IPv4
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin)
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Поддержка отправки системных событий (логов) на удаленное хранилище (например, syslog-сервер)
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Возможность работы в качестве DHCP-сервера
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Возможность работы в качестве DHCP-клиента
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Возможность работы в качестве DHCP relay агента
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP)
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p)
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ)
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Поддержка Radius EAP (RFC 3579)
	 
	Да
	
	
	
	

	
	
	Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ)
	 
	Да 
	
	
	
	

	
	
	Количество изделий в стеке
	
	
	8
	
	
	

	ИТОГО (с НДС/без НДС):
	





