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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
оказание услуг по испытанию наружных пожарных лестниц

	№ п/п
	Параметры требований к услугам
	Требования к услугам

	1. 
	Виды услуг
	Оказание услуг по испытанию наружных пожарных лестниц
ОКПД2: 71.20.19.190.

	2. 
	Описание объекта закупки
	Металлическая наружная открытая лестница 3-го типа, предназначенная для эвакуации людей со второго этажа административного здания.   
 Объект: Бюро №15 - филиал ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России
Вид лестницы: одномаршевая, металлическая, открытая, наружная, длина 7,9 м/п.                                   
Технические характеристики наружных вертикальных пожарных лестниц в соответствии с приложением № 1 к техническому заданию.

	3. 
	Описание объема услуг объекта закупки
	Услуги по проведению испытаний пожарных лестниц оказываются со дня заключения контракта до 30.09.2026 г.
Услуги оказываются на объекте Заказчика, расположенному по адресу: г. Тулун, ул. Горького, 2
Услуги оказываются в соответствии с приложением № 2 к техническому заданию.
Выполнение работ, осуществляется силами и средствами Подрядчика при предварительном согласовании со специалистом по ГО и ЧС отдела по общим вопросам деятельности учреждения Халташкиной Еленой Валерьевной по телефону (83952) 705-600 (доб. 336)

	4. 
	Цели использования результатов услуг
	Определение соответствия  пожарных лестниц требованиям действующих норм и правил  в области пожарной безопасности.

	5. 
	Условия  оказания услуг
	Услугу оказывают с обязательным соблюдением нормативных актов:
- Федеральный закон от от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21.12.94г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479  «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
- ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные стационарные. Ограждения  кровли»;
- НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытания»;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения»;
- ГОСТ 9.302-88 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические - и неметаллические. Методы контроля»;
- СНиП 21.01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СНиП 2.01-02-85 «Противопожарные нормы».

	6. 
	Общие требования к оказанию услуг
	Оказание услуг по испытанию наружных пожарных лестниц проводить обученным персоналом, аттестованным испытательным оборудованием, измерительным инструментом с результатами поверок.
Испытания проводятся во время работы учреждения, в дневное время суток в условиях визуальной видимости испытателями друг друга с соблюдением соответствующих выполняемым работам правил техники безопасности. Место проведения испытаний должно быть огорожено и обозначено предупреждающими знаками (СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).
До начала оказания услуг Исполнитель представляет заказчику список работников (ФИО), а также перечень машин и техники с государственными номерами.
Исполнитель согласовывает с Заказчиком план - график оказания услуг на основании установленного объема работ (Приложение №2 к техническому заданию) с учетом работы персонала Исполнителя в зданиях и сооружениях.
Исполнитель согласовывает с Заказчиком порядок оперативного руководства, действия при аварийных ситуациях, места и условия подключения временных сетей.
На лестницах, подвергнутых испытаниям, должны быть закреплены таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний. Форма табличек (бирок) и способ нанесения информации, учитывая воздействие климатических факторов, определяются организацией, проводящей испытания.
Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 5 лет с даты подписания Акта об оказанных услугах (Акта о приемке выполненных работ).

	7. 
	Требования к качеству услуг, качеству материалов, используемых при оказании услуг
	Исполнитель при оказании услуг должен иметь испытательное оборудование и измерительный инструмент прошедший поверку (калибровку) в специализированных организациях, имеющих аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений. (Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) “Об обеспечении единства измерений”; Порядок проведения поверки средств измерения ПР50.2.006-94). 
Исполнитель должен иметь  лицензию МЧС на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Все услуги оказываются с использованием ресурсов Исполнителя (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование) и за счет Исполнителя. 
Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступления от условий Контракта, ухудшившие качество услуг, в согласованные сроки.
Оказание услуг проводить в соответствии с ГОСТ Р 53254 2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли»,  обученным персоналом по проведению испытаний пожарных лестниц.

	8. 
	Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг
	Соблюдение при оказании услуг норм и требований по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.
При оказании услуг запрещается использовать технические и химические вещества, опасные для жизни или здоровья человека.
Место проведения испытаний должно быть ограждено и обозначено предупреждающими знаками - противопожарные (СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

	9. 
	Порядок сдачи и приемки результатов услуг
	При выявлении Исполнителем каких-либо недостатков, препятствующих нормальной эксплуатации  пожарных лестниц, Заказчик устраняет выявленные нарушения и повторно предоставляет Исполнителю пожарные лестницы для проверки в рамках действующего Контракта.

	10. 
	Требования по передаче технических и иных документов по завершению и сдаче услуг
	По результатам испытаний Исполнитель передает техническую отчетную документацию на лестницу:
- Протокол испытаний (с заключением о соответствии лестницы требованиям ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные, наружные, стационарные. Ограждения кровли»);
- Акт испытания лестницы;
- Заключение о соответствии лестницы требованиям ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные, наружные, стационарные. Ограждения кровли»;
- Дефектную ведомость, с рекомендациями по устранению дефектов (в случае выявления) и дальнейшей эксплуатации;
- Фотографии для фотоотчета.
Утвержденные и согласованные документы Исполнитель передает в адрес Заказчика в электронном сканированном виде и на бумажном носителе в 2-х экз.



Приложение № 1 к техническому заданию

Технические характеристики и адрес оказания услуг 
по испытанию пожарных лестниц 
	№ п/п
	Месторасположение вертикальной стационарной эвакуационной пожарной лестницы
	Высота (длина) лестницы, м
	Кол-во ступеней, шт.
	Кол-во площадок, шт.

	1.
	г. Тулун, ул. Горького, 2
	7,9
	19
	1





Приложение № 2 к техническому заданию

Перечень работ
при проведении испытаний пожарных лестниц  

	№ п/п
	Наименование работ

	1
	Проверка предельных отклонений размеров и форм

	2
	Визуальная проверка целостности конструкций и их креплений

	3
	Проверка качества защитных покрытий

	4
	Проверка качества сварных швов

	5
	Динамическое испытание лестниц

	6
	Испытания балок крепления лестницы на прочность

	7
	Испытания ступени лестницы на прочность

	8
	Испытания площадок и маршей на прочность

	9
	Испытания ограждения лестниц на прочность

	10
	Проверка состояния антикоррозийного покрытия





