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Техническое задание на монтаж дополнительных стальных труб на стеллажах для укладки лодок,

1. Описание объекта закупки
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	ОКВЭД2
	ОКПД2
	КТРУ
	Требования, предъявляемые оказанию услуг
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Монтаж дополнительных стальных труб на стеллажах для укладки лодок
	усл.ед.
	43.99.50
	43.99.50.110
	-
	Объект работ: стеллажи для укладки лодок (имеются в наличии у Заказчика в кол-ве 30 шт.).
Объём работ: на каждый существующий стеллаж выполнить монтаж 3-х дополнительных стальных труб.
Состав работ:
· разметка мест монтажа труб;
· подготовка поверхностей стеллажей под сварку (очистка от загрязнений, ржавчины, обезжиривание);
· сварка труб к конструкциям стеллажей с обеспечением прочного и надёжного соединения;
· контроль качества сварных швов (визуальный);
· зачистка сварных швов;
· нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка);
· окраска труб в серый цвет молотковой краской.
Требования к материалам:
Трубы: стальные
Длина труб, мм: 950
Диаметр стальной трубы (основная), мм: 32
Сварочные материалы: соответствующие марке стали труб и стеллажей;
Грунтовка и краска: для наружных/эксплуатационных работ, устойчивые к влажности; молотковая краска.
Цвет краски: серый
Способ нанесения краски: пульверизатор
Требования к качеству и безопасности:
Сварные соединения прочные, без трещин, прожогов, наплывов и иных дефектов;
Геометрия монтажа - ровное расположение труб, соблюдение заданных расстояний и уровней;
соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при проведении сварочных и окрасочных работ.
Стальные трубы, необходимые для выполнения работ, приобретаются Исполнителем за свой счёт в полном объёме.
В соответствии с представленным макетом стеллажей (приложение №1), находящихся у Заказчика, участки, отмеченные красным цветом, подлежат усилению путём приварки дополнительных труб.
	1



2. Адрес оказания услуг:
	№ п/п
	Адрес оказания услуг

	1
	2

	1
	Работы выполняются на территории Заказчика по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 46а



3. Срок оказания услуг:
	№ п/п
	Сроки оказания услуг

	1
	2

	1
	В течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Договора



4. Иные условия оказания услуг:
	№ п/п
	Иные условия оказания услуг

	1
	2

	1
	Требования к качеству работ.
Все работы по монтажу должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением требований действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом договора.
Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ, материалы, конструкции и изделия должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории Российской Федерации.
Вся ответственность за ущерб, нанесенный в период выполнения работ, конструкциям и оборудованию Заказчика возлагается на Поставщика.
Поставщик обязуется обеспечивать при поставке и монтаже товара соблюдение своими работниками, находящимися на территории Заказчика, действующих санитарных правил, противопожарных норм и правил, требований охраны труда и техники безопасности, правил деловой этики и служебного поведения, личной гигиены.
Цена работ включает в себя все материальные затраты, производственные затраты, внепроизводственные затраты, стоимость запасных частей, стоимость транспортировки, погрузочно-разгрузочные работы, сборы и пошлины, другие обязательные платежи, расходы, связанные с риском неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.

	2
	Технические характеристики работ.
Монтаж оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика (или привлеченного им соисполнителя, субподрядчика) непосредственно в месте поставки товара, без предоставления складских помещений.
Поставщик обязан обеспечить содержание и уборку территории прилегающей непосредственно к ней территории после завершения работ, а также обеспечивать своевременную уборку строительного мусора во время производства работ, не допуская длительного его складирования.
Все технические вопросы должны согласовываться с Заказчиком.

	
	Требования к таре и упаковке.
Поставка Товара должна осуществляться в целых упаковках в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Упаковка товара должна обеспечивать полную сохранность и качество при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке, складировании, от физического и атмосферно-климатического воздействия, а также предохранять от несанкционированного вскрытия без видимого нарушения ее целостности и иметь соответствующую маркировку.
Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за порчу, повреждение, поломку Товара, за образование коррозии на Товаре вследствие ненадлежащей упаковки.
Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

	
	Требования к отгрузке и доставке товара.
Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до фактической поставки Товара Поставщик в официальном обращении на адрес info@гуор.рф уведомляет Заказчика о намерении осуществить поставку Товара, а также о времени такой поставки, чтобы Заказчик смог совершить необходимые действия, обеспечивающие приемку Товара.
При готовности Заказчика принять Товар, он подтверждает дату и время, после чего производится поставка Товара Поставщиком.
Не допускается предложение нескольких вариантов товара, частичная поставка.
Все виды погрузо-разгрузочных, включая работы с применением грузоподъемных средств, работы по монтажу Товара осуществляются Поставщиком за свой счет.
Запрещается производить погрузку товара навалом и разгрузку его сбрасыванием.
Не допускаются механические повреждения Товара, в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах.

	
	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара.
Гарантийный срок на поставленный Товар составляет 12 месяца с даты подписания документа о приемке.
Течение гарантийных сроков устанавливается со дня подписания Заказчиком документа о приемке. В случае обнаружения в пределах гарантийного срока недостатков (дефектов), которые обусловлены ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств по контракту, Поставщик обязан устранить такие недостатки или заменить товар за свой счет, в согласованные с заказчиком в письменном виде сроки. 
В течение гарантийного срока поставщик обязан обеспечить гарантийное обслуживание товара. Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс услуг по замене и (или) ремонту товара. Гарантийное обслуживание осуществляется в месте эксплуатации. В случае необходимости доставки товара в сервисный центр такая доставка осуществляется за счет средств поставщика. Расходы, связанные с гарантийным обслуживанием товара, несет Поставщик.



5. Коды ОКВЭД2
	№ п/п
	Код ОКВЭД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	1
	43.99.50
	Работы взаимосвязанные сварочные



6. Коды ОКПД2
	№ п/п
	Код ОКПД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	1
	43.99.50.110
	Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации



7. Коды КТРУ
	№ п/п
	Код КТРУ
	Расшифровка

	1
	2
	3

	-
	-
	-



Инициатор поставки: 
Заведующий спортивной частью	___________ /Рубцова Е.И./									«30» июля 2026 г.


Приложение №1
к техническому заданию на монтаж дополнительных стальных труб
на стеллажах для укладки лодок, включая сварочные и покрасочные работы


Макет стеллажей*
[image: ]
* участки, отмеченные красным цветом, подлежат усилению путём приварки дополнительных труб.
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