Наименование программного продукта	Гектор: Сметчик-строитель	
Наименование редакции сметных нормативов	Дополнение 18 (приказ Минстроя РФ от 15.05.2026 № 301/пр)	
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	ГЭСН 2022 (приказ Минстроя РФ 1046/пр от 30.12.2021 г.), дополнение 1 (приказ Минстроя РФ 378/пр от 18.05.2022 г.), дополнение 2 (приказ Минстроя РФ № 703/пр от 26.08.2022), дополнение 3 (приказ Минстроя РФ № 905/пр от 26.10.2022), дополнение 4 (приказ Минстроя РФ № 1133/пр от 27.12.2022), дополнение 5 (приказ Минстроя РФ № 84/пр от 10.02.2023), дополнение 6 (приказ Минстроя РФ от 11.05.2023 № 335/пр), дополнение 7 (приказ Минстроя РФ от 02.08.2023 № 551/пр), дополнение 8 (приказ Минстроя РФ от 14.11.2023 № 817/пр), дополнение 9 (приказ Минстроя РФ от 16.02.2024 № 102/пр), дополнение 10 (приказ Минстроя РФ от 13.05.2024 № 323/пр), дополнение 11 (приказ Минстроя РФ от 09.08.2024 № 524/пр), дополнение 12 (приказ Минстроя РФ от 07.11.2024 № 747/пр), дополнение 13 (приказ Минстроя РФ от 07.02.2025 № 69/пр), дополнение 14 (приказ Минстроя РФ от 19.05.2025 № 299/пр), дополнение 15 (приказ Минстроя РФ от 14.08.2025 № 490/пр), дополнение 16 (приказ Минстроя РФ от 12.11.2025 № 696/пр), дополнение 17 (приказ Минстроя РФ от 17.02.2026 № 91/пр), дополнение 18 (приказ Минстроя РФ от 15.05.2026 № 301/пр)	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 20l9 г. № З26/пр	Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22 (1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 20l6 г. № 1452	Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 04.03.2025 № 24РВ-20	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	Московская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

ФИЦ ПХФ и МХ РАН

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 26-07-23

Разборка витражей, воздуховодов и ремонт откосов 5-го и 6-го проемов в помещении № 26 корпуса 2/2.

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 

Составлен(а) в текущем уровне цен 2 кв. 2026 г.

Сметная стоимость	563.326 тыс.руб.		Средства на оплату труда рабочих	185.444 тыс.руб.	
в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	0.834 тыс.руб.	
строительных работ	563.326 тыс.руб.		Нормативные затраты труда рабочих	333.52 чел.час	
монтажных работ	- тыс.руб.		Нормативные затраты труда 
машинистов	1.41 чел.час	
оборудования	- тыс.руб.				
прочих затрат	- тыс.руб.				

NN пп	Обоснование	Наименование работ	Единица	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.  	
		и затрат	измерения	на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Демонтажные работы в корпусе  2/2 пом. № 26.	
1	ГЭСН 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0.48		0.48						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			27.6138					14 380.16	
	1-100-31	Средний разряд работ 3,1	чел.-ч	43.5	1.3225	27.6138			520.76	1	14 380.16	
	2	ЭМ									26.24	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0483					27.97	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.07	1.4375	0.0483			543.33	1	26.24	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.07	1.4375	0.0483			579.11	1	27.97	
	4	М									2 013.55	
	01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0.035	1	0.0168	91 734.54	1.27	116 502.87	1	1 957.25	
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0.009	1	0.00432	16 496.03	0.79	13 031.86	1	56.30	
	11.2.13.04                                                      	Щиты настила	м2                                                                              	3.4	1	1.632						
		Итого прямые затраты									16 447.92	
	11.2.13.04	Щиты настила	м2	3.4	1	1.632			0	1	0.00	
		ФОТ									14 408.13	
	Пр/812-008.0-1	НР 008.0 Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0.9	99					14 264.05	
	Пр/774-008.0	СП 008.0 Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0.85	58.65					8 450.36	
		Всего по позиции					81 588.20		39 162.34	
2	ГЭСНр 58-01-003-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  отливов, свесов и т.п.	100 м	0.042		0.042						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0.43953					207.05	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	9.1	1.15	0.43953			471.07	1	207.05	
	2	ЭМ									0.06	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.00	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	1.15	0.005796	6.62	1.51	10.00	1	0.06	
	999-9900                                                        	Строительный мусор	т                                                                               	0.12	1	0.00504						
		Итого прямые затраты									207.11	
	999-9900	Строительный мусор	т	0.12	1	0.00504			0	1	0.00	
		ФОТ									207.05	
	Пр/812-092.0-1	НР 092.0 Крыши, кровли	%	90	0.9	81					167.71	
	Пр/774-092.0	СП 092.0 Крыши, кровли	%	46	0.85	39.1					80.96	
		Всего по позиции					10 851.83		455.78	
3	ГЭСН 15-05-013-01	Разборка остекления раздельных металлических витражных блоков (толщ. стекла 6мм). ПРИМ.	100 м2	0.4736		0.4736						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3	демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения: металлические конструкции
ОТ=0.7, ЭМ=0.7, М=0, ОТм=0.7, ЗТ=0.7, ЗТм=0.7										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			15.584288					8 014.69	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	40.877035	0.805	15.584288			514.28	1	8 014.69	
	2	ЭМ									183.77	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.2439988					161.77	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.27	0.805	0.102937			1 040.72	1	107.13	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.27	0.805	0.102937			777.91	1	80.08	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.37	0.805	0.1410618			543.33	1	76.64	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.37	0.805	0.1410618			579.11	1	81.69	
	4	М									0.00	
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	1	0	0	18.59	1.34	24.91	0	0.00	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.2	0	0	56.11	1.60	89.78	0	0.00	
	14.5.02.02-0101	Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная	кг	0	0	0	46.06	1.75	80.61	0	0.00	
	14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т	0	0	0	65 007.69	1.22	79 309.38	0	0.00	
	01.8.02.06                                                      	Стекло оконное	м2                                                                              	101	0	0						
		Итого прямые затраты									8 360.23	
		ФОТ									8 176.46	
	Пр/812-015.0-1	НР 015.0 Отделочные работы	%	100	0.9	90					7 358.81	
	Пр/774-015.0	СП 015.0 Отделочные работы	%	49	0.85	41.65					3 405.50	
		Всего по позиции					40 381.21		19 124.54	
4	ГЭСН 09-04-010-01	Демонтаж каркаса витражных блоков из стальных профилей. ПРИМ.	т	0.852		0.852						
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3	демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения: металлические конструкции
ОТ=0.7, ЭМ=0.7, М=0, ОТм=0.7, ЗТ=0.7, ЗТм=0.7										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			184.359168					106 764.24	
	1-100-40	Средний разряд работ 4,0	чел.-ч	268.8	0.805	184.359168			579.11	1	106 764.24	
	2	ЭМ									2 286.58	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.1851822					107.24	
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0	0.805	0	1 703.30	1.35	2 299.46	1	0.00	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0	0.805	0			777.91	1	0.00	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.27	0.805	0.1851822			543.33	1	100.62	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.27	0.805	0.1851822			579.11	1	107.24	
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.24	0.805	1.5363264	4.35	1.23	5.35	1	8.22	
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	42	0.805	28.80612			75.60	1	2 177.74	
	4	М									0.00	
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1.95	0	0			114.97	0	0.00	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0.6	0	0	41.38	1.41	58.35	0	0.00	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4.656	0	0			7.46	0	0.00	
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	30	0	0	142.68	0.77	109.86	0	0.00	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0	0			83 226.38	0	0.00	
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0.0001	0	0	231 787.35	1.60	370 859.76	0	0.00	
	07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0.015	0	0	105 278.81	1.27	133 704.09	0	0.00	
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0.017	0	0	55 898.18	1.27	70 990.69	0	0.00	
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0.0187	0	0	307.84	0.73	224.72	0	0.00	
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0	0	60 258.20	0.84	50 616.89	0	0.00	
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0.00194	0	0	136 760.00	0.90	123 084	0	0.00	
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0.00103	0	0	16 496.03	0.79	13 031.86	0	0.00	
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0.00031	0	0	51 280.15	1.54	78 971.43	0	0.00	
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0.0006	0	0	98 526.45	1.43	140 892.82	0	0.00	
	01.7.15.14-0083                                                 	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т                                                                               	0	0	0						
	09.1.01.01                                                      	Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами	м2                                                                              	0	0	0						
		Итого прямые затраты									109 158.06	
		ФОТ									106 871.48	
	Пр/812-009.0-1	НР 009.0 Металлические конструкции	%	93	0.9	83.7					89 451.43	
	Пр/774-009.0	СП 009.0 Металлические конструкции	%	62	0.85	52.7					56 321.27	
		Всего по позиции					299 214.51		254 930.76	
5	ГЭСН 46-05-001-03	Устройство временных защитных ограждений: вертикальных с обшивкой по каркасу из досок	100 м2	0.256		0.256						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			15.438336					7 405.92	
	1-100-22	Средний разряд работ 2,2	чел.-ч	52.44	1.15	15.438336			479.71	1	7 405.92	
	2	ЭМ									134.55	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.135424					89.54	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.19	1.15	0.055936			1 582.31	1	88.51	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.19	1.15	0.055936			777.91	1	43.51	
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.56	1.15	0.164864	11.45	1.51	17.29	1	2.85	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.27	1.15	0.079488			543.33	1	43.19	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.27	1.15	0.079488			579.11	1	46.03	
	4	М									3 722.31	
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	3	1	0.768	72.97	1.30	94.86	1	72.85	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0141	1	0.0036096			83 226.38	1	300.41	
	11.1.03.05-0066	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV	м3	1.11	1	0.28416	7 555.00	1.56	11 785.8	1	3 349.05	
	12.1.02.15	Материалы рулонные	м2	115	1	29.44						
		Итого прямые затраты									11 352.32	
	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	115	1	29.44	14.89	1.06	15.78	1	464.56	
		ФОТ									7 495.46	
	Пр/812-040.1-1	НР 040.1 Реконструкция - усиление и замена конструкций	%	103	0.9	92.7					6 948.29	
	Пр/774-040.1	СП 040.1 Реконструкция - усиление и замена конструкций	%	59	0.85	50.15					3 758.97	
		Всего по позиции					87 984.94		22 524.14	
6	ГЭСНр 53-01-014-04	Ремонт  кирпичной кладки   при глубине заделки: в 1 кирпич (под витражом)	100 м2	0.0032		0.0032						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2.030624					1 000.43	
	1-100-25	Средний разряд работ 2,5	чел.-ч	551.8	1.15	2.030624			492.67	1	1 000.43	
	2	ЭМ									11.65	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.00736					5.73	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2	1.15	0.00736			1 582.31	1	11.65	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	2	1.15	0.00736			777.91	1	5.73	
	4	М									96.83	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.15	1	0.00368	35.71	0.89	31.78	1	0.12	
	04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	5.8	1	0.01856	3 859.62	1.35	5 210.49	1	96.71	
	06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	10.33	1	0.033056						
	999-9900                                                        	Строительный мусор	т                                                                               	51.3	1	0.16416						
		Итого прямые затраты									1 114.64	
	06.1.01.05-0035	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт	10.33	1	0.033056	14 803.89	0.99	14 655.85	1	484.46	
	999-9900	Строительный мусор	т	51.3	1	0.16416			0	1	0.00	
		ФОТ									1 006.16	
	Пр/812-087.0-1	НР 087.0 Стены	%	92	0.9	82.8					833.10	
	Пр/774-087.0	СП 087.0 Стены	%	52	0.85	44.2					444.72	
		Всего по позиции					899 038.50		2 876.92	
7	ГЭСНр 61-01-007-01	Ремонт штукатурки оконных  откосов после демонтажа деревянных оконнх блоков по камню  цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0.162		0.162						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			71.364078					38 551.59	
	1-100-34	Средний разряд работ 3,4	чел.-ч	383.06	1.15	71.364078			540.21	1	38 551.59	
	2	ЭМ									300.92	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.694899					388.41	
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	2.57	1.15	0.478791			602.05	1	288.26	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	2.57	1.15	0.478791			579.11	1	277.27	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.16	1.15	0.216108	37.32	1.57	58.59	1	12.66	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	1.16	1.15	0.216108			514.28	1	111.14	
	4	М									3 266.20	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1	0.0567	35.71	0.89	31.78	1	1.80	
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	4.4	1	0.7128	3 392.36	1.35	4 579.69	1	3 264.40	
	999-9900                                                        	Строительный мусор	т                                                                               	8.1	1	1.3122						
		Итого прямые затраты									42 507.12	
	999-9900	Строительный мусор	т	8.1	1	1.3122			0	1	0.00	
		ФОТ									38 940.00	
	Пр/812-095.0-1	НР 095.0 Штукатурные работы	%	89	0.9	80.1					31 190.94	
	Пр/774-095.0	СП 095.0 Штукатурные работы	%	44	0.85	37.4					14 563.56	
		Всего по позиции					544 824.81		88 261.62	
		Разборка воздуховодов.										
8	ГЭСН 09-03-039-06	Установка, снятие временных опор для обеспечения устойчивости воздуховодов диам. 500мм, длиной 7,5м.п.  (уголок 70х70х5). ПРИМ.	т	0.04		0.04						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6.1364					3 553.65	
	1-100-40	Средний разряд работ 4,0	чел.-ч	116	1.3225	6.1364			579.11	1	3 553.65	
	2	ЭМ									124.25	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0575					33.30	
	91.06.03-578	Лебедки электрические канатные, тяговое усилие 14,71 кН (1,5 т)	маш.-ч	23.2	1.4375	1.334	9.09	1.51	13.73	1	18.32	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1	1.4375	0.0575			543.33	1	31.24	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	1	1.4375	0.0575			579.11	1	33.30	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	37.54	1.4375	2.15855			34.60	1	74.69	
	4	М									79.74	
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2.6	1	0.104			114.97	1	11.96	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0.78	1	0.0312	41.38	1.41	58.35	1	1.82	
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	3	1	0.12	142.68	0.77	109.86	1	13.18	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	6	1	0.24	174.93	1.07	187.18	1	44.92	
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0.0187	1	0.000748	307.84	0.73	224.72	1	0.17	
	08.3.11.01-1100	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П	т	0.0019	1	0.000076			44 167.6	1	3.36	
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0.0003	1	0.000012	51 280.15	1.54	78 971.43	1	0.95	
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0.0006	1	0.000024	98 526.45	1.43	140 892.82	1	3.38	
	07.2.07.11                                                      	Конструкции стальные	т                                                                               	1	1	0.04						
		Итого прямые затраты									3 790.94	
	07.2.07.11	Конструкции стальные	т	1	1	0.04			0	1	0.00	
		ФОТ									3 586.95	
	Пр/812-009.0-1	НР 009.0 Металлические конструкции	%	93	0.9	83.7					3 002.28	
	Пр/774-009.0	СП 009.0 Металлические конструкции	%	62	0.85	52.7					1 890.32	
		Всего по позиции					217 088.50		8 683.54	
9	ГЭСН 20-01-002-07	Демонтаж воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, диаметром  500 мм с СОХРАНЕНИЕМ  воздуховодов! (2 шт)	100 м2	0.1075		0.1075						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3	демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения: металлические конструкции
ОТ=0.7, ЭМ=0.7, М=0, ОТм=0.7, ЗТ=0.7, ЗТм=0.7										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10.557575					5 566.48	
	1-100-32	Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	122	0.805	10.557575			527.25	1	5 566.48	
	2	ЭМ									28.10	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0337496					19.54	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0	0.805	0			1 582.31	1	0.00	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0	0.805	0			777.91	1	0.00	
	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	17.65	0.805	1.5273869	2.36	1.51	3.56	1	5.44	
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.23	0.805	0.0199036	11.45	1.51	17.29	1	0.34	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.39	0.805	0.0337496			543.33	1	18.34	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.39	0.805	0.0337496			579.11	1	19.54	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1.33	0.805	0.1150949			34.60	1	3.98	
	4	М									0.00	
	01.7.06.03-0023	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм	кг	1.58	0	0	675.01	1.54	1 039.52	0	0.00	
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	1 726.32	0	0	2.27	1.54	3.5	0	0.00	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0.39	0	0	155.63	0.77	119.84	0	0.00	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	11	0	0	174.93	1.07	187.18	0	0.00	
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	0	0	138.50	1.44	199.44	0	0.00	
	08.1.02.17                                                      	Сетки в рамках	м2                                                                              	0	0	0						
	19.1.01.03                                                      	Воздуховоды металлические	м2                                                                              	100	0	0						
	19.1.01.11                                                      	Заглушки питометражных лючков	шт                                                                              	0	0	0						
	19.1.01.11                                                      	Крепления	кг                                                                              	0	0	0						
	19.3.01.01                                                      	Дроссель-клапаны в патрубке	шт                                                                              	0	0	0						
	19.3.02.07                                                      	Шиберы	шт                                                                              	0	0	0						
		Итого прямые затраты									5 614.12	
		ФОТ									5 586.02	
	Пр/812-016.0-1	НР 016.0 Сантехнические работы - внутренние	%	121	0.9	108.9					6 083.18	
	Пр/774-016.0	СП 016.0 Сантехнические работы - внутренние	%	72	0.85	61.2					3 418.65	
		Всего по позиции					140 613.40		15 115.94	
		ИТОГО прямые затраты по разделу Демонтажные работы в корпусах  2/2 пом. №26.
в том числе					199 501.48	
		   оплата труда (ОТ)					185 444.21	
		   эксплуатация машин и механизмов					3 096.12	
		   оплата труда машинистов (ОТм)					833.50	
		   материальные ресурсы					10 127.65	
		   перевозка					0.00	
		Итого ФОТ					186 277.71	
		Итого накладные расходы					159 299.79	
		Итого сметная прибыль					92 334.31	
		Итого оборудование					0.00	
		Итого прочие затраты					0.00	
		ИТОГО по разделу Демонтажные работы в корпусах  2/2 пом. №26.
Справочно					451 135.58	
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0.00	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0.00	
		   затраты труда рабочих	333.52						
		   затраты труда машинистов	1.41						
Раздел 2. Мусор.	
10	ФСБЦ 47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т	3.22		3.22			1 233.76	1	3 972.71	
		Всего по позиции							3 972.71	
11	ФСБЦ 01-20-1-01-0040	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км	1т	3.22		3.22			735.83	1	2 369.37	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.180124	1	3.8			1 122.44	1	4 265.27	
		Всего по позиции							6 634.64	
		ВСЕГО по смете
в том числе					461 742.93	
		   Всего прямые затраты
   в том числе					210 108.83	
		   оплата труда (ОТ)					185 444.21	
		   эксплуатация машин и механизмов					3 096.12	
		   оплата труда машинистов (ОТм)					833.50	
		   материальные ресурсы					10 127.65	
		   перевозка					10 607.35	
		Всего ФОТ					186 277.71	
		Всего накладные расходы					159 299.79	
		Всего сметная прибыль					92 334.31	
		Всего оборудование					0.00	
		Всего прочие затраты					0.00	
		Справочно						
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0.00	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0.00	
		   затраты труда рабочих	333.52						
		   затраты труда машинистов	1.41						
                                                Налог на добавленную стоимость 22%				101 583.44	
		
ИТОГО	
563 326.37	

Составил _________________________Пушкарёв А.С.

Проверил_________________________ Малыгин И.В.