II. Техническое задание (описание объекта закупки)

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика или № ТРУ в ЕАТ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Переходник Ду 25x15 Сталь 
	Материал: Сталь.
Диаметр присоединения: 25x15 мм.
Max рабочее давление: 16 бар.
Толщина стенки: 2.8 мм.
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	2
	ППРС Американка внутренняя
резьба 20x1/2 
	Материал: Полипропилен: Латунь.
Диаметр трубы:20 мм.
Тип резьбы:1/2F.
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	3
	Комбинированная муфта PPRC Дн20x15 белая 
	Материал: Полипропилен, латунь.
Тип фитинга: Муфта комбинированная.
Диаметр трубы: 20 мм.
Тип резьбы: 1/2M.
Max рабочая температура: +80 °С.
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	4
	Тройник PP-R белый, 20 мм

	Размер боковых отверстий: 20х20.
Размер верхнего отверстия: 20.
Материал: Полипропилен (ПП|PP).
Тип фитинга: Тройник.
Цвет: Белый.
Номинальное давление: 25 бар.
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	5
	Муфта PP-R белая, 20 мм

	Материал: Полипропилен.
Тип фитинга: Муфта.
Диаметр трубы: 20 мм.
Цвет: Белый.
Max рабочая температура: +90 °С.
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	6
	Угольник 45 PPR 20мм

	Угол: 45 град.
Материал: Полипропилен (ПП|PP).
Тип фитинга: Уголок.
Диаметр трубы: 20 мм.
Цвет: Белый.
Номинальное Давление: 25 бар.
Max рабочая температура: +95 °С.
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	7
	Угольник PP-R белый, 20х90°

	Угол: 90 град.
Материал: Полипропилен (ПП|PP).
Тип фитинга: Уголок.
Диаметр трубы: 20 мм.
Цвет: Белый.
Номинальное давление: 25 бар.
Max рабочая температура: +95 °С.
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	8
	Труба PP-R белая, армированная стекловолокном 
	Длина: 2 м.
Диаметр: 20 мм.
Толщина стенки: 3.4 мм.
Материал: Полипропилен стекловолокно.
Армирование: Стекловолокно.
Тип водоснабжения: Для холодной/горячей воды.
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	9
	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения 3х2,5
	Номинальное сечение токопроводящих жил: 2,5 Квадратный миллиметр.
Форма поперечного сечения кабеля: Круглая.
Число токопроводящих жил: 3.
Конструктивное исполнение токопроводящих жил: Ок-однопроволочная круглая. 
Материал токопроводящих жил: Медные токопроводящие жилы. 
Наличие брони: Небронированный 
Наличие металлического экрана: Без экрана.
Тип: ВВГнг(А)-LS
Материал изоляции токопроводящих жил: Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В).
Материал наружной оболочки  Из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности
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	10

	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения 3х1,5
	Номинальное сечение токопроводящих жил: 1,5 Квадратный миллиметр.
Форма поперечного сечения кабеля: Круглая.
Число токопроводящих жил: 3.
Конструктивное исполнение токопроводящих жил: Ок-однопроволочная круглая. 
Материал токопроводящих жил: Медные токопроводящие жилы. 
Наличие брони: Небронированный 
Наличие металлического экрана: Без экрана.
Материал изоляции токопроводящих жил: Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В).
Материал наружной оболочки  Из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности
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	11
	Монтажный каучуковый
прозрачный 310 мл  
	Назначение: Универсальный.
Тип: Контактный.
Основа клея: Синтетический каучук.
Цвет: Прозрачный.
Вид тары: Туба 310мл
Первоначальная хваткость:120 кг/м².
Прочность склеивания: 25 кг/см².
Температура применения: От +10 до +30 °С.
Время схватывания: 10-15 мин.
Время высыхания: 72 ч.
Морозостойкий: да.
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	Требования к поставке:

	Предоставляемый документ, подтверждающий качество товара
	Декларация/ Сертификат соответствия

	Отгрузка Товара (место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А

	Срок поставки
	В течение 10 рабочих дней с момента подписания контракта

	Срок гарантии
	12 месяцев

	Специальные условия, обусловленные спецификой товара 
	В цену товара включаются: доставка, разгрузка на склад Заказчика.
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