Техническое задание на поставку проектора

1. Общие сведения
Наименование товара: проектор.
Адрес доставки: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 5 этаж,  каб 514

2. Назначение и условия эксплуатации
Назначение: Проектор предназначен для проведения презентаций, демонстрации учебных материалов и просмотра мультимедийного контента в помещениях малого и среднего размера (переговорные комнаты, учебные классы).

3. Ключевые технические требования
3.1. Технология проецирования
Тип: DLP (1 чип).
Матрица: 0.65".

3.2. Разрешение и формат
Нативное разрешение: Full HD (1920x1080).
Максимальное поддерживаемое разрешение: до 1920x1200 (WUXGA).
Соотношение сторон нативное: 16:9 (поддержка режима 4:3).
Поддержка 3D: наличие технологии DLP 3D Ready.

3.3. Яркость и контрастность
Световой поток (яркость): не менее 5200 ANSI люмен.
Контрастность (статическая): не менее 10 000:1.

3.4. Оптика и проекция
Источник света: газоразрядная лампа (HID) мощностью 240 Вт.
Ресурс источника света: не менее 5000 часов в стандартном режиме / не менее 15 000 часов в экономичном режиме.
Коэффициент оптического трансфокатора (Zoom): не менее 2.0x (оптический).
Проекционное соотношение (Throw Ratio): 1.48 – 1.62 : 1.
Коррекция трапецеидальных искажений: наличие автоматической вертикальной и ручной горизонтальной коррекции.
Сдвиг объектива (Lens Shift): не требуется.
Фокусировка: ручная.

3.5. Подключения и интерфейсы
Обязательное наличие следующих портов:
HDMI (версии 1.4/2.0) – не менее 2 шт.
VGA (D-Sub 15 pin) – желательно 1 шт. (проверить фактическое наличие в спецификации конкретной партии).
USB Type-A – 1 шт. (для питания внешних устройств).
Аудиовход/выход: Mini Jack 3.5 мм.
Интерфейс управления: RS-232.
Порт Ethernet (RJ-45): отсутствует.
Wi-Fi / Bluetooth: отсутствуют.

3.6. Функциональные возможности
Встроенный динамик: мощность 3 Вт.
Дополнительные технологии: Acer BlueLightShield, Acer ColorBoost3D, Acer ColorSafe II.
Уровень шума: не более 27 дБ в экономичном режиме.

4. Требования к комплекту поставки
В комплект должны входить:
Проектор – 1 шт.
Пульт дистанционного управления (ДУ) ИК-типа с батарейками – 1 компл.
Кабель питания – 1 шт.
Руководство пользователя на русском языке – 1 экз.
Гарантийный талон – 1 экз.

5. Упаковка и маркировка
Товар должен быть упакован в оригинальную заводскую упаковку производителя, обеспечивающую полную сохранность при транспортировке. На упаковке должны быть указаны модель устройства, серийный номер и страна производства.

6. Гарантийные обязательства
Срок гарантии: не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня продажи.
Тип гарантии: гарантия должна быть официальной заводской, подтвержденной серийным номером устройства.

7. Процедура приемки товара
При приемке товара Заказчик обязан проверить:
Внешний вид проектора на отсутствие механических повреждений (царапин, сколов).
Работоспособность устройства путем подключения к источнику сигнала и вывода тестового изображения.
Проверку всех заявленных функций: фокусировка, зум, коррекция трапеции, работа всех интерфейсов (HDMI, USB).
Наличие и комплектность согласно п.4 настоящего ТЗ.
Соответствие серийного номера на устройстве, упаковке и в гарантийном талоне. Выявленный в ходе приемки брак является основанием для отказа от приемки и замены товара Поставщиком в согласованные сроки.

8. Доставка товара.
Товар доставляется за счет Исполнителя









Техническое задание на поставку экрана для проектора

Наименование товара: портативный проекционный экран на треноге.
Количество: 1 шт.
[bookmark: _GoBack]Адрес доставки: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 5 этаж,  каб 514

2. Назначение и условия эксплуатации
Назначение: для мобильных презентаций, выездных мероприятий. Предназначен для частой сборки/разборки и транспортировки.
Условия использования: помещения с различной степенью освещения. Полотно должно обеспечивать хорошую контрастность и цветопередачу.

3. Ключевые технические характеристики
3.1. Конструкция и механизм
Тип: экран на складной треноге со съемным корпусом.
Корпус: восьмигранный, изготовлен из стали с черным полимерным покрытием в сочетании с ударопрочным пластиком.
Механизм развертывания: пружинный, обеспечивающий плавное натяжение полотна. Полотно должно сворачиваться ровно, без перекосов и заломов.
Штатив: телескопическая стойка из стальных труб диаметром 14 мм и 25 мм.
Механизм фиксации стоек: кнопочный замок для быстрого открытия/закрытия опор.
Корректор трапеции: наличие встроенного механизма регулировки угла наклона корпуса экрана относительно стойки для компенсации геометрических искажений.

3.2. Проекционное полотно
Тип полотна: Matte White (MW).
Коэффициент усиления: 1.0.
Угол обзора: не менее 160 градусов.
Особенности: полотно гладкое, бесшовное. С обратной стороны имеет сплошное черное покрытие для предотвращения засветки и паразитных отражений.
Нижняя кромка: оснащена планкой для равномерного натяжения полотна.
Материалы экологически безопасны, соответствуют требованиям пожарной безопасности.

3.3. Тренога (опора)
Конструкция: трехлучевая база из полого стального профиля 21 x 10 мм с черным полимерным покрытием.
Устойчивость: конструкция должна обеспечивать жесткую фиксацию на горизонтальных поверхностях.
Защита: ножки должны быть оснащены мягкими пластиковыми наконечниками для защиты напольных покрытий от царапин и предотвращения скольжения.
Транспортировка: возможность легкого отсоединения корпуса экрана от штатива для раздельной переноски.

3.4. Размер и формат
Диагональ видимой области: 100 дюймов.
Формат полотна: 1:1 (квадратный).
Рабочая область (Ш x В): 180 см x 180 см.
Габариты в сложенном виде (корпус): длина ~195 см.
3.5. Портативность и хранение
Вес комплекта: не более 10 кг.
Эргономика: наличие сбалансированной ручки для переноски на корпусе.
Транспортировочный чехол: прочный тканевый чехол с ручкой для переноски в комплекте.

4. Требования к комплекту поставки
В комплект должны входить:
Экран в сборе (корпус + штатив) — 1 шт.
Транспортировочный чехол — 1 шт.
Руководство пользователя на русском языке — 1 экз.
Гарантийный талон — 1 экз.

5. Упаковка и маркировка
Товар должен поставляться в жесткой транспортной упаковке (картонная коробка), обеспечивающей сохранность изделия при доставке транспортными компаниями. На упаковке обязательна маркировка с указанием производителя, модели, диагонали и страны производства.

6. Гарантийные обязательства
Срок гарантии: не менее 24 месяцев со дня продажи.
Тип гарантии: официальная гарантия производителя или дилера, подтвержденная гарантийным талоном.

7. Процедура приемки товара
При приемке Заказчик обязан проверить:

Целостность упаковки и отсутствие механических повреждений (вмятин на стальном корпусе, царапин на полотне).
Работоспособность механизма: плавность хода пружинного вала, надежность фиксации ножек штатива кнопочными замками.
Качество поверхности: полотно должно быть идеально ровным, без волн, морщин и оптических искажений при тестовом включении проектора.
Наличие всех компонентов комплекта согласно п. 4 настоящего ТЗ.
Соответствие фактических размеров рабочей области заявленным 180х180 см.
Выявленные дефекты являются основанием для отказа от приемки и замены товара Поставщиком.
Выявленные дефекты являются основанием для замены товара Поставщиком.

8. Доставка товара.
Товар доставляется за счет Исполнителя



