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	Наименование
выполняемых
работ
	Выполнение работ по поставке и монтажу технических средств охранной сигнализации в административном здании УФНС России по Сахалинской области
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	Адреса
выполнения
работ
	693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 14
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	Состав
выполняемых
работ
	Работы по поставке и монтажу технических средств охранной сигнализации в административном здании УФНС России по Сахалинской области включают в себя:
· Предварительное ознакомление с Объектом;
· Поставка технических средств охранной сигнализации;
· Монтаж технических средств охранной сигнализации, прокладку кабельных линий;
· Пуско-наладочные работы;
· Уборка мусора;
· Гарантийные обязательства.
Перед началом выполнения работ Подрядчик проводит предварительное ознакомление с Объектом для решения следующих задач:
· уточнение условий и особенностей выполнения работ, указанных в настоящем Техническом задании;
· уточнение трасс прокладки кабельных линий;
· уточнение мест размещения ТСО;
· уточнение перечня расходных материалов для производства работ.
На Объекте Заказчика Подрядчик должен обеспечить создание кабельной инфраструктуры для систем ТСО. Данные работы включают в себя:
· проведение обязательного входного контроля кабельной продукции и материалов с предоставлением результатов контроля Заказчику;
· прокладку новых кабельных линий от места установки оборудования к местам установки ТСО;
· тестирование параметров кабельной инфраструктуры.
Используемые при прокладке кабели должны обладать необходимыми параметрами и качеством, соответствующими требованиям к сетям передачи данных.
Внутренние кабельные линии организуются:
· открыто по вертикальным стенам – с применением пластикового кабель-канала,
· в пространстве за подвесным потолком – в гофрированной трубе с креплением к стенам или потолкам. Провисание кабельных линий и крепление их хомутами (стяжками) к существующим кабельным и другим конструкциям недопустимо.
Объем и состав монтажных, пусконаладочных работ производятся в точном соответствии с эксплуатационной документацией производителей оборудования.
Пусконаладочные работы состоят из двух основных этапов:
- наладка работы оборудования в индивидуальном режиме;
- комплексная отладка системы.
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	Требования к результату выполняемых работ
	Результатом выполняемых работ являются работы по поставке и монтажу технических средств охранной сигнализации в административном здании УФНС России по Сахалинской области в соответствии с локально сметным расчетом Приложение к Техническому заданию.
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	Требования к выполнению работ
	Подрядчик производит работы по поставке и монтажу технических средств охранной сигнализации в административном здании УФНС России по Сахалинской области силами и средствами своей организации или силами и средствами субподрядной организации в соответствии с настоящим техническим заданием.
При производстве работ учитывать следующие условия:
· Работы производить с 09.00 по 18.00 в течение рабочего дня;
· Обязательно присутствие представителя Заказчика;
· При необходимости нарушения внешнего вида, целостности поверхностей, изделий и конструкций, входящих в зону ответственности и принадлежащих Заказчику, требуется согласовать вносимые изменения. По требованию Заказчика устранить нарушения путем замены, ремонта в полном объеме и за счет собственных средств.
При проведении работ следует учитывать усложняющие факторы:
· работы на высоте более 3-х м от уровня пола;
· работы в эксплуатируемых помещениях;
· предельное значение от уровня пола не более 5-ти м от уровня пола.
Подрядчик несет ответственность за выполнение мер и правил безопасности работ, а также за контроль соблюдения правил безопасности при выполнении регламентов.
Согласование порядка и сроков согласования вносимых изменений с Заказчиком (при необходимости нарушения внешнего вида, целостности поверхностей, изделий и конструкций, входящих в зону ответственности и принадлежащих Заказчику) осуществляется через официальную почту с представителем заказчика ответственным за выполнение работ.
Неблагоприятные условия, срочность выполнения работ не могут служить основанием для нарушения мер и правил безопасности проведения работ.
При работе с составными частями технических средств охраны необходимо выполнять все требования по мерам безопасности, приведенным в эксплуатационной документации.

	6
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполняемых работ, используемого оборудования, программного обеспечения и материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид оборудования, программного обеспечения, материалов, услуг, работ и наличием сертификатов, обязательных для данного вида услуг, работ, оборудования, программного обеспечения и материалов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Работы, выполняемые Подрядчиком, а также применяемые методы контроля качества этих работ будут строго соответствовать требованиям производителей обслуживаемых систем, программ и производится компетентными в данном виде работ специалистами Подрядчика.
Работы, выполняемые Подрядчиком, не повлекут за собой утрату гарантийных обязательств со стороны производителя (поставщика).
Подрядчик гарантирует, что устанавливаемые на Объекте Заказчика в ходе выполнения Работ оборудование, программное обеспечение и материалы свободны от прав третьих лиц.
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	Срок выполнения работ
	Не более 30 (тридцать) рабочих дней с даты заключения Контракта.
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Ведущий специалист-эксперт отдела кадров, 
профилактики коррупционных и иных 
правонарушений и безопасности 						       В.В. Коломыльцев

