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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку строительных материалов для капитального ремонта
государственного имущества для нужд ФКУ СИЗО-3 УФСИН России 
по Республике Башкортостан


1.Общие требования к закупке: 
1.1. Предмет закупки: поставка строительных материалов для капитального ремонта государственного имущества для нужд ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Республике Башкортостан.
1.2. Место поставки: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, д.7
[bookmark: _GoBack]1.3. Срок поставки товара: 20 (двадцать) календарных дней с даты заключения Государственного контракта.
2. Требования к нормативным документам на поставляемый товар:
- ГОСТ 25129-2020 «Грунтовка ГФ–021. Технические условия»;
- ГОСТ 7251-2016 «Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условия»;
- ГОСТ Р 58211-2018 «Клей для напольных покрытий. Общие технические условия»;
- ГОСТ 6810-2002 «Обои. Технические условия»;
- ГОСТ 30535-97 «Клеи полимерные. Номенклатура показателей»;
- ГОСТ 19111-2001 «Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия»;
- ГОСТ Р 57787-2017 «Крепления анкерные для строительства. Термины и определения. Классификация».
3. Общие требования к поставляемому Товару:
3.1. Поставляемый товар должен отвечать требованиям: ГОСТов и требованиям действующих на территории РФ нормативов в области безопасности продукции для применения. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным техническим регламентам, принятыми в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, иметь соответствующие сертификаты (декларации). 
3.2. Поставляемый товар должен быть новым не ранее 2025 года выпуска, являться товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства, не является выставочным образцом.
3.3. Качество товара соответствует требованиям на данный вид Товара, а также иным документам, регламентирующим вопросы качества и безопасности.
3.4. Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его передачи, в течение остаточного срока годности, установленного настоящим Контрактом.

4. Требования к гарантийному сроку (гарантийным обязательствам) поставляемого товара:
4.1. Гарантийный срок на товар исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке и должен составлять не менее 12 месяцев.
4.2. В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика.
4.3. Государственный заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение гарантийного срока годности Товара.
4.4. В течение гарантийного срока годности Товара Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате нарушения Государственным заказчиком правил хранения Товара. Замена Товара производится в течение 7 (семь) календарных дней с момента уведомления Государственным заказчиком Поставщика.
4.5. В стоимость Товара включены транспортные расходы, разгрузка – погрузка, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), другие установленные налоги, сборы и иные связанные с исполнением Контракта расходы.
5. Требования к маркировке и упаковке, транспортировке поставляемого Товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к условиям поставки Товара:
6.1. Поставка Товара производится силами и за счет средств Поставщика, по адресу:                          Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, д.7 
6.2. Поставщик обязан согласовать с представителями Заказчика дату и время поставки Товара в срок, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до согласованного дня поставки, уведомить представителей Заказчика (в т.ч. посредством электронной почты) о точной дате, времени поставки Товара, о представителях Поставщика, ответственных за поставку, в том числе об их контактных телефонах.
6.3. Период поставки Товара: с понедельника – по пятницу с 9ч 00 мин до 12ч 00 мин и с 14ч 00 мин до 17ч 00 мин местного времени.
6.4. Условия транспортировки должны соответствовать требованиям, установленным в технической документации завода изготовителя.
Во время транспортировки обеспечить сохранность товара и защиту от механических повреждений, изменений вида комплектующих, воздействий факторов окружающей среды. Риск случайного повреждения Товара лежит на Поставщике. 
Транспортное средство для перевозки Товара и водитель этого транспортного средства, предоставляется Поставщиком за свой счет.
6.5. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
7. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики поставляемого товара:

	№ п/п
	Наименование товара


	Функциональные, технические и качественные характеристики товара
	Кол-во

	1.
	Грунт акриловый глубокого проникновения

ОКПД2: 20.30.11.130

	Применение – для наружных и внутренних работ.
Без запаха. 
Назначение: для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований (бетон, кирпич, стяжка, цементные и гипсовые штукатурки, гипсокартон). 
Состав: водная дисперсия акрилового сополимера. Расход от 100-200 мл/м2. Время высыхания не менее 1 час. Упаковка в пластиковую канистру. Объем - 10 л. 
Срок годности не менее 12 месяцев с даты производства.
В соответствии с требованиями ГОСТ 25129-2020
	
10 л

	2.
	Линолеум полукоммерческий

ОКПД2: 22.23.15.000

	Линолеум полукоммерческий. Ширина не менее    3 м. Класс применения - 32. Класс пожарной опасности - КМ2. Тип рисунка - дерево (под доску). Цвет - светло-серый, по согласованию с Заказчиком. Толщина покрытия общая не менее 2,0 мм. Толщина защитного слоя не менее 0,4 мм. Наличие дополнительного защитного покрытия. Тип основы - компактная пена. Наличие тиснения. Направление укладки - в одном направлении. Абсолютная остаточная деформация ≤ 0.50 мм. Изменение линейных размеров ≤ 0.20 %. Устойчивость к воздействию роликовых кресел. Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков. Устойчивость к воздействию химических соединений. Группа по дымообразующей способности - Д2. Группа по токсичности продуктов горения - Т2. Группа по воспламеняемости - В2. Группа по распространению пламени по поверхности - РП 1. 
В соответствии с требованиями ГОСТ 7251-2016
	
26,25 м2


	3.
	Клей для линолеума и ПВХ покрытий

ОКПД2: 20.52.10.190

	Тип - контактный. Однокомпонентный. Консистенция - эмульсия. Цвет - кремово-бежевый. Морозостойкий. Расход 350 г/м2. Полное время высыхания не менее 24 ч. Предназначен для приклеивания - бытовой линолеум на ТЗИ и ПВХ основе, коммерческий линолеум, гомогенный линолеум, плитка ПВХ и ковровые покрытия к впитывающим основаниям. Может использоваться для приклеивания любых напольных рулонных покрытий на подготовленные, обеспыленные минеральные основания: бетонные стяжки, ровнители для пола и т.д. 
Упаковка в пластиковое ведро. 
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 58211-2018


	
2 кг

	4.
	Обои виниловые
под покраску

ОКПД2: 17.24.11.110

	Материал основы обоев флизелин. 
Материал покрытия обоев вспененный винил. Плотность не менее 143 г/м². Фактура мелкая крошка. Влагостойкость - устойчивость к мытью М-2. Класс пожарной опасности - Т2 (умеренноопасная токсичность), В1 (трудновоспламеняемые), Г1 (слабогорючие), Д2 (умеренное дымообразование). 
Ширина рулона не менее 1,06 м. 
Длина рулона не менее 10 м. Тип соединения - без подбора рисунка. Рельеф текстурированный.
В соответствии с требованиями ГОСТ 6810-2002
	
53,0 м2

	5.
	Клей для флизелиновых обоев

ОКПД2: 20.52.10.190

	Наличие антигрибковых добавок. Предназначен для всех типов обоев на нетканой флизелиновой основе, тяжелых виниловых обоев на флизелиновой основе и обоев под покраску. 
Расход клея на 65 м2 стандартных обоев, плотностью до 200 г/м2. Срок годности 10 лет. Упаковка в картонную пачку. 
В соответствии с требованиями ГОСТ 30535-97
	
2 шт.

	6. 
	Плинтус ПВХ с кабель каналом и мягким краем

ОКПД2: 22.23.19.190
	Высота не менее 55 мм. 
Длина не менее 2,2 м. Цвет Ясень серый.
В соответствии с требованиями ГОСТ 19111-2001
	
10 шт.

	7.
	Угол внутренний 
для плинтуса ПВХ

ОКПД2: 22.23.19.190
	Высота не менее 55 мм.
Цвет Ясень серый.
В упаковке 2 шт.
	
8 шт.

	8.
	Угол наружный
для плинтуса ПВХ

ОКПД2: 22.23.19.190
	Высота не менее 55 мм.
Цвет Ясень серый. Наличие креплений для саморезов/дюбелей. В упаковке 2 шт.
	
4 шт.

	9.
	Соединитель для
плинтуса ПВХ

ОКПД2: 22.23.19.190

	Высота не менее 55 мм. Цвет Ясень серый.  
В упаковке 2 шт.
	
8 шт.

	10.
	Заглушка торцевая левая и правая 
для плинтуса ПВХ

ОКПД2: 22.23.19.190
	Высота не менее 55 мм. Цвет Ясень серый. В упаковке 2 шт.
	
5 упак.

	
11.
	
Дверь межкомнатная глухая 

ОКПД2: 22.23.14.110

	Дверь межкомнатная глухая. Количество полотен 1 шт. Размер полотна 800*2000 мм. Толщина не менее 35 мм. Покрытие 3Д структурное эко-шпон – структурное покрытие, имитирующее выраженную древесную структуру. Конструкция царговая. Царги имеют прямоугольное сечение. Заполнитель полотна: объемная филенка толщиной не менее 6 мм с полосами 7 шт. Заполнение царг: брусы из массива сосны 25*40 мм и обрешетка из МДФ плотностью 850 кг/м3 для усиления конструкции. Царга окутана целиком и не имеет проблемной кромки. Цвет темно-коричневый по согласованию с Заказчиком. Наполнение сотовое. 
В комплекте: 1) Дверной короб 2,5 шт., 28*70*2070 мм телескоп с уплотнителем; 
2) Наличник телескопический 5 шт, 10*70*2150 мм; 
3) Ручка раздельная. Для деревянных дверей. В комплекте 2 шт. Длина 130 мм. Ширина 20 мм. Толщина 12 мм. Ресурс работы более 150000 циклов открывания/закрывания. Для фрезерной установки. Тип крепления ручки: саморезы и стяжные винты. Материал алюминий. Покрытие гальваника. Цвет матовый никель. Размер квадрата 8*105 мм. Диаметр розетки (основания) 52 мм. Форма основания квадрат. Толщина основания 6 мм. 
4) Петля универсальная. В комплекте 2 шт. Для врезной установки. Материал сталь. Покрытие гальваника. Цвет матовый никель. Наличие подшипников 4 шт. Длина 100 мм. Ширина 75 мм. Толщина 2,5 мм. 
5) Корпус врезного замка с магнитным механизмом с защелкой 1 шт. Для деревянных дверей. Подходит для левого и правого открывания. Покрытие гальваника. Цвет матовый никель. Материал сталь. Способ установки врезной. Количество ригелей 1 шт. Материал пластик. Форма ригеля прямоугольная. Размер ригеля 25 мм. Вылет ригеля 11 мм. Межосевое расстояние 85 мм. Бэксет 50 мм. Класс защиты 1. Размер сечения квадрата ручки 8 мм. Наличие ответной планки. Материал пластик. Ширина 19 мм. длина 53 мм. Наличие отверстий для саморезов 2 шт. Наличие лицевой планки. Длина 196 мм. Ширина 18 мм. Наличие отверстий для саморезов 2 шт. Форма лицевой планки прямоугольная. Цвет лицевой планки матовый никель. 
6) Цилиндровый механизм. Ключ/вертушка. Типоразмер цилиндра 30/30 мм. Цвет хром. Материал цилиндра цинк. Материал вертушки цинк. Ключ перфорированный. В комплекте 5 ключей. Материал ключа сталь. Секретность 1024 комбинаций. Количество пинов 6. Класс защиты 1. Работоспособность более 90 000 циклов открывания/закрывания. 
7) Накладка на цилиндр. Для деревянных дверей. Материал алюминий. Покрытие гальваника. Цвет матовый никель. Форма квадратная. Высота основания 6,5 мм. Длина 52 мм. Ширина 52 мм.
	
1 шт.

	12.
	Плита потолочная типа «Армстронг»

ОКПД2: 23.99.19.112

	Кромка Борд. Длина 600 мм. Ширина 600 мм. Толщина 12 мм. В упаковке 20 шт.
	
18,69 м2


	13.
	Подвес для подвесного потолка

ОКПД2: 25.11.23.120
	Длина 0,5 м. Состоит из двух крепежных спиц и соединяющего их зажима. Материал сталь.
В соответствии с требованиями ГОСТ 19111-2001
	
18 шт.

	14.
	Профиль для подвесного потолка (Т-профиль 24)

ОКПД2: 25.11.23.120
	Материал оцинкованная сталь. Длина 3,6 м. 
Цвет белый.
	
7 шт.

	15.
	Профиль для подвесного потолка (Т-профиль 24)

	Материал оцинкованная сталь. Длина 1,2 м.
Цвет белый.
	
38 шт.

	16.
	Профиль для подвесного потолка (Т-профиль 24)

	Материал оцинкованная сталь. Длина 0,6 м. 
Цвет белый.
	
38 шт.

	17.
	Угол периметральный

	Материал оцинкованная сталь. Размер 19*19 мм. Длина 3 м. Цвет белый.
	8 шт.

	18.
	Светильник светодиодный 

ОКПД2: 27.40.25.123
	Мощность 36 Вт. Номинальная частота 50/60 Гц. Цветовая температура 6500 К. Световой поток 3600 Лм. Индекс цветопередачи - Ra 80-89 (класс 1B). Степень защиты IP40. Размер 595*595*19 мм.  Цвет корпуса белый RAL9003. Номинальное напряжение 230 В. Диапазон рабочего напряжения в сети 165-265 В. Класс защиты от поражения электрическим током I. Класс светораспределения П. Класс энергоэффективности А. Климатическое исполнение УХЛ4. Коэффициент мощности 0,95 PF. Коэффициент пульсации светового потока < 5%. Тип лампы LED. Количество светодиодов 112 шт. Материал корпуса сталь. Материал плафона полистирол. Тип рассеивателя призма. Подходит для подвесного монтажа. Подходит для встроенного монтажа. Драйвер встроен в корпус.
	
2 шт.

	19.
	Дюбель (анкер) рамный металлический М10*132 мм

ОКПД2: 25.94.11.110
	Диаметр 10 мм. Длина анкера 132 мм. Покрытие: желтопассивированный. Материал металл. Анкер состоит из стальной разрезанной втулки, винта со шлицем PZ 3 и конусной гайки. Конструкция анкера выполнена таким образом, что расклинивание и фиксация его происходит сначала в основании, затем в прикрепляемом материале. Предназначен для сквозного монтажа, крепления деревянных, металлических рам и деревянных коробок к бетонному основанию, строительному камню, полнотелому и пустотелому кирпичу.
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 57787-2017
	
10 шт.

	20.
	Дюбель (анкер) рамный металлический М10*152 мм

ОКПД2: 25.94.11.110
	Диаметр 10 мм. Длина анкера 152 мм. Покрытие: желтопассивированный. Материал металл. Анкер состоит из стальной разрезанной втулки, винта со шлицем PZ 3 и конусной гайки. Конструкция анкера выполнена таким образом, что расклинивание и фиксация его происходит сначала в основании, затем в прикрепляемом материале. Предназначен для сквозного монтажа, крепления деревянных, металлических рам и деревянных коробок к бетонному основанию, строительному камню, полнотелому и пустотелому кирпичу.
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 57787-2017
	
10 шт.

	21.
	Дюбель гвоздь с шурупом 6*40 мм

ОКПД2: 25.94.11.190
	Дюбель гвоздь с шурупом 6*40 мм, цилиндрический бортик
	200 шт.

	22.
	Дюбель гвоздь с шурупом 6*40 мм

ОКПД2: 25.94.11.190
	Дюбель гвоздь с шурупом 6*40 мм, 
потайной бортик

	250 шт.

	23.
	Дюбель гвоздь с шурупом 6*60 мм

ОКПД2: 25.94.11.190
	Дюбель гвоздь с шурупом 6*60 мм, 
потайной бортик

	100 шт.



8.  Требования к отчетной документации поставляемого Товара: 
Заказчику вместе с Товаром предоставляется:
- товарно-транспортная накладная, счет (счет-фактура), УПД;
- сертификаты соответствия (декларации соответствия) либо их копии, заверенные в установленном порядке, подтверждающим качество и безопасность на данный вид Товара.


Начальник ОКБИ и ХО
ст. лейтенант внутренней службы                                                                        А.Г. Муртазин
	
	



