ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание автотранспортных услуг

	Наименование исходных данных
	Содержание основных данных и требований

	Заказчик
	Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 51 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»

	Место погрузки
	622014, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ст. Сан-Донато ФКУ ЛИУ-51 ГУФСИН России по Свердловской области, режимная территория  

	Место выгрузки
	Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. К.Маркса, 21б 

	Срок оказания услуг
	Срок окончания оказания услуг не позднее 30 сентября 2026 года



Перевозчик полностью курирует доставку с момента забора груза, до места назначения.
Доставка осуществляется с момента заключения Контракта не позднее 30.09.2026 г. (1 рейс по заявке государственного заказчика.) 

Требования к исполнителю:
    Наличие автотранспортного средства – грузоподъемностью не менее 5 тонн. 
    Перевозимый груз – металлические ограждения. 
    Исполнитель организует подачу автотранспорта в пункт погрузки на дату и в часы, указанные в заявке.
    Исполнитель обязан сообщить Заказчику не позднее 14:00 часов дня, текущего дня загрузки, информацию о государственных номерах автомобилей фамилиях водителей, что подтверждается Исполнителем посредством отправки Заказчику факсимильной связью заявки, скрепленной печатью Исполнителя. С этого момента заявка считается принятой к исполнению.
    В случае отказа (срыва) от подтвержденной Исполнителем заявки на перевозку Исполнитель выплачивает неустойку в размере 20% от стоимости перевозки.
    Исполнитель осуществляет контроль (силами водителя): за процессом погрузки (выгрузки), внешнего состояния контейнеров, порядка погрузки (выгрузки), распределения осевых нагрузок, надежности крепления и правильности размещения груза.
    Отсутствие у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Исполнитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день подписания договора не принято.

Требуемый транспорт
	Требование
	Конкретный параметр

	Рекомендуемый тип транспорта
	Тентованный бортовой автомобиль 5 т с внутренней длиной кузова 8,0 м, шириной 2,45 м, высотой не менее 2,2 м; тент должен открываться сбоку и/или сверху.

	Внутренние минимально необходимые габариты кузова
	Не менее 7,2х2,45х2,20 м. Расчетная занятая длина груза 6,9 м, остаток 0,3 м на торцевые прокладки и доступ.

	Минимально необходимая грузоподъемность
	Не менее 3 т по паспорту автомобиля;

	Допустимый транспорт для всей партии
	Основной вариант: 5-тонник тент/борт 8 м. Допустимо: 10-тонник 9,6 м или еврофура 13,6 м при частичной загрузке. Недопустимо: кузов 6 м, так как с учетом двух проходов по 0,5 м фактическая длина 6,9 м.

	Тип загрузки
	Основной способ — боковая погрузка вилочным погрузчиком/манипулятором. Верхняя загрузка допустима при снятии/сдвиге тента. Задняя загрузка допустима только для урн, цветников и мелких мест; для скамеек предпочтительна боковая.

	Крепление и размещение
	Каждую зону притянуть минимум двумя ремнями 2–3 т к такелажным точкам. Между изделиями ставить картон/резину/деревянные прокладки. Между зонами оставить технологические промежутки по 0,5 м для прохода досматривающего контроллера.



