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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку серверного сетевого коммутатора

1. Поставщик обязуется поставить коммутатор (далее – товар) в количестве и ассортименте в соответствии с настоящим Техническим заданием, провести распаковку и пусконаладочные работы по адресу заказчика. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика в рабочие дни Заказчика: с 09:30 до 16:30 (обед с 13:00 до 13:45), по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Истомина 51а, оф.306.
2. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
3. Качество товара должно быть подтверждено паспортом качества от производителя и сертификатом соответствия. Весь поставляемый товар должен сопровождаться комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации и другую документацию, поставляемую фирмой-производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адреса и способы связи с ним. Весь товар должен быть изготовлен не ранее 2025 г. и серийно выпускаемым, гарантия производителя должна быть не менее 12 месяцев, Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара покупателю. 
4. Упаковка товара должна быть влагоизолирующей, обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении товара.
5. Количество и ассортимент товара:


	№ 
п/п
	Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств
	Ед. изм.
	Значение показателя (характеристики)

	1.
	Коммутатор MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM
	Штука
	2

	1.1.
	Порты 10/100/1000BASE-T
	Шт
	48

	1.2.
	Порты 10GbE SFP+
	Шт
	4

	1.3.
	Порты консоли (RS-232 (RJ45))
	Шт
	1

	1.4.
	Порты 40GbE SFP+
	Шт
	2

	1.5.
	Тип охлаждения
	
	активное

	1.6.
	Внутренняя пропускная способность
	Гбит/с
	650

	1.7.
	Процессор
	МГц
	161

	1.8.
	Память
	МБ
	64 + 16

	1.9.
	Функции
	
	DHCP Client, DHCP Relay, DHCP Server, Q-in-Q, VLAN, WatchDog, обнаружение петель, ограничение скорости, статистика порта

	1.10.
	Поддержка стандартов
	
	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z

	1.11.
	Управление
	
	SSH, Telnet, web-интерфейс, winbox, мобильное приложение 

	1.12.
	Уровень коммутатора
	
	L3



