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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку электротехнической продукции
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ.
Наименование и описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)), количество товара.

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Розетка наружная двойная с заземлением с изолирующей пластиной
(КТРУ 27.33.13.110-00000004)
	Количество гнезд в корпусе: 4;

Конструктивные особенности: наличие заземления;

Номинальное напряжение: ≥ 220 и < 250 В;
Номинальный ток: 16 А;
Тип розетки: накладная.
	10
	шт.

	2
	Розетка наружная с заземлением без шторок
(КТРУ 27.33.13.110-00000004)
	Количество гнезд в корпусе: 2;

Конструктивные особенности: наличие заземления;

Номинальное напряжение: ≥ 220 и < 250 В;
Номинальный ток: 16 А;
Тип розетки: накладная.

	10
	шт.

	3
	Кабель силовой 

(КТРУ 27.32.13.110-00000022)
	Конструктивное исполнение жилы: однопроволочные круглые;
Материал токопроводящей жилы: медная жила;

Наличие заполнения между изолированными жилами: нет;

Номинальное напряжение: 0,66 Киловольт;

Номинальные сечения токопроводящих жил: 2,5 мм2;

Тип оболочки и защитного покрова: поливинилхлоридная оболочка;
Число токопроводящих жил: 3.

	100
	м

	4
	Кабель силовой 

(КТРУ 27.32.13.110-00000022)
	Конструктивное исполнение жилы: однопроволочные круглые;

Материал токопроводящей жилы: медная жила;

Наличие заполнения между изолированными жилами: нет;

Номинальное напряжение: 0,66 Киловольт;

Номинальные сечения токопроводящих жил: 1,5 мм2;

Тип оболочки и защитного покрова: поливинилхлоридная оболочка;
Число токопроводящих жил: 3.

	50
	м

	5
	Коробка распаячная наружная

(КТРУ отсутствует)
	Тип: коробка распределительная;
Способ монтажа: открытый;
Материал изделия: полипропилен;
Степень защиты: IP 55;
Форма: квадратная;
Высота: 40 мм;
Ширина: 80 мм;
Глубина: 80 мм;
Количество вводов: 7.
	10
	шт.

	6
	Выключатель автоматический однополюсный

(КТРУ 27.12.22.000-00000001)
	Количество силовых полюсов: 1;
Номинальный ток: 25 А;
Характеристика эл. магнитного расцепителя: С;
Номинальная отключающая способность: 4,5 КА;
Род тока: переменный (АС);
Степень защиты: IP 20;
Напряжение: 220 В.
	5
	шт.

	7
	Клемма

(КТРУ отсутствует)
	Напряжение: 380 В;

Количество контактов: 3;

Номинальный ток: 32 А;

Номинальное напряжение: 400 В;

Сечение жилы: 0,08-2,5 мм2
	50
	шт.

	8
	Клемма

(КТРУ отсутствует)
	Напряжение: 380 В;

Количество контактов: 2;

Номинальный ток: 32 А;

Номинальное напряжение: 400 В;

Сечение жилы: 0,08-2,5 мм2
	50
	шт.


Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам:  

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

На поставляемый Товар представить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.

Товар не должен иметь: местных повреждений (пробоев, порезов), трещин, вздутий и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной эксплуатации.

Товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (не бывшем в употреблении, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств), ранее не использованным, не имеет дефектов, соответствует техническим и качественным характеристикам, установленным на данный вид Товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар поставляемый в рамках Контракта, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.  

Качество, габаритные размеры, применяемость и иные потребительские свойства товара должны соответствовать заявленным фирмой-производителем.

Предлагаемый товар должен соответствовать техническим характеристикам и условиям, позволяющим эксплуатацию товара по его прямому назначению.

Срок и объем предоставления гарантий качества товара: 
Гарантийные обязательства на Товар определяются технической документацией завода изготовителя, но не менее 12 месяцев со дня передачи товара Поставщиком Заказчику и подписания товарной накладной (УПД, акта приемки-сдачи товара).

При обнаружении Заказчиком некачественного Товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества новым. Замена товара производится в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала). Убытки, возникшие в связи с заменой товара, несет Поставщик. 

Упаковка и маркировка товара: 

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-производителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить их повреждение и порчу во время транспортировки, погрузки, разгрузки до момента передачи их Заказчику. На упаковку и (или) товар должна быть нанесена маркировка завода-производителя. Маркировка должна быть легко читаемой. Маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа и должна содержать: наименование изделия, размеры, наименование фирмы-производителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Упаковка и (или) маркировка труб и отводов должна содержать все признаки, установленные производителем Товара – голограммы (в случае, если производитель предусматривает их обязательное наличие) с изображением фирменного знака производителя, содержащие предусмотренные производителем элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа, и т.п.) при наличии. 

Иные показатели, связанные с определением соответствия поставленного товара потребностям Заказчика: На поставляемый товар, который подлежит сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Поставщик вместе с товаром, предоставляет Заказчику сертификаты, подтверждающие его качество и безопасность.

Заказчик имеет право на проведение экспертизы товара у независимых экспертов для оценки качества поставляемого Товара.

Место доставки товара, сроки поставки товара: 428000, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, пер. Огнеборцев, д. 4. 
Время поставки товара: в рабочие дни с 09.00 до 18.00 с понедельника по четверг, и с 9:00 до 16:45 часов в пятницу (с перерывом на обед 13.00 - 13.45), кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней.
Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами контракта.
Поставка включает в себя доставку и разгрузку Товара. В случае, если последний день поставки Товара попадает на выходной (суббота, воскресенье) или праздничный день, последним днем поставки считается рабочий день, следующий за такими днями.

 Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен письменно уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Время и дата поставки согласовывается с Заказчиком.

Форма, срок, и порядок оплаты: Заказчик обязуется оплатить товар не более чем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.
Ответственный за составление технического задания




      Н.В. Кобяков

