
                         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                               

на приобретение счетчика для воды для нужд ФГБУ «Государственный заповедник «Вишерский»



	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Счетчик д/воды Gerrida СВК-15Г б/присоед
	Бренд Gerrida Материал корпуса Латунь / Пластик Гарантийный срок 6 лет Макс. рабочее давление 16 бар Резьба присоединения 3/4 дюйм Диаметр трубы 1/2 дюйм Межповерочный интервал на холодную воду 6 лет Назначение и соответствие Предназначен для учета объема воды в системах водоснабжения. Используется для измерения расхода воды в жилых и промышленных зданиях. Для холодной воды Да Диаметр условного прохода (DN), мм 15 Тип сухоходный Тип проливной части одноструйный Счетный механизм механический Номинальный расход воды, м3 /ч 1,5 Наибольший расход воды, м3 /ч 3 Метрологический класс точности А/В Диапазон рабочих температур воды, °С от +5 до +90 Длина проливной части, мм 110
	шт
	1



Поставщик обязан передать товар Заказчику не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня после заключения контракта. Доставка товара осуществляется за счет средств Поставщика. Выгрузка товара с транспорта Поставщика осуществляется силами и за счет Поставщика.

Место поставки товара: Пермский край, г. Красновишерск, ул. Гагарина, д.67.

            Товар должен быть новым, соответствовать названию и техническим характеристикам, указанным в техническом задании, и не бывшим в употреблении.
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Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его  повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения  –   Заказчику.  Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности .       Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую  сохранность товара при его хранении и транспортировании .  


