Техническое задание на поставку тренажеров для профессионального обучения
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Интерактивный демонстрационный комплекс с интегрированной системой обработки и отображения результатов выполнения практических действий
	Назначение
	Изделие предназначено для отработки базовых алгоритмов неотложных действий лиц различных возрастных категорий в учебных условиях с визуальным и параметрическим контролем корректности выполнения  
	шт.
	2

	
	
	Тип исполнения
	Полноразмерный модуль антропоморфного типа
	
	

	
	
	Конструктивное исполнение
	Модуль с подвижным соединением головного блока и корпуса
	
	

	
	
	Наличие анатомических ориентиров
	Наличие
	
	

	
	
	Наличие системы датчиков контроля выполнения
	Наличие
	
	

	
	
	Наличие внешнего блока контроля и управления
	Наличие
	
	

	
	
	Автономная работа основных элементов
	Наличие
	
	

	
	
	Количество сценариев эксплуатации
	2
	
	

	
	
	Световая индикация корректности действий
	Наличие
	
	

	
	
	Звуковая индикация корректности действий
	Наличие
	
	

	
	
	Отработка компрессионных действий
	Наличие
	
	

	
	
	Отработка вентиляционных действий
	Наличие
	
	

	
	
	Контроль положения головы
	Наличие
	
	

	
	
	Контроль положения рук
	Наличие
	
	

	
	
	Контроль глубины и усилия воздействия
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность изменения жесткости рабочей зоны
	Наличие
	
	

	
	
	Количество основных режимов работы
	6
	
	

	
	
	Наличие режима итоговой оценки действий
	Наличие
	
	

	
	
	Наличие сменных гигиенических элементов
	Наличие
	
	

	
	
	Габаритные размеры основного модуля
	1750 × 460 × 260
	
	

	
	
	Габаритные размеры внешнего блока управления
	180 × 130 × 50
	
	

	
	
	Масса основного модуля
	10 кг
	
	

	
	
	Материал изготовления
	Полимерные материалы
	
	

	
	
	Устойчивость к санитарной обработке
	Наличие
	
	

	
	
	Комплектация:
	
	

	
	
	Наименование
	Количество
	
	

	
	
	Основной учебно-тренировочный модуль
	1
	
	

	
	
	Комплект санитарных расходных материалов
	1
	
	

	
	
	Внешний блок контроля и управления
	1
	
	

	
	
	Сменный внутренний модуль
	1
	
	

	
	
	Сменный упругий элемент
	1
	
	

	
	
	Амортизирующее основание
	1
	
	

	
	
	Элемент спортивно-тренировочной экипировки
	1
	
	

	
	
	Ременной элемент
	1
	
	

	
	
	Сетевой адаптер питания
	2
	
	

	
	
	Кабель питания/подключения
	2
	
	

	
	
	Транспортировочная сумка
	1
	
	

	
	
	Паспорт и руководство по эксплуатации
	1
	
	

	
	
	Методические рекомендации
	1
	
	

	2
	Учебный модуль экстренной медицинской помощи
	Назначение
	Предназначено для проведения учебных занятий по освоению последовательности применения переносного электронного устройства, осуществляющего автоматизированную оценку параметров и выдачу голосовых и визуальных инструкций пользователю в рамках образовательного процесса.
	шт.
	1

	
	
	Конструкция
	Переносное электронное устройство в защитном корпусе с крышкой, органами управления, разъемом для подключения учебных электродов, встроенной системой речевого сопровождения и световой индикацией режимов работы.
	
	

	
	
	Функциональные возможности
	Обеспечивает выбор учебных сценариев, автоматизированное сопровождение действий пользователя, воспроизведение голосовых подсказок, имитацию анализа состояния, контроль последовательности выполнения действий, возможность приостановки и повторного запуска сценария.
	
	

	
	
	Система информирования
	Встроенная система голосового сопровождения и световой индикации этапов выполнения алгоритма.
	
	

	
	
	Органы управления
	Кнопки включения, выбора режима и управления сценарием обучения.
	
	

	
	
	Источник питания
	Автономное питание от сменных элементов питания или эквивалентного источника.
	
	

	
	
	Контактные элементы
	Многоразовые учебные контактные элементы с возможностью многократного применения.
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Износостойкий полимерный корпус, допускающий санитарную обработку.
	
	

	
	
	Габаритные размеры
	В соответствии с технической документацией производителя.
	
	

	
	
	Масса
	0,9 кг.
	
	

	
	
	Дополнительные параметры
	Возможность многократного использования в образовательном процессе, транспортировки и хранения в штатном футляре.
	
	

	
	
	Комплектация:
	
	

	
	
	Наименование
	Количество
	
	

	
	
	Основное электронное устройство
	1 шт.
	
	

	
	
	Комплект учебных контактных элементов
	1 комплект
	
	

	
	
	Соединительный кабель
	1 шт.
	
	

	
	
	Комплект элементов питания (при наличии)
	1 комплект
	
	

	
	
	Транспортировочный футляр
	1 шт.
	
	

	
	
	Руководство по эксплуатации
	1 шт.
	
	

	
	
	Паспорт изделия
	1 шт.
	
	

	3. 
	Учебно-демонстрационный симуляционный комплекс для отработки алгоритмов функциональной поддержки организма
	Назначение
	Предназначен для практического освоения последовательности действий при проведении комплекса мероприятий по восстановлению жизненно важных функций организма у лиц различных возрастных категорий в учебных условиях. 
	шт.
	2

	
	
	Конструктивное исполнение
	Изделие выполнено в виде анатомически ориентированного модуля верхней части тела человека с областью головы и шеи, обеспечивающего выполнение практических действий с использованием естественных анатомических ориентиров. 
	
	

	
	
	Принцип работы
	Пружинно-механическая конструкция с возможностью изменения уровня сопротивления посредством замены внутреннего упругого элемента. 
	
	

	
	
	Режимы использования
	Два  режима эксплуатации, предназначенных для имитации различных возрастных физиологических особенностей
	
	

	
	
	Функциональные возможности
	Обеспечивает выполнение алгоритмов оценки состояния, правильного позиционирования головы, компрессионного воздействия на грудную область, проведения искусственного воздухообмена двумя способами, а также наложения перевязочных материалов. 
	
	

	
	
	Анатомические ориентиры
	Предусмотрены выраженные ориентиры области лица, ротовой полости, носовой области, грудной клетки, ключичных зон и нижней части грудины для корректного выполнения практических действий. 
	
	

	
	
	Покрытие
	Эластичное износостойкое покрытие, приближённое по тактильным свойствам к биологическим тканям, допускающее регулярную санитарную обработку. 
	
	

	
	
	Возможность санитарной обработки
	Конструкция допускает многократную дезинфекцию без ухудшения эксплуатационных характеристик. 
	
	

	
	
	Габаритные размеры
	720*350*250 
	
	

	
	
	Масса
	6 кг  
	
	

	
	
	Эксплуатационные особенности
	Конструкция обеспечивает многократное использование в образовательном процессе и удобство транспортировки и хранения. 
	
	

	
	
	Комплектация:
	
	

	
	
	Наименование
	Количество
	
	

	
	
	Основной учебно-демонстрационный модуль
	1 шт.
	
	

	
	
	Сменные лицевые элементы
	2 шт.
	
	

	
	
	Сменный внутренний дыхательный элемент
	1 шт.
	
	

	
	
	Сменный упругий механизм
	1 шт.
	
	

	
	
	Гигиенические защитные салфетки
	1 комплект
	
	

	
	
	Фиксирующий ремень
	1 шт.
	
	

	
	
	Защитный коврик
	1 шт.
	
	

	
	
	Транспортировочная сумка
	1 шт.
	
	

	
	
	Паспорт изделия
	1 шт.
	
	

	
	
	Руководство по эксплуатации
	1 шт.
	
	

	
	
	Методические рекомендации
	1 шт.
	
	

	4.
	Учебное оборудование для отработки навыков восстановления проходимости верхних проводящих каналов
	Назначение
	Учебно-демонстрационный комплект для моделирования ситуаций, связанных с восстановлением проходимости дыхательных путей при попадании постороннего объекта, с возможностью отработки последовательности действий в различных положениях тела (стоя, сидя, лёжа).
	шт.
	1

	
	
	Конструкция
	Изделие выполнено в форме регулируемого носимого модуля с передней и задней секциями, предназначенного для размещения на учебном объекте или человеке. Конструкция предусматривает элементы имитации области грудной клетки и дыхательных путей с возможностью демонстрации удаления условного препятствия.
	
	

	
	
	Передняя секция
	Передняя часть содержит имитационный элемент грудной области с каналом для размещения условного объекта, позволяющим визуально оценивать корректность выполнения механического воздействия.
	
	

	
	
	Задняя секция
	Задняя часть оснащена амортизирующим элементом для снижения воздействия при выполнении ударных движений.
	
	

	
	
	Регулировка размера
	Оснащён системой регулируемых крепёжных элементов для адаптации под различные параметры пользователя.
	
	

	
	
	Элементы фиксации
	Оснащён быстросъёмными соединительными элементами и регулируемыми ремнями для удобства установки и фиксации.
	
	

	
	
	Размер
	Универсальное исполнение для использования пользователями различной комплекции.
	
	

	
	
	Габариты 
	Грудная часть с регулируемыми лямками общая длинна ≥ 89 см., ширина ≥ 34 см., Спина- длина ≥ 61 см., ширина ≥ 35,5 см.
	
	

	
	
	Материал исполнения
	Износостойкий эластичный материал с повышенной прочностью, обеспечивающий многократное использование изделия.
	
	

	
	
	Имитационный элемент позиционирования
	Предусмотрен ориентир для определения правильного положения рук при выполнении практических действий.
	
	

	
	
	Дополнительные параметры
	Конструкция обеспечивает возможность многократного выполнения учебных действий с использованием сменного условного объекта.
	
	

	
	
	Комплектация:
	
	

	
	
	Наименование
	Количество
	
	

	
	
	Основной носимый учебный модуль с регулируемыми элементами фиксации
	1 шт.
	
	

	
	
	Амортизирующий элемент задней секции
	1 шт.
	
	

	
	
	Условный объект для размещения в имитационном канале
	1 шт.
	
	

	
	
	Комплект регулируемых ремней и крепёжных элементов
	1 комплект
	
	



Условия исполнения контракта:
1. Срок поставки: в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты заключения контракта.
2. Место поставки: г. Архангельск, пр. Троицкий, 115, учебно-методический отдел.
3. Цена контракта включает в себя расходы на перевозку до места поставки, разгрузку.
4. Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
5. Поставщик обязан при поставке товара передать Заказчику документы, удостоверяющие качество Товара (копии сертификатов (деклараций) соответствия т.п.).
6. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся.
7. Качество Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации требованиям действующего законодательства Российской Федерации, положениям действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида Товара, и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации.
[bookmark: _GoBack]8. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков), Поставщик производит замену некачественного Товара Товаром надлежащего качества в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения претензии Заказчика. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик. 
9. Срок годности товара: в соответствии с документацией производителя, на позиции технического задания №1, 2, 3 не менее 12 месяцев с даты поставки товара, на позицию №4 не менее 6 месяцев с даты поставки товара. 

