Техническое задание
[bookmark: _GoBack]Наименование: Набор для вертикального электрофореза ПААГ
Место поставки: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45
	Вертикальная камера для ПААГ VE-20 (современная мини-камера для вертикального электрофореза с размером стекол 20х20 см – 1 шт.

	Камера с защитной крышкой
Размер стекол, мм 200х200
Размер геля мм 178х175
Максимальное количество образцов 2 х 30
Объём верхнего буфера, мл1100
Объём нижнего буфера, мл 420
Вес, г 970
Заливочное устройство для заливки гелей без агарозной пробки, кат. VE-20-CT.
Комплект проводов.
Набор винтовых прижимов из полистирола (2 шт.) − 2 набора.
Комб. набор стёкол (стекло с вырезом − 1 шт., стекло без выреза − 1 шт.) − 2 набора.
Спейсеры толщиной 1 мм − 4 шт.
Гребёнка толщиной 1 мм с 20 зубцами – 2 шт.
Штатив для стёкол 200 х 200 мм

	Заливочный стенд для камеры VE-20 – 1 шт.

	Подходит для электрофорезной камеры VE-20
Материал — пластик

	Гребенка для камеры VE-20 – 2 шт.

	Гребенка для камеры VE-20
Материал: фторопласт 
Толщина 1 мм
Количество зубцов шт. - 30 зубцов

	Спейсер для камеры VE-3 и VE-20; материал: фторопласт (тефлон); толщина 1 мм – 2 шт.

	Подходит для электрофорезной камеры VE-20
Материал — поликарбонат
Толщина мм – 1,0

	Набор стекол (размер 20×20 см) – 2 шт.

	Совместим для камер VE-20
Размер см 20×20 

	РН-метр – 1 шт.

	Диапазон рН	1…12
рН разрешение	0,1 pH
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, ед. рН	±0,2
Калибровка	автоматическая, двухточечная
Тип батареи/долговечность	1,5 В, 2 шт. / примерно 3000 часов непрерывного использования
Электрод/зонд	HI1271 (входит в комплект)
Окружающая среда	от 0 до 50 °C, влажность макс. 95%
Размеры, мм	66 × 50 × 25
Вес, г	50


Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом задании установлены под условием «или эквивалент»
Требования к товару: Поставляемый товар должен быть новым, без повреждений, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, без следов воздействия влаги и следов вскрытия, не переделанным, а также соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар. 
Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению. 
Поставка товара осуществляется за счет поставщика.
Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.
Поставляемый товар должен сопровождаться документами, подтверждающими его качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

