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Приложение №1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

	26.20.40.110-00000001
Источник 
бесперебойного питания
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица 
измерения
характеристики
	Вид характеристики

	Тип
	Линейно-интерактивный
 (line interactive)
	 
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)

	Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке
	≥ 1
	Минута
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)

	Форм-фактор источника бесперебойного питания
	Отдельно 
стоящий 
(напольный)
	 
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)

	Наличие дополнительных функций
	Автоматическое включение при восстановлении сетевого 
напряжения
	 
	Изменяемая заказчиком
(множественный выбор)

	 
	Светодиодная индикация 
режимов работы 
и (или) 
состояния индикаторных батарей
	 
	 

	 
	Выходы 
питания на 
нагрузку 
с батарейной поддержкой
	 
	 

	Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой
	≥ 2
	Штука
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)

	Тип используемых аккумуляторных батарей
	Свинцово-
кислотные герметичные необслуживаемые
	 
	Изменяемая заказчиком 
(множественный выбор)

	Наличие дисплея
	Да
	 
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)

	Номинальная мощность
	≥ 700
	Ватт
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)

	Активная мощность
	≥ 700
	Ватт
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)

	Понижение входного напряжения без переключения на использование АКБ
	≤ 180
	Вольт
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)

	Повышение входного напряжения без переключения на использование АКБ
	≥ 300
	Вольт
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)

	Минимальная температура окружающей среды без снижения паспортных и эксплуатационных характеристик, ограничений по времени работы, гарантийных ограничений
	0
	Градус Цельсия
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)

	Максимальная температура окружающей среды без снижения паспортных и эксплуатационных характеристик, ограничений по времени работы, гарантийных ограничений
	≥ 40
	Градус Цельсия
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)

	Уровень шума
	≤ 50
	Децибел
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)

	Класс защиты
	IP20
	 
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)

	Высота
	≤ 200
	Миллиметр
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)

	Ширина
	≤ 100
	Миллиметр
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)

	Глубина
	≤ 350
	Миллиметр
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)

	Масса
	≤ 10
	Килограмм
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)

	Номинальное напряжение одного аккумулятора
	12
	Вольт
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)

	Емкость одного аккумулятора
	≥ 7.2
	Ампер-час (3,6 кКл)
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)

	Количество выходных розеток Schuko
	≥ 2
	Штука
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)

	Расположение батарей
	Внутри 
источника бесперебойного питания
	 
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)

	Наличие функции холодного старта
	Да
	 
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)

	Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем
	Да
	 
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)

	Наличие АКБ в комплектации
	Да
	 
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)




	№
п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	ИБП DEXP CEE-E 850VA 
	8
	шт.



1. Срок поставки: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта. 
[bookmark: _GoBack]2. Место поставки: Курганская область, Кетовский р-н, с. Лесниково, мкрн КГСХА, 10. 
