 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта
Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Наименование закупки: «Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в г. Волгоград»
Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:  г. Волгоград Волгоградской области 
 Сроки поставки товаров или завершения работы, либо график оказания услуг: в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта.
Перечень работ, услуг по ТО и ремонту и используемых материалов:
	№
	Автомобиль
	Наименование выполняемых работ
	Объем работ (час)

	Toyota Camry, г\н С001СХ 34, VINXW7BK4FK20S004910, 2012г.
	
	

	1
	Промывка системы кондиционирования
	24

	2
	Радиатор кондиционера -с/у
	3,2

	3
	Компрессор кондиционера - замена
	2,8

	4
	Хладогент - слить/залить
	2

	5
	Масло АКПП - замена частичная
	3,6

	6
	Слесарные работы
	0,8

	Запасные части и расходные материалы:
	

	№
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Компрессор кондиционера
	Норма заправки: не менее530 гр.
Рабочее давление: не менее 13 бар
	шт.
	1

	2
	Радиатор кондиционера
	Ширина: не более 570 мм
Высота: не более 350 мм
	шт.
	1

	3
	Фреон R-134a 
	Темп. кипения: не выше -26,1.С

Плот. жидкости: 1206 кг\м2
	гр.
	550

	4
	Масло компрессор кондиционера
	Темп. кристаллизации: не выше -40гр.С Индекс вязкости: не менее 80W–90
	л.
	0,15

	5
	Масло ATF TOYOTA WS
	Темп. кристаллизации: не выше -40гр.С Индекс вязкости: не менее 80W–90
	л.
	6,5

	6
	Фильтр АКПП
	Материал фильтрующего элемента: бумага

Материал корпуса: металл
	шт.
	1

	7
	Прокладка АКПП
	Материал: силикон

Толщина: не менее 3мм
	шт.
	1

	8
	Пробка поддона
	Материал: медь;

Диаметр: не менее 16 мм;
	шт.
	1

	9
	Вспомогательные материалы и оснастка
	Необходимое оборудование и оснастка для выполнения работ
	шт.
	2


Исполнитель должен выполнить работы на базе производственных участков (технических центров), полностью снабженных технологическим оборудованием, на основании норм пробега, указанных в сервисной книжке автомобиля, позволяющим производить работы в соответствии с Техническим заданием.
Указанные работы должны выполняться в полном соответствии согласно ГОСТам и действующему законодательству.

Запасные части и расходные материалы, используемые при оказании услуг, должны быть новыми, произведенными официальными производителями. Использование восстановленных или бывших в эксплуатации запасных частей не допускается, за исключением случаев предоставления таких запасных частей Заказчиком. Все функциональные характеристики расходным материалов, в том числе технических жидкостей и масел, используемых в ходе оказания услуг должны соответствовать действующим ГОСТам и Техническим условиям, рекомендованным заводами-изготовителями автомобилей.

Запасные части и расходные материалы должны иметь соответствующие сертификаты. Сертификаты предъявляются по требованию Заказчика на этапе исполнения контракта. 

Исполнитель своими силами и за свой счет производит утилизацию использованных в ходе оказания услуг жидкостей, смазочных, эксплуатационных и расходных материалов.
Гарантийный срок: 
- на работы, выполненные Исполнителем, – не менее 1 (одного) года;
- на запасные части, детали и агрегаты Исполнителя, установленные в процессе ремонта, – согласно гарантийной документации, но не менее 1 (одного) года.

Специалист 1 разряда

финансово-хозяйственного отдела   ____________________  Р.Р. Бахтеев

