                                                                            Приложение №1 к рапорту
	Техническое задание (или Спецификация)

	№ п/п
	Наименование
 закупки
	Характеристики товара (функциональные (потребительские) или технические)
	Код по ОКПД/
КТРУ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Штукатурка гипсовая белая ГШ-30 (30кг) BUILDER или эквивалент
	Вид применяемого вяжущего  Гипсовый
Способ нанесения  Ручной
Тип ремонтной смеси Поверхностно-восстановительная
Условия применения  Для внутренних работ
Функциональное назначение смеси Штукатурная
Цвет Белый
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л/кг 0,54-0,58
Толщина наносимого слоя, мм 2-50
Адгезия, Мпа 0,6
Температура проведения работ +5°С… +30°С
Время пригодности к работе, мин
при t= 22 C и влажности 60% 80
Расход при толщине слоя 1 мм 0,8 кг/кв.м
Время твердения, час 24
Повторное перемешивание через, мин. 5
	23.64.10.110/ 23.64.10.110-00000003
	шт
	13

	2
	Цемент 
ЦЕМ I 42,5Н ТУ Тара 
50 кг (М500 Д0 Ст. Оскол) или эквивалент
	Марка М500
Жизнеспособность раствора 240 мин.
Время твердения 2 дн
Морозостойкость Да
Максимальный расход смеси (слой 10 мм)20 кг/м²
Содержание добавок20 %
ГОСТ 31108-2016
Упаковка: мешок 50 кг.
	23.51.12.110
	шт
	26

	3
	Шпатлевка финиш. гипс. (20кг) Старатели или эквивалент
	Цвет товара Белый, светло-бежевый
Вид шпатлевки Финишная
Тип смеси Сухая
Тип работ Для внутренних работ
Тип помещения Сухое и влажное
Назначение
Бетон, гипсокартон, кирпич, оштукатуренные поверхности, пазогребневые плиты, пеногазобетонные блоки…
Основа Полимерная
Расход воды (на 1 кг) 0.4 лДа
	20.30.22.120

	шт
	16

	4
	Эмаль ПФ-115 БЕЛАЯ 2,6 кг ULTRA LINES 
или эквивалент
	ПФ-115  
 Область применения Внутренняя окраска
Тип краски Готовая к применению
Тип основы Комбинированная
Состав: алкидный лак, целевые добавки, пигменты, сиккатив. Время высыхания: 14 часов. Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев с даты поставки.
Упаковка:  2,6 кг.
	20.30.12.120/  20.30.12.120-00000002
	шт
	12

	5
	Краска в/д "Волна" фасадная с/б (14кг) или эквивалент

	Область применения Внутренняя окраска Основа состава Акриловая Тип краски Воднодисперсионная
Назначение: краска акриловая для стен и потолков предназначена для высококачественной окраски стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью: гостиных, спален, детских комнатах, а также в общественных помещениях с невысокой эксплуатационной нагрузкой, не требующих влажной уборки. Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, заштукатуренные, зашпатлеванные и различные минеральные поверхности, а также на гипсокартон, дерево, ДВП, ДСП и обои под покраску. Состав: водная дисперсия синтетического акрилового сополимера, титановый пигмент, природный мрамор, модифицирующие добавки.Расход: зависит от типа, структуры, состояния и впитывающей способности окрашиваемой поверхности, а также способа нанесения. Примерный расход: 1 кг на 6-8 кв.м. при нанесении  в один слой. Время высыхания: при температуре (20±5)оС и относительной влажности воздуха (65±5)% "до отлипа" и между слоями - 1 час, полное высыхание через 24 часа с момента нанесения. При более  низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Упаковка 14 кг

	20.30.11.120/ 20.30.11.120-00000003

	шт
	5

	5
	Уайт-спирит ИВИТЕК 1 л  или эквивалент
	Предназначен для разбавления до рабочей вязкости различных лаков, красок, эмалей, грунтовок на алкидной (ПФ, ГФ) и масляных основах, а также для очистки загрязненных поверхностей от остатков лакокрасочных покрытий, промывки рабочих инструментов (кистей, валиков, пульверизаторов, пистолетов и т.п.). Разбавитель шпатлевок марок МЛ, МЧ, ПФ, МС. Добавлять к лакокрасочным материалам небольшими порциями при перемешивании до нужной консистенции в соответствии с инструкцией по применению ЛКМ. 
Упаковка: бутыль 1-10л.
	20.30.22.220
	шт
	4

	7
	Грунтовка глубокого проникновения APIS оптима белая (10кг) или эквивалент
	Материал основания бетон/кирпич/гипсокартон/дерево Финишное покрытие краска/обои Функции адгезионная/упрочняющая/глубокого проникновения Тип основы акрил Объем 1 л Вес нетто 1 кг  Вид тары бутыль Цвет розовый Расход 0.2 л/м² Место применения внутри и вне помещения Объект применения пол/стены/потолок Тип помещения влажное/сухое Способ нанесения валик/кисть Max температура  применения +30 °С Min температура применения  +5 °С Время полного высыхания 4-6  ч Время высыхания на отлип  12 ч Быстросохнущая да Без запаха  да Преобразователь ржавчины нет 
	20.30.11.130
	шт
	2
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