ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по частичному текущему ремонту потолка концертного зала
студенческого дворца культуры ФГБОУ ВО РГАТУ

1. Основание для выполнения работ
1.1. Настоящее техническое задание определяет объём, состав, требования и условия выполнения работ по частичному текущему ремонту потолка концертного зала студенческого дворца культуры ФГБОУ ВО РГАТУ.
1.2. Работы выполняются на основании локального сметного расчёта (сметы) 
2. Место выполнения работ
2.1. Объект: студенческий дворец культуры ФГБОУ ВО РГАТУ, концертный зал.
2.2. Адрес: Рязанская область, г. Рязань, ул. Костычева д.1.
3. Характеристика объекта и условия производства работ
3.1. Высота потолка в месте производства работ: от 7 до 15 метров.
3.2. Работы производятся на высоте, что в соответствии с нормативными требованиями относится к верхолазным работам (высота более 5 м).
3.3. Доступ к месту производства работ осуществляется:
· с трапа технического этажа;
· с лесов типа .
3.4. Существующая конструкция потолка: подвесная металлическая конструкция, облицованная листами ГВЛ (гипсоволокнистыми листами).
3.5. Работы проводятся в действующем здании, в условиях ограниченного доступа и необходимости обеспечения сохранности оборудования и интерьера концертного зала.
4. Состав и объём работ
4.1. Демонтажные работы:
· частичная разборка существующего подвесного потолка из ГВЛ на площади 48 м²;
· затаривание строительного мусора в мешки;
· погрузка строительного мусора в автотранспортное средство вручную;
· вывоз строительного мусора.
4.2. Монтажные работы:
· монтаж подвесных потолков из алюминиевых композитных на площади 48 м² ;
· крепление композитных панелей к существующей металлической конструкции подвесного потолка;
· раскрой композитных панелей по месту монтажа;
4.3. Теплоизоляционные работы:
· устройство изоляции покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых материалов насухо объёмом 1,44 м³;
· укладка минераловатных плит поверх композитных панелей (на существующую металлоконструкцию).
5. Требования к материалам
5.1. Композитные панели (предоставляются заказчиком):
· Тип: алюминиевые композитные панели;
· Цвет: белый (по согласованию с заказчиком);
· Толщина панели: 3 мм;
· Толщина алюминиевого слоя: 0,21 мм;
· Класс горючести: не ниже Г4;
· Покрытие: PVDF/PE;
· Панели должны быть поставлены с учётом раскроя по месту монтажа.
5.2. Минераловатные плиты:
· Тип: плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные;
· Марка: ПП-70, полужесткие;
· Плотность: 66–75 кг/м³;
· Группа горючести: НГ (негорючие);
· Теплопроводность: не более 0,042 Вт/(м·К);
· Толщина: по проекту 50 мм.
5.3. Крепёжные и расходные материалы (предоставляются подрядчиком):
· Саморезы для крепления композитных панелей к металлокаркасу;
· Заклёпки;
· Герметик для стыков;
· Мешки полипропиленовые для мусора.
6. Требования к качеству работ
6.1. Композитные панели должны быть закреплены к существующей металлической конструкции подвесного потолка с обеспечением надёжной фиксации.
6.2. Минераловатные плиты должны быть уложены поверх композитных панелей (со стороны технического этажа) с плотным прилеганием без зазоров.
6.3. Стыки между панелями должны быть без зазоров.
6.4. Поверхность смонтированного потолка должна быть ровной, без видимых дефектов, перепадов и провисаний.
7. Требования по охране труда и технике безопасности
В связи с выполнением работ на высоте более 5 м данные работы относятся к верхолазным, поэтому до начала производства работ необходимо оформить наряд-допуск на производство работ на высоте, провести целевой инструктаж по безопасному ведению работ со всеми членами бригады и разработать план производства работ на высоте (ППР). К выполнению работ допускаются лица прошедшие инструктаж по охране труда при работе на высоте. Работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Средства подмащивания – леса типа «тура» – должны быть установлены в соответствии с требованиями безопасности, оборудованы лестницами или трапами для подъёма и спуска, а при работе с технического этажа необходимо обеспечить надёжное ограждение мест производства работ. При производстве работ запрещается бросать вниз материалы, инструмент и мусор.
8. Требования к охране окружающей среды
8.1. Строительный мусор, образовавшийся при демонтаже, должен собираться в мешки и вывозиться в установленном порядке на полигон ТБО.
8.2. Не допускается складирование мусора и материалов в местах, не предусмотренных для этого местах.

9. Сроки выполнения работ
9.1. Срок выполнения работ: 30 календарных дней.

 Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца с даты подписания акта приёмки.

11. Особые условия
11.1. Работы производятся в действующем здании. Подрядчик обязан обеспечить сохранность имущества, оборудования и интерьера концертного зала.
11.2. Время производства работ согласовывается с администрацией объекта.
11.3. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности при производстве работ.
[bookmark: _GoBack]11.4. После окончания работ подрядчик самостоятельно или за счет собственных средств производит уборку концертного зала от пыли и мусора.
