приложение№1
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
поставка 3Д принтера для нужд филиала Уфимского университета в г.Кумертау
	№ п/п
	Наименование
 товара
	Ед. изм. ОКЕИ
	Кол-во
	Наименование характеристики
 товара
	Единицы измерения
	Значение характеристики,


	1
	[bookmark: _GoBack]3D-принтер FDM/FFF (Bambu Lab H2S AMS Combo)
	шт
	1
	Диаметр сопла
	Миллиметр
	0,4

	
	26.20.16.120-00000104
	
	
	Интерфейс подключения
	-
	Ethernet

	
	
	
	
	
	-
	USB Flash

	
	
	
	
	Калибровка платформы
	-
	Автоматическая

	
	
	
	
	Количество сопел на печатающей головке
	Штука
	1 

	
	
	
	
	Максимальная скорость печати,  мм/с
	
	до 1000

	
	
	
	
	Максимальная температура печатающей головки
	Градус Цельсия
	350 

	
	
	
	
	Максимальная температура платформы для печати
	Градус Цельсия
	120

	
	
	
	
	Минимальная толщина слоя
	Миллиметр
	0,02 

	
	
	
	
	Наличие HEPA фильтра
	-
	Да

	
	
	
	
	Наличие закрытого корпуса
	-
	Да

	
	
	
	
	Наличие системы вентиляции внутреннего пространства корпуса
	-
	Да

	
	
	
	
	



Требования к функциям
	-
	Контроль наличия пластика

	
	
	
	
	
	-
	Контроль подачи пластика

	
	
	
	
	
	-
	Контроль платформы печати

	
	
	
	
	
	-
	Настройка печати

	
	
	
	
	
	-
	Контроль доступа к принтеру

	
	
	
	
	
	-
	Возобновление печати после отключения питания

	
	
	
	
	
	-
	Удаленное управление принтером

	
	
	
	
	
	-
	Режим сушки

	
	
	
	
	Область печати по оси X
	Миллиметр
	340

	
	
	
	
	Область печати по оси Y
	Миллиметр
	320

	
	
	
	
	Область печати по оси Z
	Миллиметр
	340

	
	
	
	
	Охлаждение зоны печати
	-
	Двухстороннее

	
	
	
	
	Скорость перемещения печатающей головки, мм/с
	-
	до 1000

	
	
	
	
	Тип платформы для печати
	-
	Подогреваемая съемная на магнитах, фиксируемая на платформе

	
	
	
	
	Тип системы контроля высоты первого слоя
	-
	Автоматический

	
	
	
	
	Тип совместимого с 3D-принтером пластика
	-
	ABS

	
	
	
	
	
	-
	PLA

	
	
	
	
	
	-
	PETG

	
	
	
	
	
	-
	PVA

	
	
	
	
	
	-
	ASA

	
	
	
	
	
	-
	PC

	
	
	
	
	
	-
	TPU

	
	
	
	
	Тип управления принтером
	-
	Панель управления с дисплеем на корпусе устройства

	
	
	
	
	Формат файлов для печати
	-
	GCODE

	2
	3D-принтер FDM 
(Bambu Lab P1S Combo)
	шт
	2
	Диаметр сопла
	Миллиметр
	0,4

	
	26.20.16.120-00000104
	
	
	Интерфейс подключения
	-
	Wi‑Fi 
Bluetooth 
microSD 

	
	
	
	
	Калибровка платформы
	-
	Автоматическая

	
	
	
	
	Количество сопел на печатающей головке
	шт
	1 

	
	
	
	
	Максимальная скорость печати, мм/с
	
	до 500

	
	
	
	
	Максимальная температура печатающей головки
	Градус Цельсия
	300

	
	
	
	
	Максимальная температура платформы для печати
	Градус Цельсия
	100

	
	
	
	
	Минимальная толщина слоя
	Миллиметр
	0,005 

	
	
	
	
	Наличие HEPA фильтра
	
	Да

	
	
	
	
	Наличие закрытого корпуса
	
	Да

	
	
	
	
	Наличие системы вентиляции внутреннего пространства корпуса
	
	Да

	
	
	
	
	



Требования к функциям
	-
	Контроль наличия пластика

	
	
	
	
	
	-
	Контроль подачи пластика

	
	
	
	
	
	-
	Контроль платформы печати

	
	
	
	
	
	-
	Настройка печати

	
	
	
	
	
	-
	Контроль доступа к принтеру

	
	
	
	
	
	-
	Возобновление печати после отключения питания

	
	
	
	
	
	-
	Удаленное управление принтером

	
	
	
	
	
	-
	Режим сушки

	
	
	
	
	Область печати по оси X
	Миллиметр
	256

	
	
	
	
	Область печати по оси Y
	Миллиметр
	256

	
	
	
	
	Область печати по оси Z
	Миллиметр
	256

	
	
	
	
	Охлаждение зоны печати
	
	Двухстороннее

	
	
	
	
	Скорость перемещения печатающей головки, мм/с
	-
	до 500

	
	
	
	
	Тип платформы для печати
	-
	Подогреваемая съемная на магнитах, фиксируемая на платформе

	
	
	
	
	Тип системы контроля высоты первого слоя
	-
	Автоматический

	
	
	
	
	Тип совместимого с 3D-принтером пластика
	-
	ABS

	
	
	
	
	
	-
	ASA

	
	
	
	
	
	-
	PC

	
	
	
	
	
	-
	PETG

	
	
	
	
	
	-
	PLA

	
	
	
	
	
	-
	PVA

	
	
	
	
	
	-
	PA

	
	
	
	
	
	-
	TPU

	
	
	
	
	Тип управления принтером
	-
	Панель управления с дисплеем на корпусе устройства

	
	
	
	
	Формат файлов для печати
	-
	GCODE



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по Контракту, не имеет недостатков, связанных с качеством изготовления. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не является предметом ареста, не обременен другими правами третьих лиц и не нарушает прав третьих лиц. 
2.	Поставщик гарантирует комплектность Товара и его качество в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, которые подтверждаются прилагаемой к Товару соответствующей документацией (гарантийного талон/ сертификат соответствия / паспорт изделия / гигиенический сертификат). Сертификат соответствия / паспорт изделия / гигиенический сертификат Поставщик передает Заказчику совместно с Товаром.
3.		Гарантийный срок на Товар, исчисляется с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком, указанных в разделе III Контракта, и составляет  12 (двенадцать) месяцев. 
Вместе с Товаром должна быть представлена гарантия Поставщика и производителя, при этом срок действия гарантии Поставщика не может быть ниже срока действия гарантии производителя данного Товара. Претензии Заказчика по качеству Товара могут предъявляться Поставщику в течение гарантийного срока. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Контракта.
4.	В течение гарантийного срока Заказчик вправе по своему усмотрению требовать:
	безвозмездного устранения недостатков Товара или возмещения расходов Заказчика по устранению недостатков Товара;
	замены некачественного Товара на аналогичный качественный Товар, а также возмещения расходов на проведение независимой экспертизы в случае привлечения независимых экспертов для проведения экспертизы качества, комплектности поставленного Товара.
Доставка Товара для его замены и возврата Товара Заказчику осуществляются силами и за счет Поставщика.
5. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или (дефектов) Товара, Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков (несоответствий, дефектов) Товара и срок на их устранение. Поставщик обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика. 
В случае, если Поставщик не направил своего представителя для участия в составлении вышеуказанного акта, либо представитель Поставщика отказался от подписания такого акта, то акт о недостатках поставленного Товара подписывается представителем Заказчика с отражением в нем факта отказа представителя Поставщика от подписания либо отсутствия представителя Поставщика при составлении данного акта. Такой акт имеет такую же юридическую силу, как и акт, составленный с участием представителя Поставщика. 
В случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного Товара, без промедления не заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные пунктом 4. настоящего раздела. 
Поставщик обязан исполнить требования Заказчика, предусмотренные п. 4 Контракта, в течение 7 (Семь) рабочих дней с даты получения уведомления о недостатках товара, акта о выявленных недостатках товара. 
Устранение недостатков (дефектов) путем ремонта Товара может осуществляться только по письменному согласованию с Заказчиком. Вывоз Товара для целей устранения недостатков (дефектов) осуществляется силами Поставщика и за его счет.  
         6.	Если Поставщик не устранит недостатки (дефекты) Товара в установленный п. 5 настоящего раздела срок, Заказчик вправе устранить их собственными силами или силами третьих лиц, с отнесением на Поставщика соответствующих расходов. Поставщик обязан возместить расходы Заказчик на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара, в том числе расходы на проведение независимой экспертизы товара для подтверждения недостатков Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
        7. Гарантийный срок на Товар увеличивается на тот период времени, в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать (использовать) Товар вследствие его недостатков (дефектов). Гарантийный срок на замененную единицу Товара устанавливается продолжительностью, указанной в п 3. настоящего раздела, и начинает исчисляться заново с даты приемки Заказчиком замененной единицы Товара или работ по устранению недостатков (дефектов).
       8.	Поставщик принимает на себя ответственность за качество изготавливаемого и поставляемого Товара, в связи, с чем обязуется оградить Заказчика от необходимости разбирательств с изготовителем (производителем) по поводу факта и причин наличия дефектов (браков, недостатков) в Товаре.
        9.	Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие поставки ему Товара ненадлежащего качества.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА. 
1. Качество Товара определяется внешним видом, техническими характеристиками, соответствующего качеству товара, определенного спецификацией Контракта (Приложение №1 к Контракту).
2.  Поставляемый Товар должен быть новым товаром (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь дефектов, в количестве, комплектности и ассортименте, установленном спецификацией к Контракту (Приложение №1 к Контракту).
3. Товар должен соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации для данного вида товара.
4. Требования к качеству упаковки.
5.Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида. 
6. Упаковка должна обеспечивать безопасность транспортировки Товара и сохранность его качества в течение срока хранения (перевозки), а также хранении в нормальных условиях без изменения свойств и характеристик. Упаковка должна быть чистой, не поврежденной, не влажной. На упаковке должна быть нанесена маркировка, содержащая информацию о производителе товара, а также о товаре.
7. Упаковка Товара должна быть без дефектов и вмятин.



