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Оказание услуг по обследованию конструкций подвального помещения (защитного сооружения).
Общие требования
1. Наименование услуг: обследование конструкций подвального помещения (защитного сооружения) (далее – Услуги).
1. Место оказания Услуг (далее – Объект): 
г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д.14, лит. А (площадь 860 м2); 
1. Время проведения работ: в рабочие дни с 09.00 до 17.30, кроме выходных и праздничных дней;
1. Срок выполнения работ 30 рабочих дней с момента подписания договора.
1. Причина обследования: Систематическое или разовое затопление подвального помещения, образование сырости, плесени, высолов и разрушение отделочных слоев.
1. Задача обследования: Инструментально-визуальное обследование для точного выявления источников, причин и путей поступления влаги (грунтовые, талые, ливневые воды или авария на инженерных сетях), а также оценка влияния затопления на несущие конструкции здания.
1. Виды работ по обследованию объекта: 
     - Выезд экспертов на объект
     - Телеинспекция ливневой системы водоотведения не менее 30 метров.
     - Лабораторное обследование воды (для определения источника происхождения)
(Химический анализ воды (общий) (Водородный показатель (рН); Общая щелочность; Цветность; Хлориды; Мутность; Запах; Жесткость; Железо общее; Перманганатная окисляемость (ПМО); Алюминий; Марганец; Минерализация.)
     - Сплошное обследование стен, полов и перекрытий подвала с фиксацией следов протечек. 
     - Осмотр состояния приямков, отмостки здания и систем наружного водостока. 
    -  Составление ведомости дефектов и повреждений с масштабной привязкой.
     - Измерение влажности стенового материала и конструкций пола.
    - Определение прочности бетона/кирпича методами неразрушающего контроля (при необходимости).
    - Проверка работоспособности приточно-вытяжной вентиляции. 
    - Инспекция проходящих в подвале трубопроводов (ХВС, ГВС, отопление, канализация) на предмет скрытых свищей и течей.
    - Фотофиксация: обязательная детальная съемка всех зон дефектов, мест поступления воды и общего состояния помещений.
1.8. Требования к результатам оказания услуг:
1.8.1. Подготовка экспертного заключения.
1.8.2. Подготовка отчета, который включает в себя:
   - Краткое описание конструктивного решения подземной части здания.
   - Акт визуального и инструментального осмотра с фототаблицей.
   - Карту-схему дефектов с указанием мест замачивания и путей проникновения воды.
   - Официальное заключение о точной технической причине затопления (авария ЖКХ, нарушение гидроизоляции, подпор грунтовых вод, дефекты отмостки и т.д.).
  -  Оценка технического состояния строительных конструкций объекта.
   -Пошаговый перечень мероприятий по устранению причин затопления (ремонт сетей, устройство дренажа, инъекционная или обмазочная гидроизоляция) 
[bookmark: _GoBack]   1.9. Формирование отчета производится согласно норм и правил, действующих на территории РФ, в том числе СП13-102-2003 (Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений).
1.10 Отчет предоставляется в 2 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, в формате Word.




