
Доставка готовых вольеров для содержания животных без владельцев осуществляется по адресу: г. Хабаровск, шоссе Березовское, 10.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№  п/п
	Наименование 
товара
	Характеристика товара

	1
	Вольер для содержания животных без владельцев

	Вольер для размещения и содержания животных без владельцев представляет собой металлическую конструкцию. Вольер состоит из зоны выгула и зимника (не утепленной части), в зимнике находится 2 утепленных будки под одним навесом. 
Все металлические элементы должны быть качественно приварены, зачищены.
Не допускается наличие заусенец на любых металлических элементах (дверь, стыки и т.п.).
Все металлические элементы должны пройти полный цикл окраски: очищены от ржавчины, прогрунтованы, окрашены антикоррозионными красками, являться безопасными для животных.
Конструкция вольера должна обеспечивать возможность его транспортировки.
Полы
Основание конструкции – труба профильная сечением не менее 60х60 мм;
Поперечины – уголок стальной не менее 35х35мм
Конструкция укреплена «глухими» треугольными металлическими косынками толщиной не менее 3 мм;
Пол покрыт доской хвойных пород толщиной не менее 40мм.
Крыша
Основание конструкции – труба профильная сечением не менее 40х20 мм; 
Конструкция укреплена «глухими» треугольными металлическими косынками толщиной не менее 3 мм.
Будки
Стены, навес – доска хвойных пород толщиной 50мм;
Средняя стена общая для двух будок; 
Вход и углы обрамлены защитной накладкой из оцинкованного метала, исключающей контакт наполнения панели с окружающей средой;
Навес будки подъемный с ограничителем;
Будки крепятся к полу;
Размер будки: длина 1000 м, ширина 1000 мм, высота 800 мм.
Вход будки оборудован порогом, обрамлённым защитной накладкой из оцинкованного металла, исключающей контакт материала порога с окружающей средой.
Пол будки покрыт доской хвойных пород толщиной не менее 40мм
Стены боковые и задняя
По периметру труба профильная сечением не менее 60/40мм;
Поперечины и стойки – труба профильная сечением не менее 40/20мм;
Стены наглухо перекрыты профлистом толщиной не менее 0,45 мм высотой 2 м. 
Крепление профильного листа к несущей конструкции кровельными саморезами.
Фронтальная стена
По периметру труба профильная сечением не менее 40/40мм;
Поперечины – труба профильная сечением не менее 40/20мм;
Стойка – труба профильная не менее 40/20мм;
Дверь должна быть оборудована ручками и тремя засовами в верхнем и нижнем углу изнутри и снаружи, а также посередине двери.
Дверь расположена по центру фронтальной стены.
Расстояние между продольными прутками (арматура ø10мм) не должно превышать 50мм.
Засовы: посередине - наличие. Засов должен быть оборудован проушинами для навесного замка снаружи.
Засовы в верхнем и нижнем углу - наличие, крепление – сварка.
Крепление засовов - горизонтальное.
Навес
Располагается над будками и перекрывает не менее 2500 мм;
Стропила - труба профильная 40/20мм, крепление к боковым стенам – уголок крепежный, болты;
Козырек перекрыт проф. листом толщиной не менее 0,45 мм, с уклоном со стороны двери - 4 см.
Задний свес не менее 200 мм.
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