
Техническое задание
	Наименование
	Характеристики

	Кол-во, шт

	Системный блок
	Системный блок в сборе: Да

Процессор: AMD Ryzen 7 7700 OEM
Сокет: AM5
Общее количество ядер: 8
Количество производительных ядер: 8
Количество энергоэффективных ядер: 0
Максимальное число потоков: 16
Объем кэша L2: 8 МБ
Объем кэша L3: 32 МБ
Техпроцесс: TSMC 5nm FinFET
Ядро: AMD Raphael
Базовая частота процессора: 3.8 ГГц
Максимальная частота в турбо режиме: 5.3 ГГц
Свободный множитель: есть
Тип памяти: DDR5
Максимально поддерживаемый объем памяти: 128 ГБ
Количество каналов: 2
Частота оперативной памяти: DDR5-5200
Поддержка режима ECC: есть
Тепловыделение (TDP): 65 Вт
Интегрированное графическое ядро: есть
Модель графического процессора: AMD Radeon Graphics
Максимальная частота графического ядра: 2200 МГц
Исполнительные блоки: 2
Встроенный контроллер PCI Express: PCIe 5.0
Число линий PCI Express: 24 шт
Технология виртуализации: есть

Кулер для процессора: DEEPCOOL AG300 LED
Тип: кулер для процессора
Код производителя: R-AG300-BKLNMN-G
Сокет: AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Рассеиваемая мощность: 150 Вт
Тип конструкции: башенный
Материал основания: алюминий/медь
Материал радиатора: алюминий
Количество тепловых трубок: 3
Диаметр тепловых трубок: 6 мм
Цвет радиатора: серый
Количество вентиляторов в комплекте: 1
Максимальное число устанавливаемых вентиляторов: 1
Размеры комплектных вентиляторов: 92 x 92 мм
Разъем для подключения вентиляторов: 4 pin
Максимальная скорость вращения: 3050 об/мин
Минимальная скорость вращения: 500 об/мин
Регулировка скорости вращения: автоматическая (PWM)
Максимальный воздушный поток: 32.5 CFM
Максимальное статическое давление: 38.2 Па
Максимальный уровень шума: 30.5 дБ
Номинальный ток: 0.19 А
Номинальное напряжение: 12 В
Тип подшипника: скольжения (гидродинамический)
Термопаста в комплекте: нанесена на основание
Тип подсветки: FRGB
Источник подсветки: крыльчатка
Прямой контакт тепловых трубок: Да
Комплектация: документация, комплект крепежа
Высота: 129 мм
Ширина: 119 мм
Длина: 71 мм
Вес: 350 г

Материнская плата: ASUS PRIME B850M-K
Тип: материнская плата
Форм-фактор: Micro-ATX
Высота: 244 мм
Ширина: 221 мм
Сокет: AM5
Чипсет AMD: AMD B850
Совместимые ядра процессоров AMD: Granite Ridge, Phoenix, Raphael
Тип поддерживаемой памяти: DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти: DIMM
Количество слотов памяти: 2
Количество каналов памяти: 2
Максимальный объем памяти: 128 ГБ
Максимальная частота памяти (JEDEC / без разгона): 5600 МГц
Частота оперативной памяти в разгоне: 5800 МГц, 6000 МГц, 6133 МГц, 6200 МГц, 6400 МГц, 6600 МГц, 6666 МГц, 6800 МГц, 7000 МГц, 7200 МГц, 7400 МГц, 7600 МГц, ещё
Версия PCI Express: 5.0
Слоты PCIe x16: 1 x PCIe 4.0 (в режиме x4), 1 x PCIe 5.0 (в режиме x16)
Поддержка NVMe: есть
Версия PCI Express накопителей: 5.0
Количество разъемов M.2: 2
Разъемы M.2 (M), PCIe линии процессора: 1 x 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4), 1 x 2280 (PCIe 5.0 x4)
Количество портов SATA: 4
Режим работы SATA RAID: 0, 1, 5, 10
Порты USB Type-A: 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 2, 4 x USB 2.0
Видеовыходы: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI
Количество сетевых портов (RJ-45): 1
Количество аналоговых аудиоразъемов: 3
Порты PS / 2: комбинированный
Внутренние USB Type-A разъемы: 1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin), 2 x USB 2.0 (9 pin)
Внутренние USB Type-C разъемы: 1 x USB 3.2 Gen 1
Разъемы питания процессорного охлаждения: 1 x 4 pin (кулер)
Разъемы для корпусных вентиляторов (4 pin): 3
Разъемы 5V-D-G (3 pin) для ARGB подсветки: 3
Разъем RS-232 (COM): есть
Звуковая схема: 7.1
Скорость сетевого адаптера: 2.5 Гбит/с
Сетевой адаптер: Realtek 2.5 GbE LAN
Основной разъем питания: 24 pin
Разъем питания процессора: 1 x 8 pin
Количество фаз питания: 8+2+1
Пассивное охлаждение: 1 x M.2 слот, зона VRM, чипсет
Кнопки на плате: кнопка BIOS FlashBack
Количество слоев печатной платы: 6
Особенности, дополнительно: поддержка AMD EXPO
Комплектация: 2 x кабель SATA, винт для M.2 SSD, документация

Оперативная память: FOXLINE DDR5 DIMM 16Gb
Тип: оперативная память
Код производителя: FL5600D5U46-16G
Форм-фактор: DIMM
Тип памяти: DDR5
Объём памяти: 16 ГБ
Объём одного модуля: 16 ГБ
Тактовая частота: 5600 МГц
Пропускная способность: 44800 МБ/с
CAS Latency (CL): 46
Напряжение питания: 1.1 В

NVMe накопитель: WD Green SN3000
Тип: SSD M.2 накопитель
Код производителя: WDS100T4G0E
Объем накопителя: 1000 ГБ
Форм-фактор: 2280
Физический интерфейс: PCIe 4.0 x4
Ключ M.2 разъема: B & M
NVMe: Да
Количество бит на ячейку: 4 бит QLC
Структура памяти: 3D NAND
Максимальная скорость последовательного чтения: 5000 Мбайт/сек
Максимальная скорость последовательной записи: 4200 Мбайт/сек
Максимальный ресурс записи (TBW): 150 ТБ
DWPD: 0.14
MTBF (среднее время безотказной работы): до 1 000 000 часов
Длина: 80 мм
Ширина: 22 мм
Толщина: 2.38 мм

Блок питания: ZALMAN DecaMax 600W
Тип: блок питания
Код производителя: ZM600-LX3
Мощность (номинал): 600 Вт
Форм-фактор: ATX
Оплетка проводов: защитная оплетка
Основной разъем питания: 20+4 pin
Разъемы для питания процессора (CPU): 4+4 pin
Разъемы для питания видеокарты (PCI-E)
 2 x 6+2 pin
Количество разъемов 15-pin SATA: 6
Количество разъемов 4-pin Molex: 3
Длина основного кабеля питания: 550 мм
Длина кабеля питания процессора: 650 мм
Длина кабеля питания PCI-E: 550 мм
Длина кабеля питания SATA: 450 мм
Длина кабеля питания Molex: 450 мм
Мощность по линии 12 В: 552 Вт
Ток по линии +12 В: 12V1 46A
Ток по линии +3.3 В: 18 А
Ток по линии +5 В: 18 А
Ток дежурного источника (+5 В Standby): 3 А
Ток по линии -12 В: 0.3 А
Диапазон входного напряжения сети: 200-240 В 50/60 Гц
Система охлаждения: активная
Размеры вентиляторов: 120 x 120 мм
Регулировка оборотов: автоматическая
Сертификат 80 PLUS: Standard
Корректор коэффициента мощности (PFC): активный
Соответствие стандартам: ATX 12V 2.31
Технологии защиты: OPP, OVP, SCP, UVP
Сетевой кабель в комплекте: есть
Комплектация: документация, кабельные стяжки, комплект крепежа
Особенности: плоские кабели
Длина: 140 мм
Ширина: 150 мм
Высота: 86 мм

Корпус: BaseTech eXtreme GFX-05
Тип: корпус
Код производителя: BT-GFX-05-TG-4F-RGB
Типоразмер корпуса: Mid-Tower
Ориентация материнской платы: вертикально
Основной цвет: черный
Материал корпуса: стекло
Наличие окна на боковой стенке: слева
Материал окна: закаленное стекло
Материал фронтальной панели: закаленное стекло
Форм-фактор совместимых плат: Standard-ATX
Форм-фактор совместимых блоков питания: ATX
Размещение блока питания: нижнее
Скрытый блок питания: Да
Горизонтальные слоты расширения: 7
Максимальная длина устанавливаемой видеокарты: 400 мм
Максимальная высота процессорного кулера: 160 мм
Количество отсеков для 2.5" накопителей: 2 шт
Количество отсеков для 3.5" накопителей: 2 шт
Вентиляторы в комплекте: 4 x 120 мм
Поддержка тыловых вентиляторов: 1 x 120 мм
Поддержка боковых вентиляторов: 3 x 120 мм
Расположение панели ввода-вывода: сверху
Порты USB Type-A: 1 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0
Аудиоразъемы: 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон)
Фиксация боковых панелей: винты сбоку, винты сзади
Вырез в районе крепления кулера CPU: Да
Прокладка кабелей за задней стенкой: Да
Пылевой фильтр: сверху, снизу
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	Монитор, подключаемый к компьютеру
	24.5" Монитор MSI PRO MP251P
Тип: Монитор
Диагональ экрана (дюйм): 24.5"
Максимальное разрешение: 1920x1080
Соотношение сторон: 16:9
Тип матрицы: IPS
Тип подсветки экрана: LED
Покрытие экрана: Матовое
Изогнутый экран: Нет
Угол обзора по вертикали (градус): 178°
Угол обзора по горизонтали (градус): 178°
Максимальное количество цветов: 16.7 млн.
Глубина цвета: 6bit+FRC
Цветовой охват: 80.4% DCI-P3, 86.6% AdobeRGB, 101% sRGB
Яркость: 300 Кд/м²
Контрастность: 1300:1
Время отклика пикселя (MPRT): 1 мс
Время отклика пикселя (GtG): 4 мс
Частота при максимальном разрешении: 100 Гц
Максимальная частота обновления экрана: 100 Гц
Размер видимой области экрана: 527 x 296 мм
Плотность пикселей: 92 ppi
Размер пикселя: 274 мкм
Технология динамического обновления экрана: AMD FreeSync
Видеоразъемы: HDMI, VGA (D-Sub)
Тип, версия и количество видеоразъемов: HDMI 1.4b, VGA (D-Sub)
Другие разъемы: Jack 3.5
Выход на наушники: Да
Технология защиты зрения: Flicker Free, Low Blue Light
Размер VESA: 100 x 100
Поворотная подставка: Да
Регулировка по высоте: Да
Регулировка наклона: Да
Поворот на 90° (портретный режим): Да
Встроенная акустическая система: Да
Мощность динамиков: 2 x 2 Вт
Расположение блока питания: Внешний
Комплектация: адаптер питания, документация, кабель HDMI - HDMI
Ширина с подставкой: 557.5 мм
Минимальная высота с подставкой: 406.9 мм
Максимальная высота с подставкой: 526.9 мм
Толщина с подставкой: 228.9 мм
Вес монитора с подставкой: 4.3 кг
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