
Техническое  задание  на поставку светильников для стоматологии
	N пп
	Наименование товара (работ, услуг)
	Технические характеристики*
	Код ОКПД2
	Код КТРУ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена единицы, руб.
	Стоимость, руб.

	1
	Светильник светодиодный внутреннего освещения
	Вид светильника: Встраиваемый
Коррелированная цветовая температура, min:>= 4000 ( (K)
Коррелированная цветовая температура, max:<= 4000 (K)
Мощность: 40-50 (Вт)
Класс защиты от электрического тока: I 
Световой поток: 3000-4000 (лм)
Длина светильника: >=600 (мм)
Ширина светильника: >=600 (мм)
Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты: Не менее 5
Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты: Не менее 4

	27.40.25.123
	27.40.25.123- 00000003
	шт
	5
	3 850,00
	19 250,00

	2
	Рамка для светильника 
	Рамка для светильника (ALGORI LED) для скрытой подвесной системы Размер - 600 х 600 мм 
Цвет - Сигнальный белый, матовый.
	27.40.39.190
	---------
	шт
	5
	1 650,00
	8 250,00

	Всего:
	27 500,00




