

Техническое задание
на оказание услуг по мытью окон здания
ФГБУ санаторий «Лесное» Минздрава России

1.Объект закупки:оказание услуг по мытью окон главного корпуса ФГБУ санаторий «Лесное» Минздрава России. 
2. Краткие характеристики оказываемых услуг:оказание услуг по мытью наружной части окон главного корпуса ФГБУ санаторий «Лесное» Минздрава России.
Код ОКПД 2 81.22.11.000 Услуги по мытью окон.
3. Объем оказываемых услуг: 75 окон
4. Общие характеристики оказываемых услуг: Мойка окон с внешней (наружной)  стороны. Удаление пятен и загрязнений, протирка металлических и пластиковых поверхностей, мойка элементов остеклений и откосов, удаление паутины.
5.Требования к качественным характеристикам услуг, требования к функциональным характеристикам услуг, безопасности: Исполнитель обязан оказывать услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями действующих актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.
Персонал Исполнителя обязан соблюдать конфиденциальность в отношении сведений о работе Заказчика, если эти сведения получены работниками Исполнителя во время их нахождения на территории или в помещениях Заказчика.
Персонал, оказывающий услуги, должен иметь средства индивидуальной защиты. Обеспечение работников специальной одеждой, инвентарем, моющими и дезинфицирующими средствами, оборудованием и материалами для оказания необходимого объема услуг возлагается на Исполнителя и входит в стоимость услуг.
Исполнитель оказывает услуги с применением собственного профессионального уборочного оборудования, инвентаря, расходных материалов. Для оказания услуг Исполнитель использует различные физические, химические и физикохимические способы (методы) удаления загрязнений, свободно лежащих на поверхности, загрязнений, сцепленных с поверхностью, загрязнений, проникших в структуру материала.
При оказании услуг Исполнитель обязан использовать оборудование и материалы, сертифицированные и применяющиеся на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Перечень оказываемых услуг:
Мытьё окон и протирка насухо (стекол, оконных рам, включая перемычки, торцевые поверхности, уплотнительные резинки рам, откосы, в том числе в труднодоступных местах).
Оказание услуг должно осуществляться без повреждений конструкций и наружной отделки зданий, инженерных коммуникаций, ограждающих конструкций, зеленых насаждений и прочего имущества Заказчика. Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, его сотрудникам, физическим лицам, движимому и недвижимому имуществу, а также окружающей среде, при условии доказанности вины Исполнителя.  
Исполнитель гарантирует оказание услуг с соблюдением следующих условий:
- Исполнитель обязан обеспечить безопасные условия работы;
- по окончании оказания услуг все места оказания услуг Исполнитель очищает от образовавшегося мусора, мыльной пены;
- предоставляемые услуги по мытью окон выполняются своевременно, в полном объеме;
- услуги оказываются без прерывания рабочего процесса сотрудников в условиях функционирующего учреждения (Пн-Пт: 08:00-14:00) по рабочим дням;
- услуги оказываются профессионально, с соблюдением технологии мытья, и последовательности осуществления требуемых технологических операций;
- после мойки стекла должны быть чистыми, без разводов и пятен без атмосферных, биологических и иных технических загрязнений (пятен, высолов и т.п.);
Услуги по мытью окон должны оказываться Исполнителем с соблюдением действующих правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и производственных инструкций для персонала.
Во время нахождения на территории Заказчика представителей Исполнителя, Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своими сотрудниками установленных у Заказчика правил пропускного и охранного режима, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц.
Исполнитель оказывает услуги надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными Контрактом, законодательством РФ, государственными стандартами, иными нормами и правилами и обеспечивает постоянный контроль качества оказываемых услуг.
6. Требования к безопасности оказания услуг:
Ответственность за нарушение требований техники безопасности при оказании услуг и компенсация ущерба пострадавшим, в течение всего срока действия Контракта лежит на Исполнителе. Исполнитель обязуется самостоятельно выплачивать страховые взносы по страховке на случай возможного получения трудового увечья при оказании услуг.
При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с требованиями актов, указанных в пункте настоящего Технического задания.
Исполнитель гарантирует, что применяемое оборудование и материалы соответствуют следующим требованиям:
- используемое при оказании услуг оборудование и химические средства отвечают требованиям безопасности, разрешены к применению на территории Российской Федерации и Исполнитель гарантирует обеспечение их надлежащего хранения и применения;
- постоянно обеспечивается наличие оборудования и химических средств, необходимых для обеспечения качественного оказания услуг на объекте Заказчика;
- утилизация отработанных материалов и химических средств, используемых при оказании услуг, а также бытовых отходов обслуживаемого объекта производится Исполнителем самостоятельно на основании действующих нормативных актов.
Персоналу Исполнителя запрещается:
употребление спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ на территории Заказчика;
курение производится в специально отведенных местах на территории Заказчика; 
появление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на территории Заказчика.
При эксплуатации электрооборудования должны быть соблюдены требования электробезопасности в соответствии с требованиями нормативами, установленными правовыми актами Российской Федерации.
При оказании услуг на высоте необходимо руководствоваться требованиям безопасности в соответствии с актами, указанными в пункте 7 настоящего Технического задания.
7. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):
7.1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
7.2. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
7.3. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
7.4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
7.5. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
7.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
7.7. Постановление Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875 «ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».
7.8. Постановление Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 04.07.1996 № 12 «СанПиН 2.2.2.540-96. 2.2.2. Технологические процессы, сырье, материалы и оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ. Санитарные правила и нормы».
7.9. Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
7.10. Приказ Росстандарта от 11.11.2014 № 1554-ст «ГОСТ Р 51870-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. Общие технические условия».
8. Срок оказания услуг: Услуги должны быть оказаны не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта. 

9. Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказанных услуг потребностям Заказчика (приемка услуг)
После мытья пыль и грязь со стекол и рам должны быть смыты, поверхность после мойки должна быть чистая без разводов и грязи. Моющие средства должны быть полностью смыты, удалены все сопутствующие мытью окон элементы (ветошь и проч.). Стеклянные поверхности, рамы, откосы и отливы должны быть вытерты насухо.
Не позднее 3 (трех) рабочих дней после завершения оказания услуг в сроки, не превышающие сроков, указанных в п. 8. Настоящего Технического задания, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения оказания услуг и представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, и Акт оказанных услуг, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах. К Акту оказанных услуг должны быть приложены следующие отчетные документы:
счет-фактура (при необходимости) в одном экземпляре;
счет на оплату оказанных услуг.
В случае если законодательством Российской Федерации при оказании подобного рода услуг предусмотрено получение и предоставление иных документов, не перечисленных в настоящем пункте, Исполнитель обязан передать Заказчику копии указанных документов, заверенные надлежащим образом.
Приемка результатов оказанных услуг происходит путем подписания Акта оказанных услуг по факту оказания услуг.
Оплата производится Заказчиком по факту оказания услуг в соответствии с условиями Контракта, после подписания Сторонами Акта оказанных услуг и предоставления Исполнителем отчетных документов.

10. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:
Гарантия качества услуг предоставляется Исполнителем в течение срока оказания услуг в полном объеме в соответствии с требованиями Контракта и настоящего Технического задания:
объем оказываемых услуг должен соответствовать требованиям, установленным в Приложении № 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию;
качество используемого Исполнителем оборудования, инвентаря, расходных материалов и моющих (химических) средств должно соответствовать требованиям правовых актов Российской Федерации. 


Приложение № 1
к Техническому заданию
Описание объекта закупки 

Перечень объектов закупки

	№
п/п
	Адрес объекта оказания услуг
	Количество, месторасположениеи характеристики окон

	1
	Здание по адресу: 445003, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, Лесопарковое шоссе, д. 2, главный корпус
	1 этаж
Галерея – длина 1 пролета – 5.85; высота – 2,38
                   длина 2 пролета – 5,65; высота – 2.38
                   длина 3 пролета – 5,79; высота – 2,38
Холл перед лестницей в столовую – длина – 5,54; высота – 2.28
Цоколь перед теннисной – длина – 5,59; высота – 2,43
Теннисная – длина 1 пролета – 5.43; высота – 2,69
                 длина 2 пролета – 5,67; высота – 2.69
                 длина 3 пролета – 5,85; высота – 2,69
2 этаж
ФО – 1 каб.249 – высота – 1,71; длина – 1,70 ( 2 окна)
             248 каб. – высота – 1,74; длина – 1,74 (1 окно)
                             высота – 1,73; длина – 1,72 (2 окно)
            250 каб. -  высота – 1,97; длина – 5,79
            холл -     высота – 2,04; длина – 5,74
            251 каб. – высота – 2,12; длина – 5,86
            252 каб.(грязное белье) -  высота – 1,75; длина – 1,75
            253 каб.( инвентарная) – высота – 1,75; длина – 1,76
            254 каб. (туалет для пац). – высота – 1,75; длина – 1,75
            255 каб.( душ)-  высота – 1,76; длина – 1,73
            246 каб. – высота – 1,78; длина – 1,75 (3 окна)
            245 каб.- высота – 2,09; длина – 5,86
            холл 2 этажа администрация- высота – 2,02; длина – 5,93
3 этаж ФО-3 (правое крыло)
            350 каб. высота – 1,86; длина – 2,85 (1 окно)                                                    высота – 1,86; длина – 5,84 (2окно)
             Холл левое крыло- высота – 1,85; длина – 5,88
             340 каб.(туалет) – высота – 1,71; длина – 1,71
             341 каб.(душ) – высота – 1,71; длина – 1,71
             Торец лев крыла – высота – 1,70; длина – 1,75
4 этаж правое крыло холл – высота – 1,97; длина – 5,84
               452 каб. Туалет – высота – 1,75; длина – 1.75
               455 каб.  Душ – высота – 1,70; длина – 1,70
               Торец – высота – 1,75; длина – 1,75
4 этаж левое крыло холл – высота – 1,94; длина – 5,81
               440 каб. Туалет – высота – 1,75; длина – 1.75
               441а (грязное белье) – высота – 1,79; длина – 1.82
               441 (душ) – высота – 1,73; длина – 1,67
               442 (туалет) – высота – 1,72; длина – 1.70
               Торец – высота – 1,76; длина – 1,70
5 этаж правое крыло окно около поста высота – 1,67; длина – 2,61
               548 каб.Грязное белье – высота – 1,70; длина – 1.70 (1окно)
                                                          высота – 1,72; длина – 1.7 (2 окно)
                 холл -  высота – 1,76; длина – 5,87
                 553каб.( инвентарная) – высота – 1,76; длина – 1,70
                 554 каб.  (туалет) – высота – 1,68; длина – 1.76
                 555 каб. (душ) – высота – 1,65; длина – 1,75
                 Торец – высота – 1,73; длина – 1,76
          Тренажерный зал ааб.550 -  высота – 1,95; длина – 5,76 (1окно)
                                                           высота – 2,01; длина – 5,82(2ок.)
5 этаж левое крыло сестринская  высота – 1,75; длина – 1,70 ( 1 окно)
                                                             высота – 1,75; длина – 1.70 (2оно.)
                   544а каб. (чистое белье) -  высота – 2,08; длина – 5,76
                   холл -  высота – 2; длина – 5,84
                   544 каб.(туалет)  – высота – 1,75; длина – 1.75
                   543 каб.( инвентарная) – высота – 1,84; длина – 1,80
                   540 каб. (туалет муж.)  – высота – 1,72; длина – 1.78
                   541 каб.(душ)  –  высота – 1,65; длина – 1,75
                   Торец – высота – 1,72; длина – 1,76
6 этаж правое крыло 650 каб. Проц. – высота – 1,76; длина – 5.74 (1окно)
                                                              – высота – 1,79; длина – 5.80 (2окно)
                  Холл правое крыло- высота – 1,87; длина – 5,82
                  654 каб.(туалет)– высота – 1,76; длина – 1.76
                  655 каб.(душ)  –  высота – 1,71; длина – 1,75
                  Торец – высота – 1,72; длина – 1,72
6 этаж левое крыло 645 каб. Галокам. – высота – 1,73; длина – 1,60
                  644б ( ингаляторий) -  высота – 1,91; длина – 5,84 (1 окно)
                                                       высота – 1,91; длина – 5,77 (2 окно)
                  Холл -  высота – 1,92; длина – 5,81
                  644 каб (туалет)  – высота – 1,74; длина – 1.78
                  640 каб .(душ ) –  высота – 1,73; длина – 1,77
                  641 каб. (туалет жен.)  – высота – 1,74; длина – 1.80
                  Торец –  высота – 1,74; длина – 1,70
                  648 каб. (каб.массаж) – высота – 1,80; длина – 1,70 (1 окно)
                                                       – высота – 1,80; длина – 1,80 (2ое окно)











Главная медицинская сестра:                                                        Е.В. Устинова






