Техническое задание на разработку, изготовление баннера
1. Общие сведения
Наименование изделия: баннер.
Количество: 1 (одна) штука.

2. Технические характеристики изделия

Тип баннера:
Ламинированный: экономичный вариант, подходит для краткосрочного использования (до 1-3 месяцев) в помещении или в щадящих уличных условиях.
Материал: баннерная ткань (полиэстеровая сетка, залитая ПВХ).
Плотность материала: не менее 440 г/м² 
Размер готового изделия: 3м*6 м
Цвет материала: Белый.

3. Требования к печати
Тип печати: сольвентная/экосольвентная (для наружного и интерьерного использования).
Разрешение печати: Высокое, не менее 720 dpi.
Цветовая модель: CMYK.
Цветопередача: цвета на готовом изделии должны максимально соответствовать цветам на утверждённом макете. Допускаются незначительные отклонения из-за особенностей печатного процесса.
Качество изображения: изображение должно быть чётким, без полос, размытий, артефактов и непропечатанных участков.

4. Требования к макету и файлам
Формат файла: макет должен быть предоставлен в векторном формате (AI, EPS, PDF) или в растровом (TIFF, PSD) с разрешением не менее 150 dpi в масштабе 1:1.
Цветовая модель файла: CMYK.
Вылеты под обрез (Bleeds): Макет должен иметь вылеты не менее 50 мм с каждой стороны. Все важные элементы (текст, логотипы) должны находиться на расстоянии не менее 100 мм от линии реза.
Согласование: заказчик предоставляет макет на утверждение. После утверждения макета претензии по его содержанию и расположению элементов не принимаются.

5. Постпечатная обработка (люверсы)
Установка люверсов: Да.
Диаметр люверса: 12 мм.
Цвет люверса: никель (серебристый).
Схема расположения: Люверсы устанавливаются по периметру баннера с шагом 25 см. Расстояние от края баннера до центра крайнего люверса — 50 мм.
Усиление: места установки люверсов должны быть дополнительно усилены клеевыми или сварными накладками из той же баннерной ткани.

6. Упаковка и доставка
Упаковка: Готовый баннер сворачивается в рулон изображением наружу. Для защиты от механических повреждений при транспортировке рулон упаковывается в плотную полиэтиленовую плёнку или картонную тубу.
[bookmark: _GoBack]Доставка: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 5 этаж, каб 540

7. Контроль качества и приемка
Проверка при получении: Заказчик обязан проверить изделие при получении на предмет соответствия размерам, качеству печати и целостности.
Гарантийные обязательства: Исполнитель гарантирует качество печати и материалов. В случае обнаружения производственного брака (некачественный сварной шов, дефект печати) исполнитель обязуется устранить недостатки или заменить изделие в согласованные сроки.
Условия эксплуатации: Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации, механических воздействий (порезы, проколы), воздействия агрессивных химических веществ или преднамеренной порчи.

Приложения:
Графический макет для печати.


