Техническое задание к контракту на поставку и монтаж интерьерной световой вывески с объемными буквами и логотипом
[bookmark: _GoBack]Вывеска представляет собой объемную интерьерную конструкцию, состоящую из подложки, объемных букв и логотипа с контражурной подсветкой. Подложка изготавливается из ПВХ пластика толщиной 10 мм с последующей оклейкой белой пленкой. Раскрой материала осуществляется методом фрезерной резки. На лицевой части подложки размещаются объемные буквы и элементы логотипа.
Объемные буквы выполняются из ПВХ пластика толщиной 10 мм с накаткой синей пленки согласно фирменному стилю. Подсветка букв осуществляется методом контражурного свечения. В качестве источника света используется гибкий LED-неон теплого белого свечения. Световой поток направлен в сторону подложки, создавая равномерное ореольное свечение вокруг букв. Источники света размещаются скрытым способом и не имеют прямой видимости с лицевой стороны конструкции.
Логотип выполняется из трех отдельных элементов из ПВХ пластика толщиной 10 мм. Изготовление элементов производится методом фрезеровки по контуру с внутренней выборкой материала под изображение Витуса Беринга. Лицевая часть элементов оклеивается пленками в цветах оригинального логотипа. Подсветка логотипа выполняется аналогично буквам — методом контражурного свечения с использованием LED-неона теплого белого свечения.
Монтаж элементов осуществляется на подложку скрытым способом с использованием дистанционных креплений. Крепление подложки к поверхности производится скрытым механическим крепежом. Подключение подсветки осуществляется через блок питания, коммутация скрывается за конструкцией. Заказчик проводит провод к месту монтажа вывески самостоятельно.

Габаритные размеры вывески 3900*1274 мм

Срок исполнения 30 рабочих дней с момента заключения контракта.
Монтаж вывески осуществляется силами поставщика.
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