Описание объекта закупки
на поставку и монтаж кондиционеров, демонтаж ранее установленных кондиционеров

1. Общие сведения
1.1. Наименование объекта закупки: Поставка и монтаж кондиционеров, демонтаж ранее установленных кондиционеров (далее – товар, услуги).
1.2. Заказчик: Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области (УФНС России по Амурской области)
2. Срок поставки товара: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения Договора.
3. Место поставки товара: Поставщик обязан своими силами поставить товар по адресам Заказчика согласно таблице № 2 к описанию объекта закупки, произвести монтаж (демонтаж ранее установленных кондиционеров) по адресам Заказчика (таблица № 3 описания объекта закупки). 
Монтаж кондиционеров производится по согласованию Заказчика. 
4. Поставка  товара и его монтаж (демонтаж) осуществляются в рабочее время Заказчика с понедельника по четверг с 9-00 час. до 18-00 час., перерыв на обед с 13-00 час. до 13-45 час., в пятницу с 9-00 час. до 16-45 час., перерыв на обед с 13-00 час. до 13-45 час. В административных зданиях Заказчика действует пропускная система, для прохождения в здание требуется документ, удостоверяющий личность.
5. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе общую стоимость товара, погрузку, разгрузку, доставку товара, демонтаж ранее установленных кондиционеров, монтажные работы по установке кондиционеров, пусконаладочные работы, стоимость всех расходных материалов, необходимых для монтажа кондиционеров, все налоги сборы и иные обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации.
6. Общие требования к товару и услугам: 
В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кондиционеры должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и соответствовать заявленным требованиям, без каких либо ограничений (залог, арест и т.д.).
Качество поставляемых кондиционеров и монтаж должно отвечать требованиям ГОСТ Р 54671-2011 (ЕН 14511-1:2011) «Кондиционеры, агрегатированные охладители жидкости и тепловые насосы с компрессорами с электроприводом для обогрева и охлаждения помещений. Термины и определения»; строительным нормам и правилам РФ СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
Материалы, используемые при монтаже, должны быть сертифицированы и обеспечивать длительную эксплуатацию кондиционеров. Все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в РФ, иметь необходимые сертификаты соответствия.
Поставщик поставляет кондиционеры  в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Упаковка должна быть чистой и не содержать вскрытий, вмятин, механических повреждений, пятен, порезов. Стоимость упаковки входит в цену кондиционера.
Услуги по монтажу новых кондиционеров, демонтажу ранее установленных кондиционеров должны быть выполнены Поставщиком за свой счет, своими силами и средствами, в соответствии с требованиями, действующими на территории РФ законодательных актов, норм и правил противопожарных, экологических, санитарно-эпидемиологических. Услуги должны обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию оборудования. Специалисты, осуществляющие монтаж  оборудования должны быть проинструктированы Поставщиком по технике пожарной безопасности, технике безопасности и охране окружающей среды на объекте. 
В монтаж новых кондиционеров,  демонтаж ранее установленных кондиционеров  входят стоимость расходных материалов, возможные другие расходы, не предусмотренные техническим заданием, но требующие выполнения для обеспечения работы кондиционеров. Целостность конструкции зданий (фасада и стен кабинетов) при монтаже новых кондиционеров и демонтаже ранее установленных кондиционеров должна оставаться неизменной. В случае повреждения здания (фасада и стен кабинетов) восстановление и ремонт производится за счет Поставщика.
Монтаж кондиционеров и настройка, которые включают в себя монтаж внутреннего, наружного блока кондиционеров, монтаж соединительных коммуникаций между блоками, сверление отверстий в стенах, использование спецоборудования для установки наружного блока, материалы и комплектующие для монтажа, подключение к групповым кабелям электропитания электрических розеток.
Пусконаладочные работы и настройка оборудования должны быть проведены силами и за счет Поставщика и протестированы в присутствии Заказчика.
Работы производятся в условиях действующего учреждения, без остановки рабочего процесса. После окончания монтажных работ Поставщик обязан собрать и вывезти мусор, образовавшийся при выполнении работ без дополнительных затрат со стороны Заказчика.
Поставщик гарантирует соответствие выполненных работ по демонтажу старых кондиционеров и монтажу новых кондиционеров требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, установленным Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
8. Требования к безопасности: Демонтаж старых кондиционеров и монтаж новых кондиционеров необходимо проводить в соответствии с действующим законодательством РФ с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии, учитывая специфику действующего учреждения и соблюдения внутреннего распорядка. 
При указанных выше работах Поставщику необходимо руководствоваться обязательными требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации:
- СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85;
- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», иные документы, устанавливающие требования к промышленной безопасности, охране труда, технике безопасности и электро безопасности при выполнении работ по демонтажу старых и монтажу новых кондиционеров.
При выполнении работ по демонтажу старых и монтажу новых кондиционеров на высоте Поставщик руководствуется: требованиями безопасности, изложенными в «Правилах безопасности при работе с инструментом и приспособлениями РД 34.03.204» (применяются в части, не противоречащей Правилам по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденным Приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н.), приказом Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» и другими действующими нормативными документами.
При выполнении работ по демонтажу старых и монтажу новых кондиционеров Поставщик использует оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. 
Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения принимаются к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).
Демонтаж старых кондиционеров и монтаж новых кондиционеров выполняется с привлечением квалифицированных специалистов, имеющих все разрешения и допуски к работам (наличие у сотрудников Поставщика, группы допуска по электробезопасности не ниже 3 до 1000В), допуск к работе на высоте (при использовании автоподъемника). 
При демонтаже старых кондиционеров и монтаже новых кондиционеров персонал Поставщика, должен быть проинструктирован по технике пожарной безопасности, технике безопасности и охране окружающей среды.
Обеспечение инструментами и оборудованием (технологическим, испытательным), средствами измерения, расходными материалами, подъемным механизмом за счет Поставщика.
Поставщик принимает на себя всю полноту ответственности за несоблюдение или нарушение требований по охране труда, техники безопасности и противопожарной безопасности своих сотрудников.
При возникновении ситуации, связанной с порчей имущества Заказчика по вине Поставщика, восстановительные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Поставщика.
9. Требования к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантии качества кондиционера: гарантийный срок Производителя на поставляемые кондиционеры должен составлять 36 месяцев с начала эксплуатации товара. Гарантийный срок Поставщика должен быть 36 месяцев с даты подписания документа о приемке. 
При обнаружении дефектов кондиционера в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, либо заменить кондиционер ненадлежащего качества новым, в срок 10 (десять) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. Гарантийный срок на кондиционер и работы в данном случае продлеваются на период устранения дефектов. При наступлении гарантийного случая, Поставщик обязан заменить поставленный товар без дополнительных затрат со стороны Заказчика. 
Поставщик должен предоставить номер службы технической поддержки по вопросам восстановления работоспособности кондиционера (бесплатно, неограниченно). Производитель (Поставщик) оборудования должен иметь не менее одного сервисного центра на территории г. Благовещенска.
10. Требования к гарантийному обслуживанию товара: Не менее 1 раза в год, в течение гарантийного срока проведение технического обслуживания кондиционеров, включающее в себя: чистку от пыли и грязи наружного и внутреннего блоков, проверку наличия и дозаправку (при необходимости) хладогента, проверка герметичности соединений. Все работы по гарантийному обслуживанию должны быть предварительно согласованны с Заказчиком.
11. Форма, сроки и порядок оплаты поставки товара: Оплата поставки товара осуществляется Заказчиком российскими рублями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами Документа о приёмки.
12. Характеристики кондиционеров: Наименование и характеристики кондиционеров указаны в соответствии с КТРУ 28.25.12.130-00000010 «Кондиционер бытовой» (таблица № 1 к описанию объекта закупки); единица измерения (количество товара, объем работы, услуги по ОКЕИ) – штука. Количество товара – 3 штуки.
Таблица 1
	№
п/п
	Наименование товара.
ОКПД2/Код позиции КТРУ
	Описание (характеристики) объекта закупки*
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	№ п/п
	Наименование показателя
(неизменяемое)**
	Значения показателей, которые не могут изменяться
(неизменяемое) ***
	Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Кондиционер бытовой
28.25.12.130-00000010

	
	Характеристики из КТРУ:
	
	
	Шт.
	1

	
	
	1.
	Вид блока кондиционера
	Наружный
	
	
	

	
	
	2.
	Вид кондиционера
	Сплит-система
	
	
	

	
	
	3.
	Дополнительные функции:
	Режим автоматической поддержки температуры
	
	
	

	
	
	4.
	Инверторный тип кондиционера
	нет
	
	
	

	
	
	5.
	Класс энергоэффективности (в режиме нагрева)
	
	не ниже А
	
	

	
	
	6.
	Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения)
	
	не ниже А
	
	

	
	
	7.
	Мощность в режиме нагрева, кВт
	
	≥2,5
	
	

	
	
	8.
	Мощность в режиме охлаждения, кВт
	
	≥2,5
	
	

	
	
	9.
	Наличие антибактериального фильтра
	да
	
	
	

	
	
	10.
	Наличие фильтров грубой очистки воздуха
	да
	
	
	

	
	
	11.
	Наличие фильтров тонкой очистки воздуха
	да
	
	
	

	
	
	12.
	Режим работы кондиционера
	обогрев и охлаждение
	
	
	

	
	
	13.
	Тип внутреннего блока
	настенный
	
	
	

	
	
	14.
	Наличие пульта дистанционного управления
	да
	
	
	

	2
	Кондиционер бытовой
28.25.12.130-00000010

	
	Характеристики из КТРУ:
	
	
	Шт.
	2

	
	
	1.
	Вид блока кондиционера
	Наружный
	
	
	

	
	
	2.
	Вид кондиционера
	Сплит-система
	
	
	

	
	
	3.
	Дополнительные функции:
	Режим автоматической поддержки температуры
	
	
	

	
	
	4.
	Инверторный тип кондиционера
	нет
	
	
	

	
	
	5.
	Класс энергоэффективности (в режиме нагрева)
	
	не ниже А
	
	

	
	
	6.
	Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения)
	
	не ниже А
	
	

	
	
	7.
	Мощность в режиме нагрева
	
	≥3,5
	
	

	
	
	8.
	Мощность в режиме охлаждения
	
	≥3,5
	
	

	
	
	9.
	Наличие антибактериального фильтра
	да
	
	
	

	
	
	10.
	Наличие фильтров грубой очистки воздуха
	да
	
	
	

	
	
	11.
	Наличие фильтров тонкой очистки воздуха
	да
	
	
	

	
	
	12.
	Режим работы кондиционера
	обогрев и охлаждение
	
	
	

	
	
	13.
	Тип внутреннего блока
	настенный
	
	
	

	
	
	14.
	Наличие пульта дистанционного управления
	да
	
	
	

	ИТОГО
	
	3


Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации поставленного Товара в условиях, обычных для Российской Федерации, должен иметь заводскую сборку и выпускаться серийно.

МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ
ОКПД2 – 43.22.12.150 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах.
КТРУ отсутствует.
Тип фасада зданий – кирпичный, толщина стен - более 80см., требуется применение автовышки, монтаж внешних блоков систем производится на достаточно прочных стенах в местах, удобных для последующего сервисного обслуживания, осуществляться прокладка фреоновых трасс и электрокабеля - по стене в кабель канал, длина фреоновых трубопроводов между внутренним и внешним блоком - не более 3,0 м, дренаж осуществляется на улицу - не более 3,0 м, электрокабель не более 5 м.
	Место оказания услуг:
	№ п/п
	Адреса административных зданий для установки кондиционеров
	Кабинет, №
	Кол-во
	Этаж
	Площадь кабинета, кв.м.
	Мощность в режиме нагрева/охлаждения
	Тип внутреннего блока

	1.
	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 240
	200В
	1
	2
	30,6
	≥3,5
	настенный

	2.
	Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова, 114А
	108
	1
	1
	12,2
	≥2,5
	настенный

	3.
	Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова, 114А
	201
	1
	2
	30,5
	≥3,5
	настенный

	ИТОГО:
	3
	
	
	
	



ДЕМОНТАЖ РАНЕЕ УСТАНОВЛЕНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ*
ОКПД2 – 43.22.12.150 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах.
КТРУ отсутствует.
Место оказания услуг:                                                                                                            
	№ п/п
	Адреса административных зданий, в которых требуются демонтаж кондиционеров
	Кабинет, №
	Количество 
внутренних/наружных блоков
	Этаж

	1.
	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 240
	200В
	1-внутренний блок, 1-наружный блок
	2

	2.
	Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова, 114А
	108
	1-внутренний блок, 1-наружный блок
	1

	3.
	Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова, 114А
	201
	1-внутренний блок, 1-наружный блок
	2
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*После выполнения работ по демонтажу ранее установленных кондиционеров, все демонтированное оборудование должно быть передано представителю заказчика.

