ИКЗ: (СОГЛАСНО Электронному договору, сформированному с использованием ЕАТ)
г. Санкт-Петербург
Документ, сформированный без использования ЕАТ (далее также – Договор), является

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ к электронному Договору, сформированному с использованием ЕАТ (далее – Электронный договор). 

Содержит информацию, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством Российской Федерации о договорной системе в сфере закупок.

Электронный договор, сформированный с использованием ЕАТ, содержит информацию, предусмотренную 
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)»

.

В случае наличия противоречия между данными, указанными в Электронном договоре и данными, содержащимися в приложенных документах, приоритет имеет информация, содержащаяся в Электронном договоре
Основание заключения Договора: в соответствии со статьей 3.6. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также подпунктом 54 пункта 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)»

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить (СОГЛАСНО Электронному договору, сформированному с использованием ЕАТ) (далее – товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) и Техническим заданием (Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Объем (количество), ассортимент, цены товаров определяются в Спецификации (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Поставка товара осуществляется единовременно в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2).
1.4. Качество товаров, поставляемых по настоящему Договору, должно подтверждаться документами в соответствии с действующим законодательством. 

1.5. Место поставки Товара: (СОГЛАСНО Электронному договору, сформированному с использованием ЕАТ).
1.6. Срок поставки товара: (СОГЛАСНО Электронному договору, сформированному с использованием ЕАТ).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить товар в строгом соответствии с условиями Договора и Технического задания (Приложение №2) в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.
2.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.3. Перед поставкой, не менее чем за один день, сообщить Заказчику следующую информацию:

- наименование транспортного средства;

- дату отгрузки;

- наименование товара;

- объем отгружаемого товара;

- примерное время прибытия товара на склад Заказчика.

Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования телефонной, компьютерной связи. 

2.1.4. Доставить товар, а также обеспечить его выгрузку непосредственно на склад Заказчика своим автотранспортом. Погрузо-разгрузочные работы по доставке товара осуществляются силами Поставщика.
2.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.
2.1.6. В случае недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения недопоставки товара.
2.1.7. Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке товара.
2.1.8. Обеспечивать гарантии на товар в соответствии с разделом 6 Договора.

2.1.9. Выполнять иные свои обязательства, предусмотренные положениями Договора.
2.2. Поставщик вправе:

2.2.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Своевременно принять и оплатить поставленный товар.
2.3.2. Выполнять иные свои обязательства, предусмотренные положениями Договора.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Самостоятельно определять периодичность поставок, а также количество и ассортимент приобретаемых товаров.

2.4.2. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
2.4.3. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору.
2.4.4. Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору.
2.4.5. Осуществлять контроль соответствия качества поставляемого товара, сроков поставки товара требованиям Договора.
2.4.6. Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора.
2.4.7. Отказаться от приемки некачественного товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков.
2.4.8. Привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Цена Договора составляет (СОГЛАСНО Электронному договору, сформированному с использованием ЕАТ).
3.2. Цена передаваемого Поставщиком товара определяются в Спецификации (Приложении № 1) к настоящему Договору.

3.3. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, сборкой, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, расходные материалы необходимые для эксплуатации в течение гарантийного срока сборы и иные расходы, связанные с исполнением договора.
3.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Федеральным законом о договорной системе.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ
4.1. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся на основании правильно оформленного счета Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты завершения приемки, оформленной Актом приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452) по унифицированной форме, установленной Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н (далее - Акт приемки). Датой оформления считается дата утверждения Акта приемки руководителем Заказчика.
4.2. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения.
4.3. Платежи по Договору осуществляются в российских рублях.

4.4. Выплата аванса настоящим Договором не предусмотрена.

4.5. Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЕМКИ
5.1. Товары поставляются в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и условиями Договора.

5.2. Поставщик передает Заказчику счет на оплату, товарную накладную, счет-фактуру (при наличии) или УПД, а также иные документы в момент осуществления поставки.

5.3. Приемка товара осуществляется Заказчиком путем проведения проверки соответствия количества, проверки (в том числе выборочной) качества товара, на соответствие требованиям, установленным в Договоре, а также путем анализа содержания документов, предоставляемых Поставщиком, и проверки соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Договора.

5.4. Для проверки поставленных товаров, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза осуществляется в соответствии с требованиями статьи 94 Федеральный закон о договорной системе.

5.5. По итогам приемки поставленных Товаров Заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452). Акт формируется на основании данных документов, предоставленных Поставщиком и подтверждающих поставку Товаров. Поставщик не обязан принимать участие в процессе приемки товаров и лично подписывать акт приемки (форма 0510452). В этом случае, по требованию Поставщика, о результатах приемки Заказчик уведомляет Поставщика, отправив на электронный адрес скан-копию акта.

Оформление документов о приемке осуществляется в порядке и на условиях, которые определены в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» и учетной политике по бухгалтерскому учету учреждения.

5.6. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.2 Договора, направляет Поставщику подписанную товарную накладную/УПД или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

5.7. Заказчик вправе отказаться от приемки товаров ненадлежащего качества (в том числе пересортица товаров) и требовать устранения недостатков. Поставщик обязан устранить имеющиеся недостатки без расходов со стороны Заказчика в установленные Заказчиком сроки.

5.8. Обязательства по поставке считаются надлежащим образом исполненными при условии поставки товаров надлежащего качества в установленный Договором срок.
5.9. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами Акта приемки (ф. 05010452)

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
6.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Договору пригоден для целей, для которых товар такого рода используется, является новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным и не поврежденным.

6.2. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, техническим условиям и гигиеническим нормам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. При несоответствии качества товара Поставщик за свой счет обязан заменить некачественный товар в течение 10 (десяти) дней с момента письменного уведомления Заказчиком об обнаружении дефекта.

6.4. Заказчик извещает Поставщика о совершившемся нарушении условий настоящего Договора в части отклонения по ассортименту, комплектности не позднее, чем через 10 (десять) дней с момента получения товара, а по качеству на протяжении всего срока годности товара.

6.5. Поставщик обязуется предоставить вместе с товаром гарантии Поставщика на товар и гарантии производителя данного товара, а также инструкцию по эксплуатации оборудования на русском языке.

6.6. Остаточный срок хранения (срок годности) товара на момент поставки не менее 12 (двенадцати) месяцев и не менее гарантии производителя.

В случае обнаружения Заказчиком в период срока годности товара недостатков, которые на момент приемки товара, не могли быть выявлены, Заказчик составляет и передает Поставщику в письменной форме уведомление о замене некачественного товара с указанием недостатков товара, а Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней, с даты получения уведомления обязан заменить некачественный товар.

7. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора, Сторон несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Поставщиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 (одной тысячи) рублей 00 копеек.

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены Договора.

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 (одной тысячи) рублей 00 копеек.

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по данному Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам могут быть отнесены различные исключительные и объективно непреодолимые (в соответствующей ситуации) события и явления: пожары, наводнения и т. п. В этом случае выполнение по Договору будет продлено на время действия указанных обстоятельств.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных в них обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 (четырнадцати) дней после начала и прекращения их действия. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на освобождение от ответственности за нарушение обязательств Договора по причине указанных обстоятельств.

8.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по (СОГЛАСНО Электронному договору, сформированному с использованием ЕАТ), а в части неисполненных обязательств - до их полного надлежащего исполнения Сторонами. 

Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по заключенному Договору. 

9.2. Стороны предпримут все меры для разрешения споров, возникших в ходе исполнения настоящего Договора, посредством переговоров.

9.3. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон Договора обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана направить ответ в течение 10 (десяти) календарных дней от даты ее получения.

9.4. При недостижении соглашения между Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

10. Расторжение ДОГОВОРА

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято в соответствии с положениями частей 8-23 статьи 95 Федерального закона о договорной системе.

10.3. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.

11.2. Существенные условия Договора могут быть изменены по соглашению сторон в случае: 

- снижение цены Договора без изменений иных условий Договора;
- увеличение или уменьшение предусмотренного Договором количества товара не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены Договора;
- улучшение качественных, функциональных характеристик товара по сравнению с характеристиками, установленными Договором.
11.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов (за исключением сообщений (документов), для которых законом либо Договором предусмотрен специальный способ направления):

- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;

- по электронной почте;

- в системах электронного документооборота «СБИС» либо «Диадок».
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение № 1 - Спецификация

Приложение № 2 – Техническое задание
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Поставщик:

(СОГЛАСНО Электронному договору, сформированному с использованием ЕАТ)
	Заказчик:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» (СПбГТИ(ТУ))
Юридический адрес: 190013, г. Санкт-Петербург, проспект Московский, дом 24-26/49, литер А
Банк получателя: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
БИК 012202102
Счет в составе ЕКС   40102810745370000024 
Казначейский счет 03214643000000013225
ИНН 7809012725
КПП 783801001
Получатель: УФК по Нижегородской области (СПбГТИ(ТУ) л/сч. 20726Х60190)
Телефон: (812) 710-13-56

Электронный адрес: zakupki@spbti.ru



Приложение № 1
к Договору 
Спецификация
(СОГЛАСНО Электронному договору, сформированному с использованием ЕАТ)
Приложение № 2
к Договору 

Техническое задание

Общие требования

Описание объекта закупки (техническое задание)

на поставку лабораторной мебели для нужд Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)»

1. Предмет поставки: Лабораторная мебель

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый Товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

3. Требования к поставке Товара

3.1. Место поставки товара: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 24-26/49, Лит. А, корпус 6А, 4 этаж.

3.2. Срок поставки товара: в течение 40 (сорока) рабочих дней с даты заключения Контракта

Понедельник-четверг с 10:00 до 16:00, пятница с 10:00 до 15:00, перерыв на обед с 12:00 до 12:45.

Требования к доставке: обязательным условием является доставка товара, его разгрузка, подъем на 4 этаж, сборка в месте размещения, которые включаются в стоимость товаров.

4. Требования к качеству и безопасности товара:

4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара

4.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 

4.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

4.4. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов, серийно выпускаемым (заводской сборки), не восстановленным и не смонтированным из деталей, бывших в употреблении.

4.5. Информация о товаре должна быть на русском языке. 

4.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика. 

4.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

4.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документа о приемке.

4.9. Требования к таре и упаковке Товара.

4.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. 

4.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации, в том числе, но не исключительно:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

5. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

5.1. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

5.2. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

5.3. Гарантия Поставщика на поставленное Товар составляет не менее 12 месяцев, с момента подписания документов, подтверждающих приемку товара, но не менее срока гарантии производителя. Гарантия производителя на Товар составляет не менее 12 месяцев. 

5.4. Неисправное или дефектное Товар будет возвращен Поставщику за его счёт в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар продлевается.

5.5. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

5.6. Устранение неисправностей и ремонт поставленного Товара должны осуществляться на месте его установки, а в случае необходимости – в гарантийной мастерской, в течение 15 календарных дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления Заказчика, доставка до мастерской и возврат осуществляются за счет Поставщика. При необходимости замены запасных частей срок гарантийного ремонта не должен превышать 15 календарных дней. При невозможности устранения неисправностей Товар должен подлежать замене в течение 30 календарных дней с момента установления данного факта.

6. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

6.1. Приложение № 1. «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Единица измерения
	Количество

	
	
	Наименование показателя
	Значения показателя
	Единица измерения
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	Шкаф вытяжной
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	Длина
	≥1565 и ≤ 1570
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Штука
	1

	
	
	Глубина
	≥ 750 и ≤ 755 
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Высота
	≥ 2300 и ≤  2400.
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Материалы конструкции
	Пластики и металлические сплавы, пригодные для эксплуатации в агрессивной среде, не коррозирующие и не поддерживающие горение
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид материала боковых панелей
	Химически и термостойкое стекло
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Толщина стекла
	≥  4
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Наличие трехуровневой системы разделения воздушного потока
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал трехуровневой системы разделения воздушного потока  
	Полипропилен
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Толщина материала трехуровневой системы разделения воздушного потока  
	≥ 4 и ≤5
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Вид материала задней стенки
	Полипропилен
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Толщина материала задней стенки
	 ≥  8  
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Вид материала системы конденсации паров
	Химически стойкий негорючий лабораторный пластик
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид материала крыши шкафа с внутренней рабочей стороны
	Полипропилен
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Толщина материала крыши
	≥ 8  и ≤  10
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Вид материала внешней стороны крыши шкафа 
	Цельнометаллическая
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид материала переднего противо-проливочного бортика
	Нержавеющая сталь
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Толщина материала  переднего противо-проливочного бортика
	            ≥  2 
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Высота бортика от рабочей поверхности
	≥ 15 и ≤  17
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Глубина бортика
	≥ 60
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Вид материала двойного независимого переднего экрана
	Закаленное стекло в алюминиевой раме
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид материала рабочей поверхности
	Монолитная керамика
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Количество технологических швов на рабочей поверхности
	≤ 3
	Штук
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Диаметр фланца для подключения к вытяжной вентиляции
	≥ 200  и  ≤ 205
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Наличие интегрированной тумбы в основании шкафа
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Габариты  независимой тумбы для хранения химических реактивов, установленной . в основание шкафа (длинна)
	≥ 1435и ≤1440  
	Миллиметр


	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Габариты  независимой тумбы для хранения химических реактивов, установленной . в основание шкафа (ширина)
	≥420  и ≤ 425
	
	
	
	

	
	
	Габариты  независимой тумбы для хранения химических реактивов, установленной . в основание шкафа (глубина)
	≥690  и ≤ 695
	
	
	
	

	
	
	Количество распашных дверей в тумбе
	Три
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Петли дверей полностью вынесены из зоны хранения и открываются на 180 градусов. Дополнительно каждая дверь в нижней части оснащена подпружиненным фиксатором.
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	На лицевой стороне тумбы, ниже дверей, расположены воздухозаборные отверстия. Ручки дверей цельнометаллические, имеют длину 365 мм, сверловку 288 мм, высоту 32 мм, диаметр ручек составляет 12 мм
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал опорного каркаса
	Металл
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Толщина металла опорного каркаса
	≥ 1.5
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Толщина боковых опорный стоек каркаса 
	≥ 60  и  ≤ 65
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Левая и правая стойка каркаса должна быть оснащена регулируемыми винтовыми опорами с резьбой М10. Каждая из опор имеет дополнительное усиление в виде стальной пластины.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Толщина стальной пластины. 
	≥ 1.5
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	На боковых стойках с обратной стороны должны быть установлены клеммы заземления, обозначенные специальными знаками.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	 С внутренней стороны, на боковых стойках расположены закладные элементы для жесткого крепления тумбы хранения химических реактивов и шесть отверстий для крепления декоративной заглушки.
	
	
	
	
	

	
	
	Передняя панель опорного каркаса предназначена для размещения инженерных коммуникаций, представляет собой цельнометаллический короб.
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Высота цельнометаллического короба
	≥ 150 и ≤ 155
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Глубина цельнометаллического короба
	≥ 70 и ≤ 75
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Короб разделен на две части съемной перегородкой, предназначенной для отдельного размещения электрических коммуникаций и систем подвода и подключения воды, технических газов, горючих газов, пара, вакуума.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	На съемной задней крышке установлен разъем для подключения светильника вытяжного бокса,  выводной сальник для подключения пускорегулирующей арматуры, кабель с вилкой для подключения шкафа к сети 220 вольт, 50Гц, длина кабеля 2 метра, вилка с заземлением
	 Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр фланца тумбы
	 ≤ 100
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Количество противовзрывных клапанов
	 ≥ 2
	Штук
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Номинал автомата аварийного отключения питания
	 ≥16
	Ампер
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Количество пыле и влагозащищенных розеток
	 ≥ 3
	Штук
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Наличие выключателя освещения
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки характеристики
	
	

	
	
	Наличие технологического отверстия Ø50 мм с заглушкой на задней стойке
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вытяжная камера  комплектуется пылевлагозащищённым светодиодным светильником . Светильник вынесен из рабочей зоны вытяжной камеры и дополнительно изолирован защитным стеклом толщиной не менее 5 мм.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Металлические части шкафа окрашены химически и термически стойкой полимерно-порошковой краской
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Защитный передний экран представляет собой закаленное стекло, и  установленное в алюминиевой раме и состоящее из двух независимых частей.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	При полном открытии защитные экраны скрываются за передней фасадной панелью, при этом, не изменяя габаритов шкафа по высоте.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Регулируемая высота опоры
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Дополнительная комплектация фланцевыми розетками, заднее подключение IP54 16 А 
	 Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Дополнительная комплектация   автоматом 1-полюсным, 16 А
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплектация шиберной заслонкой с электроприводом 2-х позиционная с кнопкой вкл/выкл
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Автономная система газового пожаротушения  для обеспечения пожарной безопасности внутри лабораторных вытяжных шкафов.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал рабочей поверхности – монолитная керамика К12
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Толщина глазурированного слоя.
	≥ 4
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Столешница выдерживает воздействие кислот, щелочей и органических растворителей дезинфицирующих растворов, красителей. Цвет столешницы – бежевый.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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  Стол островной высокий 
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	Длина 
	≥ 1800 и ≤ 1850

 
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Штука
	1

	
	
	Глубина
	≥ 1500 и ≤ 1505

 
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Высота
	≥ 900 и ≤ 910

 
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Количество рабочих мест
	≥ 2
	штук 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Тип каркаса
	Два усиленных С-образных разборных металлокаркаса,  каркасы скреплены между собой торцевым экраном и боковыми заглушками с обоих сторон.
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал торцевого экрана
	Листовая сталь
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Толщина торцевого экрана
	≥ 0.8
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Материал каркаса
	Стальная профильная труба прямоугольного и квадратного сечения
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Наличие задней стенки
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал задней стенки
	Металлический экран
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Регулируемые винтовые опоры
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Покрытие каркаса
	Порошково-полимерная краска
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Боковые опоры стола "С"-образного видазакрытыне съёмными металлическими экранами, для усиления жесткости стола металлические экраны   выполнены из листовой стали не менее 0,8 мм и установлены вертикально между двух труб квадратного сечения 30х30х1,5 мм.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Наличие задней металлической заглушки  
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Толщина металлической заглушки
	≥ 2
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Задняя заглушка смещена к задней части стола с возможностью последующей установки дополнительной зоны хранения глубиной ≥ 500 мм и длиной равной  длине заднего экрана.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Стол в собранном виде выдерживает статическую нагрузку 250 кг, при условии равномерного распределения нагрузки по рабочей поверхности стола.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ножки столов укомплектованы усиленными винтами регулировки высоты  
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Опоры  регулируют по высоте плюс/минус 20 мм и выдерживают нагрузку в 100 кг каждая, без повреждения пластмассовой регулировочной резьбы. Винты опор   стальные, с гальваническим покрытием, снизу имеют пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Все металлические части стола окрашены в светло-серый цвет RAL 7035.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал рабочей поверхности
	Керамогранитная плитка
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Толщина материала рабочей поверхности
	≥ 8
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Цвет плит
	Светлый с вкраплениями
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Керамогранитные плиты   выложены на основу из влагостойкой ЛДСП не менее 16 мм. Соединение основы и плит, а также зазоры между плитами заполнены составом на основе эпоксидных смол.

 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Керамогранитная плитка  обеспечивает высокую стойкость к химическим, термическим и механическим воздействиям. Устойчива к длительному воздействию высоких температур.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Столешница закрыта кромкой АВС.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	


	
	
	Толщина кромки АВС 
	≥ 2
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Высота кромки АВС
	≥ 25
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	К изделию есть возможность  присоединения технологического островного стеллажа, имеющего 2 полки
	Да
	 

 

 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет столешницы
	Серый
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	3
	Стол островной на двух опорных металлических. Тумбах
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	Длина стола
	≥ 1500 и ≤ 1505
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Штука
	6

	
	
	Глубина стола
	≥ 1500 и ≤ 1505
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Высота стола
	≥ 900 и ≤ 905
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	В основе стола установлены две опорные тумбы с двумя отделениями
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тумбы   изготовлены на основе цельносварного металлического каркаса изготовленного из профильной металлической трубы квадратного сечения
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Количество дверей
	3
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Двери снабжены вертикально установленными металлическими ручками типа рейлинг   длина 365 мм, сверловка 288 мм, высота 32 мм, диаметр ручек составляет 12 мм.
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Двери тумб выполнены виде сэндвич панелей и  имеют объёмную замкнутую конструкцию
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Толщина металла
	≥ 0.8
	Миллиметр  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Боковые стенки стола ь выполнены из метала
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Толщина металла боковых стенок
	≥ 0.8
	Миллиметр  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Внешние стороны боковых стенок каждой тумбы должны иметь «П» форму
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Толщина металла
	≥ 0.8
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Количество ящиков
	3
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Задние стенки стола   выполнены из метала
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина листовой стали задней стенки
	≥ 0.8
	Миллиметр  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Глубина каждого ящика
	≥ 450
	Миллиметр  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Ширина каждого ящика
	≥ 450
	Миллиметр  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Высота каждого ящика
	≥ 100
	Миллиметр  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Толщина листовой стали фальш панели
	≥ 0.8
	Миллиметр  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	В тумбе  установлена фальшь панель, разделяющая тумбы на два отделения
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина листовой стали фальш панели
	≥ 0.8
	Миллиметр  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Количество торцевых заглушек 
	2
	Штук
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Ширина торцевой заглушки
	≥ 429
	Миллиметр  
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Высота торцевой заглушки
	≥ 670
	Миллиметр  
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина торцевой заглушки
	≥ 22
	Миллиметр  
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Опорные тумбы жестко соединяться между собой с помощью торцевых заглушек
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина листовой стали торцевой заглушки
	≥ 0.8
	Миллиметр  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Подвод воды 
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Покрытие тумбы и каркаса 
	порошково-полимерная   краска
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Материал рабочей поверхности
	Керамическая плитка
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Керамогранитные плиты  выложены на основу из влагостойкой ЛДСП
	Да 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина основы ЛДСП 
	≥ 16
	Миллиметр  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Соединение основы и плит, а также зазоры между плитами заполнены составом на основе эпоксидных смол, обеспечивающим герметичное, химически стойкое соединение.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Столешница закрыта кромкой АВС  
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина кромки АВС
	≥ 2
	Миллиметр  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Высота кромки АВС
	≥ 25
	Миллиметр  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Керамогранитная плитка обеспечивает высокую стойкость к химическим, термическим и механическим воздействиям. Устойчива к длительному воздействию высоких температур.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Комплектация встроенной мойкой 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Раковина   выполнена из антикоррозийного полипропилена, получена путём литья под давлением, оборудована стоком. Выполнена в виде единой детали без стыков.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Комплектация  монокраном лабораторным водопроводным
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Высота монокрана лабораторного водопроводного
	≥ 250 и ≤ 350
	Миллиметр  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	


	
	
	Наличие гибкой подводки
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Количество встроенных моек в одной позиции
	2
	Штук  
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Регулируемые винтовые опоры
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Винтовые опоры регулируют по высоте плюс/минус 20 мм и выдерживают нагрузку в 100 кг каждая, без повреждения пластмассовой регулировочной резьбы. Винты опор стальные, с гальваническим покрытием, снизу имеют пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Все металлические части стола окрашены в светло-серый цвет RAL 7035.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	4
	Стол пристенный высокий на опорных тумбах
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	Длина стола
	≥ 1800 и ≤ 18105
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Штука
	2
	

	
	
	Глубина стола
	≥ 800 и ≤ 805
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Высота стола
	≥ 900 и ≤ 905
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Количество тумб
	2
	Штук 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Тип тумб
	Левая с дверью, правая с ящиками
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Левая тумба изготовлена из листовой стали  и оснащена распашной глухой дверью с углом открывания не менее 110 градусов, на двери установлена ручка по типу рейлинг длиной не менее 130 мм.   
	 Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Тумба укомплектована съемной металлической полкой
	Да
	
	Значение характеристики не может меняться
	
	
	

	
	
	Толщина металла из двойной листовой стали
	≥ 0,8
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Материал каркаса   
	Цельносварной каркас из полого металлического профиля 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Покрытие 
	химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи, светло-серого цвета RAL 7035. 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Правая тумба   изготовлена из листовой стали   и оснащена четырьмя металлическими выдвижными ящиками .
	 Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина металла из двойной листовой стали
	≥ 0,8
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Материал каркаса   
	Цельносварной каркас из полого металлического профиля
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Покрытие 
	химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи, светло-серого цвета RAL 7035. 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Материал фасадов ящиков
	Металлический лист толщиной 1 мм
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Левая и правая тумба   соединяются между собой задним экраном, выполненным из листовой стали 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина листовой стали заднего экрана
	≥ 0.8
	Миллиметров
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Экран  покрыт химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи, светло-серого цвета RAL 7035
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Количество съемных металлических полок тумбы
	≥ 1
	Штук 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Наличие замка в дверце тумбы 
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Ящики оснащены шариковыми направляющими полного выдвижения
	 Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Глубина каждого ящика
	≥ 499
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Материал рабочей поверхности
	Керамогранитная плитка
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина керамогранитных плит
	≥ 8
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Цвет плит   светлый с вкраплениями
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Керамогранитные плиты   выложены на основу из влагостойкой ЛДСП
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина влагостойкого ЛДСП
	≥ 16
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Соединение основы и плит, а также зазоры между плитами   заполнены составом на основе эпоксидных смол. Керамогранитная плитка  обеспечивает высокую стойкость к химическим, термическим и механическим воздействиям.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Возможна дополнительная комплектация электропанелью с тремя розетками на 220 вольт
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Возможна дополнительная комплектация розеткой 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Со всех сторон столешница должна быть закрыта кромкой АВС
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина кромки АВС
	≥ 2
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Высота кромки АВС
	≥ 25
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Регулируемые винтовые опоры с возможностью регулировки по высоте плюс/минус 20 мм. Винты опор стальные, с гальваническим покрытием, снизу имеют пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин.  
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Комплектация одного стола   оснащается электропанелью с тремя розетками на 220 вольт, IP54, комплектация второго стола  оснащается: технологическим пристенным высоким стеллажом, состоящем из 3 полок, а также Розеткой P-NOVA фланцевой 2Р+Е (дин 49440) 50*50, с задним подключением IP54 16 А.  
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	Стол пристенный на опорной металл. Тумбе
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	Длина
	≥ 1200 и ≤ 1305
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	штук

 
	3

 
	

	
	
	Глубина
	≥ 600 и ≤ 605
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Высота
	≥ 900 и ≤ 905
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	В основе стола   установлена одна опорная тумба
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Тумба  установлена на  цельносварной металлический каркас, изготовленный из профильной металлической трубы квадратного сечения
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Каркас укомплектован усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Боковые стенки стола   выполнены из метала. Внешний вид наружных боковых стенок   имеет вид закрытой конструкции скрывающей силовую конструкцию металлокаркаса. 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина металла боковых стенок
	≥ 1
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Дно тумбы выполнено из металла и  имеет «П» образную форму 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина металла дна тумбы
	≥ 1
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Задняя стенка выполнена из металла и   имеет «П» образную форму 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина металла 
	≥ 1
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Количество распашных дверей, открываемых на угол ≥ 110 градусов
	2
	 Штук 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Двери выполнены виде сэндвич панелей и должно иметь объемную замкнутую конструкцию , выполненную из металла 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина металла двери
	≥ 1
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Внутри тумбы   установлена полка, выполненная из металла 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина металла двери
	≥ 1
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Количество ящиков, расположенных горизонтально под столешницей
	2
	Штук
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Ящики   оснащены шариковыми направляющими полного выдвижения 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Глубина ящика
	≥ 550 и ≤ 570
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Ширина ящика
	≥ 450
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Высота ящика
	100
	Миллиметр 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Объемная замкнутая конструкция фасадов ящиков  из двойной листовой стали
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина фасадов ящиков
	≥ 1
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	На ящики  установлены горизонтально ручки по типу рейлинг длиной не менее 365 мм
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Покрытие тумбы и каркаса 
	Все металлические части стола   окрашены в светло-серый цвет RAL 7035
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Материал рабочей поверхности
	Керамическая плитка
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Толщина керамогранитных плит
	≥ 8
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Цвет плит должен быть светлым с вкраплениями
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Керамогранитные плиты   выложены на основу из влагостойкой ЛДСП
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина влагостойкого ЛДСП
	≥ 16
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	 
	
	Соединение основы и плит, а также зазоры между плитами   заполнены составом на основе эпоксидных смол. 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Керамогранитная плитка   обеспечивает высокую стойкость к химическим, термическим и механическим воздействиям.
	Да 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	 
	
	Со всех сторон столешница   закрыта кромкой АВС
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	 
	
	Толщина кромки АВС
	≥ 2
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	 
	
	Высота кромки АВС
	≥ 25
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	 
	
	Опоры   регулируют по высоте плюс/минус 20 мм и выдерживают нагрузку в 100 кг каждая, без повреждения пластмассовой регулировочной резьбы. Винты опор   стальные, с гальваническим покрытием, снизу имеют пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Дополнительная комплектация электропанелью с двумя розетками на 220 вольт, IP54. Установка на любую рабочую поверхность, кабель 2 м, вилка с заземлением
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	Стол пристенный лабораторный низкий
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	Длина
	≥ 1500 и ≤ 1550
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Штука
	1
	

	
	
	Глубина
	≥ 800  и ≤ 900
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Высота
	≥ 750 и ≤ 800
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Материал каркаса
	Металлическая профильная труба прямоугольного и квадратного сечения
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Нерабочие поверхности   изготовлены из металлического холоднокатаного листа 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина металлического листа
	≥ 1
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Наличие задней стенки
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Материал задней стенки
	Металлический экран
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Покрытие каркаса
	Химически стойкая эпоксиполиэфирная порошковая краска 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Боковые опоры  закрываются не съёмными металлическими экранами, и   установлены вертикально между двух труд квадратного сечения 30х30х1,5мм
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина металлического экрана 
	≥ 2
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	В конструкции стола имеется задняя металлическая заглушки, которая   выполнена из листового металла. Заглушка установлена в прямоугольную раму без использования крепежного элемента. Данный элемент конструкции   соединен между боковыми опорами стола с помощью гаек-заклепок, наружные элементы крепления в сборке стола не допускаются. 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	 
	

	
	
	Толщина металлического экрана 
	≥ 2
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	 
	

	
	
	Задняя заглушка смещена к задней части стола с возможностью последующей установки дополнительной зоны хранения глубиной ≥ 500 мм и длиной равной  длине заднего экрана. 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	 
	

	
	
	Стол в собранном виде выдерживает статическую нагрузку   при условии равномерного распределения нагрузки по рабочей поверхности стола. 
	≥ 100
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	 
	

	
	
	Ножки столов укомплектованы усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. Опоры   регулируют по высоте плюс/минус 20 мм и выдерживают нагрузку в 100 кг каждая, без повреждения пластмассовой регулировочной резьбы.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	 
	

	
	
	Все металлические части стола   окрашены в светло-серый цвет RAL 7035.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	 
	

	
	
	Материал рабочей поверхности
	Керамогранитная плитка
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	 
	

	
	
	Толщина керамогранитных плит
	≥ 8
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	 
	

	
	
	Цвет плит   серый
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	 
	

	
	
	Керамогранитные плиты  выложены на основу из влагостойкой ЛДСП
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	 
	

	
	
	Толщина влагостойкого ЛДСП
	≥ 16
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	 
	

	
	
	Соединение основы и плит, а также зазоры между плитами   заполнены составом на основе эпоксидных смол.  
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	 
	

	
	
	Со всех сторон столешница должна быть закрыта кромкой АВС
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	 
	

	
	
	Толщина кромки АВС
	≥ 2
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	 
	

	
	
	 Дополнительная комплектация электропанелью с тремя розетками на 220 вольт, IP54, установка на любую рабочую поверхность, кабель 2 м, вилка с заземлением. 
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	 
	

	
	
	Возможна дополнительная комплектация подвесными металлическими тумбами
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	 
	

	
	
	Высота кромки АВС
	≥ 25
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	 
	

	
	
	Керамогранитная плитка  обеспечивает высокую стойкость к химическим, термическим и механическим воздействиям. Устойчива к длительному воздействию высоких температур.  
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	Длина
	≥ 900 и  ≤ 950
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Штука
	1
	

	
	
	Глубина
	≥ 600 и ≤ 700
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Высота
	≥ 900 и  ≤ 950
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Материал каркаса
	Металлическая профильная труба прямоугольного и квадратного сечения
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Нерабочие поверхности   изготовлены из металлического холоднокатаного листа 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина металлического листа
	≥ 0.8
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Наличие задней стенки
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Материал задней стенки
	Металлический экран
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Покрытие каркаса
	Химически стойкая эпоксиполиэфирная порошковая краска 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Боковые опоры  закрываются не съёмными металлическими экранами, и   установлены вертикально между двух труб квадратного сечения 30х30х1,5мм
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина металлического экрана 
	≥ 0,8
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	В конструкции стола имеется задняя металлическая заглушки, которая   выполнена из листового металла. Заглушка установлена в прямоугольную раму без использования крепежного элемента. Данный элемент конструкции   соединен между боковыми опорами стола с помощью гаек-заклепок, наружные элементы крепления в сборке стола не допускаются. 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина металлического экрана 
	≥ 0,8
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Задняя заглушка смещена к задней части стола с возможностью последующей установки дополнительной зоны хранения глубиной ≥ 500 мм и длиной равной  длине заднего экрана. 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Стол в собранном виде выдерживает статическую нагрузку при условии равномерного распределения нагрузки по рабочей поверхности стола. 
	≥ 150
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Ножки столов укомплектованы усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. Опоры   регулируют по высоте плюс/минус 20 мм и выдерживают нагрузку в 100 кг каждая, без повреждения пластмассовой регулировочной резьбы.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Все металлические части стола   окрашены в светло-серый цвет RAL 7035
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Материал рабочей поверхности
	Керамогранитная плитка
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина керамогранитных плит
	≥ 8
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Цвет плит   серый
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Керамогранитные плиты  выложены на основу из влагостойкой ЛДСП
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина влагостойкого ЛДСП
	≥ 16
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Соединение основы и плит, а также зазоры между плитами   заполнены составом на основе эпоксидных смол.  
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Со всех сторон столешница должна быть закрыта кромкой АВС
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина кромки АВС
	≥ 2
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	 Дополнительная комплектация электропанелью с треями розетками на 220 вольт, IP54.Установка на любую рабочую поверхность, кабель 2 м, вилка с заземлением
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Высота кромки АВС
	≥ 25
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Керамогранитная плитка  обеспечивает высокую стойкость к химическим, термическим и механическим воздействиям. Устойчива к длительному воздействию высоких температур.  
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	Длина
	≥ 900 и ≤ 950
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Штука
	2
	

	
	
	Глубина
	≥ 600 и ≤ 700
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Высота
	≥ 750 и ≤ 800
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Материал каркаса
	Металлическая профильная труба прямоугольного и квадратного сечения
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Нерабочие поверхности должны быть изготовлены из металлического холоднокатаного листа 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина металлического листа
	≥ 1
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Металл покрыт химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Наличие задней стенки
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Материал задней стенки
	Металлический экран
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Боковые опоры  закрыты не съёмными металлическими экранами, и   установлены вертикально между двух труд квадратного сечения 30х30х1,5мм
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина металлического экрана 
	≥ 2
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Толщина металлического экрана
	≥ 2
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	В конструкции стола имеется задняя металлическая заглушка, которая   выполнена из листового металла. Заглушка установлена в прямоугольную раму без использования крепежного элемента. Данный элемент конструкции   соединен между боковыми опорами стола с помощью гаек-заклепок, наружные элементы крепления в сборке стола не допускаются. 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Задняя заглушка смещена к задней части стола с возможностью последующей установки дополнительной зоны хранения глубиной ≥ 400 мм и длиной равной  длине заднего экрана. 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Стол в собранном виде выдерживает статическую нагрузку при условии равномерного распределения нагрузки по рабочей поверхности стола. 
	≥ 150
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Ножки столов укомплектованы усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. Опоры   регулируют по высоте плюс/минус 20 мм и выдерживают нагрузку в 100 кг каждая, без повреждения пластмассовой регулировочной резьбы.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Все металлические части стола   окрашены в светло-серый цвет RAL 7035
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Материал рабочей поверхности
	Керамогранитная плитка
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина керамогранитных плит
	≥ 8
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Цвет плит   серый
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Керамогранитные плиты   выложены на основу из влагостойкой ЛДСП
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина влагостойкого ЛДСП
	≥ 16
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Соединение основы и плит, а также зазоры между плитами   заполнены составом на основе эпоксидных смол.  
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Со всех сторон столешница должна быть закрыта кромкой АВС
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина кромки АВС
	≥ 2
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Высота кромки АВС
	≥ 25
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Керамогранитная плитка   обеспечивает высокую стойкость к химическим, термическим и механическим воздействиям. устойчива  к длительному воздействию высоких температур.  
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	Длина стола
	≥ 1500 и ≤ 1510
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Штука
	1
	

	
	
	Ширина стола
	≥ 600 и ≤ 605 
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Высота стола
	≥ 750 и ≤ 760
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Основание стола   состоит из двух стационарных цельнометаллических тумб.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Левая тумба   изготовлена из листовой стали и оснащена распашной дверью с углом открывания ≥ 110 градусов. 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина листовой стали левой тумбы
	≥ 0,8
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Дверь глухая и имеет объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали, на двери установлена ручка по типу рейлинг длиной ≥ 130 мм. 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина листовой стали двери
	≥ 0,8
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Длина левой тумбы
	≥ 400 и ≤ 410
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Ширина левой тумбы
	≥ 505 и ≤ 550 
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Высота левой тумбы
	≥ 532 и ≤ 540
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Тумба   установлена  на цельносварной каркас, каркас выполнен из полого металлического профиля размером 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Металл покрыт химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи, светло-серого цвета RAL 7035. 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Тумба   укомплектована съемной металлической полкой. Петли регулируемые и   позволяют менять положение двери в трех направлениях. 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Тумба   укомплектована усиленными винтами регулировки высоты. Опоры дают возможность регулировки по высоте плюс/минус 20 мм. Винты опор стальные, с гальваническим покрытием, снизу имеют пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин. 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Правая тумба  изготовлена из листовой стали и оснащена тремя  металлическими выдвижными ящиками. 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина листовой стали правой тумбы
	≥ 0,8
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Длина правой тумбы
	≥ 400 и ≤ 410
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Ширина правой тумбы
	≥ 505 и ≤ 550 
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Высота правой тумбы
	≥ 532 и  ≤ 540
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Тумба  установлена  на цельносварной каркас, каркас выполнен из полого металлического профиля размером 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Металл покрыт химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи, светло-серого цвета RAL 7035.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Ящики   оснащены шариковыми направляющими полного выдвижения 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Длина шариковых направляющих полного выдвижения 
	≥ 350
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Глубина каждого ящика
	≥ 499
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Конструкция фасадов ящиков  объемная замкнутая   из двойной листовой стали 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина листовой стали фасадов
	≥ 0,8
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	На ящики   установлены ручки по типу рейлинг длиной не  менее 130 мм. 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Тумба   укомплектована усиленными винтами регулировки высоты. Опоры дают возможность регулировки по высоте плюс/минус 20 мм. Винты опор стальные, с гальваническим покрытием, снизу имеют пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин. 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Левая и правая тумба  соединены между собой задним экраном, выполненным из листовой стали 
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина листовой стали заднего экрана
	≥ 0,8
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Экран  покрыт химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи,   RAL 7035.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Рабочая поверхность специализированный химически стойкий пластик, устойчива к кратковременному воздействию концентрированных кислот, щелочей, органических растворителей, дезинфицирующих растворов, красителей. Высокая устойчивость к истиранию. При кратковременном воздействии выдерживают температуру до 250С. Не меняет своих цветовых характеристик с течением времени.   
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина рабочей поверхности
	≥ 26
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Наличие замка в дверце тумбы 
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	Технологический островной низкий стеллаж к столу островному высокому с габаритами в 1800х1500х900 мм
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	Длина стеллажа


	≥ 1800 и ≤ 1810


	Миллиметр

 


	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Штука
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глубина стеллажа
	≥ 408 и ≤ 500
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Высота стеллажа
	≥ 790 и ≤ 800
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Количество полок
	2
	Штук 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Материал стоек
	Монолитный крупногабаритный алюминиевый профиль
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Для прокладки коммуникаций в стеллаже предусмотрено три кабель канала.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Для перемещения полок стеллажа пазы  расположены по всей высоте стеллажа.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Материал полок
	Влагостойкое ДСП серого цвета
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина полок 
	≥ 16
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Глубина полки
	≥ 300 и  ≤ 360
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Полки   вставлены по всей длине с обоих сторон в алюминиевый профиль, профиль имеет вид прямоугольника.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Глубина профиля
	 ≥ 40
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Высота  профиля 25 мм
	≥ 25
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Алюминиевый профиль разделен  двумя пазами. Ширина одного паза 9 мм, Ширина другого паза 16 мм.
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	По бокам, полки устанавливаются в специальный кронштейн, выполненный из листовой стали.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина специального кронштейна
	≥ 1.5
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Глубина кронштейна
	≥ 400 и ≤ 500
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	 

 

 

 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Высота кронштейна
	≥ 40 и ≤ 45
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наличие противопроливочного бортика
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Высота противопроливочного бортика
	≥ 15
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Наличие электопанели с двух сторон стеллажа.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Количество электропанелей  
	2
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Электропанель   установлена горизонтально на всю длину стеллажа и   находится под нижней полкой. На каждой электропанели   установлен один светодиодный светильник, с выключателем и две розетки с крышками 220 вольт, степень защиты IP54.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Наличие светодиодного светильника
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Наличие выключателя
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Все металлические части стеллажа   окрашены в светло-серый цвет RAL 7035. Крышка электропанели RAL 7037.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Количество розеток
	≥ 2
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
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	Технологический островной низкий стеллаж к столу островному на двух опорных металлических тумбах с габаритами в 1500х1500х900 мм
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	Длина стеллажа
	≥ 1500 и ≤ 1510
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	штук
	6
	

	
	
	Глубина стеллажа
	≥ 408 и ≤ 500
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Высота стеллажа
	≥ 790 и ≤ 800
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Количество полок
	2
	Штук 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Глубина полок 
	≥ 400
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Материал стоек
	Монолитный крупногабаритный алюминиевый профиль
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Для прокладки коммуникаций в стеллаже предусмотрено три кабель канала
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Для перемещения полок стеллажа пазы  расположены по всей высоте стеллажа.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Материал полок
	Влагостойкое ДСП серого цвета
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина полок
	≥ 16
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Глубина полки 
	≥ 300 и ≤ 360
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Полки  вставлены по всей длине с обоих сторон в алюминиевый профиль, профиль   имеет вид прямоугольника.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Глубина профиля должна быть 40 мм, высота профиля 25 мм. Алюминиевый профиль разделен  двумя пазами. Ширина одного паза 9 мм, Ширина другого паза 16 мм.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	По бокам, полки устанавливаются в специальный кронштейн, выполненный из листовой стали.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина специального кронштейна
	≥ 1.5
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Глубина кронштейна
	≥ 400 и ≤ 500
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Высота кронштейна
	≥ 40 и ≤ 45
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Наличие противопроливочного бортика
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Высота противопроливочного бортика
	≥ 15
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Наличие электопанели с двух сторон стеллажа.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Количество электропанелей  
	2
	 Штук 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Электропанель   установлена горизонтально на всю длину стеллажа и   находится под нижней полкой. На каждой электропанели   установлен один светодиодный светильник, с выключателем и две розетки с крышками 220 вольт, степень защиты IP54.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Количество розеток
	≥ 2
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Наличие светодиодного светильника
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Наличие выключателя 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Все металлические части стеллажа   окрашены в светло-серый цвет RAL 7035. Крышка электропанели RAL 7037.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	Технологический пристенный высокий стеллаж для стола пристенного высокого, с опорной тумбой 1800
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	Длина стеллажа
	≥ 1800 и ≤ 1810
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Штука
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глубина стеллажа
	≥ 300 и ≤ 360
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Высота стеллажа
	≥ 1140 и ≤ 1150
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Количество полок
	3
	Штук 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Глубина полок 
	≥ 300 и ≤ 360
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Материал стоек
	Монолитный крупногабаритный алюминиевый профиль
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Глубина профиля должна быть 40 мм, высота профиля 25 мм. Алюминиевый профиль разделен  двумя пазами. Ширина одного паза 9 мм, Ширина другого паза 16 мм.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Наружная сторона стеллажа  имеет быстросъёмную алюминиевую заглушку со специальными защелкивающимся пазом 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Ширина алюминиевой заглушки
	≥ 120 и ≤ 125
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Для прокладки коммуникаций в стеллаже предусмотрено три кабель канала.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	С внутренней стороны стеллаж   оснащен двумя специальными пазами для закладывание крепежных элементов
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Глубина каждого паза
	≥ 10 и ≤ 12
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Расстояние между пазами
	≥ 110 и ≤ 112
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Для перемещения полок стеллажа пазы  расположены по всей высоте стеллажа.  
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Полки стеллажа   изготовлена из влагостойкого ДСП серого цвета 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина полки стеллажа
	≥ 16
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Полки   вставлены по всей длине с обоих сторон в алюминиевый профиль, профиль   имеет вид прямоугольника. 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	По бокам, полки устанавливаются в специальный кронштейн, выполненный из листовой стали 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина листовой стали кронштейна 
	≥ 1,5
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Глубина кронштейна
	≥ 300 и  ≤ 360
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Высота кронштейна
	≥ 40 и  ≤ 45
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Для обеспечения регулировки полки по высоте без разбора конструкции, кронштейны полки  установлены во внутренние  пазы стеллажа с помощью специальных подпружиненных гаек. 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Стеллаж   комплектуется электропанелью. 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Электропанель   выполнена из монолитного крупногабаритного алюминиевого профиля
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Электропанель   установлена горизонтально на всю длину стеллажа и  находится под нижней полкой.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	На электропанели   установлен один светодиодный светильник, с выключателями и две розетки с крышками 220 вольт, степень защиты IP54.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Все металлические части стеллажа   окрашены в светло-серый цвет RAL 7035. Крышки электропанелей RAL 7037.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	Технологический пристенный низкий стеллаж для стола лабораторного низкого (900х600х750)
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	Длина стеллажа
	≥ 900 и  ≤ 910
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Штука
	2
	

	
	
	Ширина стеллажа
	≥ 300 и  ≤ 360
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Высота стеллажа
	≥ 790 и  ≤ 800
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Количество полок
	2
	Штук 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Глубина полки 
	≥ 300 и ≤ 360
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Материал стеллажа
	Монолитный крупногабаритный алюминиевый профиль
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Наружная сторона стеллажа   имеет быстросъёмную алюминиевую заглушку со специальными защелкивающимся пазом 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Ширина алюминиевой заглушки
	≥ 120 и ≤ 125
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Для прокладки коммуникаций в стеллаже предусмотрено три кабель канала.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	С внутренней стороны стеллаж   оснащен двумя специальными пазами для закладывание крепежных элементов
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Глубина каждого паза
	≥ 10 и ≤ 12
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Расстояние между пазами
	≥ 110 и ≤ 112
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Для перемещения полок стеллажа пазы   располагаются по всей высоте стеллажа. 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Полки стеллажа   изготовлены из влагостойкого ДСП серого цвета 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина полки стеллажа
	≥ 16
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Полки  вставлены по всей длине с обоих сторон в алюминиевый профиль, профиль  имеет вид прямоугольника. 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	По бокам, полки установлены специальный кронштейн, выполненный из листовой стали 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина листовой стали кронштейна 
	≥ 1,5
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Глубина профиля   40 мм, высота профиля 25 мм. Алюминиевый профиль разделен  двумя пазами. Ширина одного паза 9 мм, Ширина другого паза 16 мм.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Глубина кронштейна
	≥ 300 и ≤ 360
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Высота кронштейна
	≥ 40 и ≤ 45
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Для обеспечения регулировки полки по высоте без разбора конструкции, кронштейны полки   установлены во внутренние  пазы стеллажа с помощью специальных подпружиненных гаек. 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Стеллаж   комплектуется электропанелью. 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Электропанель   выполнена из монолитного крупногабаритного алюминиевого профиля
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Электропанель   установлена горизонтально на всю длину стеллажа и   находится под нижней полкой.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	На электропанели   установлен один светодиодный светильник, с выключателями и две розетки с крышками 220 вольт, степень защиты IP54.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Все металлические части стеллажа   окрашены в светло-серый цвет RAL 7035. Крышки электропанелей RAL 7037. 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	Тумба подвесная металлическая низкая с дверью левая
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	Длина тумбы
	≥ 400 и ≤ 450
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Штука
	1
	

	
	
	Глубина тумбы
	≥ 505 и ≤ 550 
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Высота тумбы
	≥ 530 и  ≤ 550
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Тумба предназначена для хранения  лабораторного оборудования, инструментов, расходных материалов, химических реактивов, документов и мелкого инвентаря
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Корпус изготовлен из металла 
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина металла
	≥ 1
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Металл  покрыт химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи, светло-серого цвета RAL 7035. 
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Дверь тумбы глухая и имеет объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали на двери установлена ручка по типу рейлинг ≥ 128 мм.
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	

	
	
	Толщина металла двери тумбы
	≥ 1
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	

	
	
	Наличие замка
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	

	
	
	Количество дверей
	1
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	

	15
	Тумба подвесная низкая с металлическими ящиками
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	Длина тумбы
	≥ 400 и ≤ 450
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Штука
	1
	

	
	
	Глубина тумбы
	≥ 505 и  ≤ 550 
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Высота тумбы
	≥ 530 и ≤ 570
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Тумба предназначена для хранения  лабораторного оборудования, инструментов, расходных материалов, химических реактивов, документов и мелкого инвентаря. 
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Корпус изготовлен из металла 
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина металла
	≥ 1
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Металл  покрыт химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи, светло-серого цвета RAL 7035. 
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Дверь тумбы глухая и имеет объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали на двери установлена ручка по типу рейлинг ≥ 128 мм.
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина металла двери тумбы
	≥ 1
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Наличие замка
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Количество выдвижных ящиков
	3
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Выдвижные ящики на телескопических шариковых направляющих полного выдвижения 
	 Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Длина шариковых направляющих полного выдвижения 
	≥ 450
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Допустимая нагрузка на 1 ящик
	≥ 15
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Ящики тумбы глухие и имеют объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали 
	 Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина металла двойной листовой стали
	≥ 1
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Все ящики снабжены горизонтально установленными металлическими ручками типа рейлинг 288 мм. 
	 Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	16
	Шкаф для хранения лабораторной посуды и приборов
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	Длина шкафа
	≥ 900 и ≤ 905.
	Миллиметр  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	штук
	2
	

	
	
	Глубина шкафа
	≥ 500 и ≤ 505.
	Миллиметр  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Высота шкафа
	≥ 1950 и ≤ 1970.
	Миллиметр  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Материал каркаса
	профилированный  металлический холоднокатанный лист
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Покрытие 
	химически стойкая эпоксиполиэфирная порошковая краска отверждаемая в печи
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Съемные полки 
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Каркас  изготовлен  из стальной профильной трубы ≥ 30х30х1,5 мм.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры каркаса - высота 100мм, длина 890 мм, глубина 472 мм.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Каркас   комплектуется винтовыми опорами для компенсирования неровностей полов при установке стола. Опоры  позволяют регулировать высоту до 20 мм и выдерживать нагрузку в 100 кг каждая
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Шкаф  изготовлен из листовой стали
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина листовой стали
	≥ 0.8
	Миллиметр  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Шкаф    состоит из двух независимых отделений.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Количество полок  
	≥ 4
	Штук 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Полки шкафа   выполнены из металла
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина металла полки шкафа
	≥ 0.8
	Миллиметр  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Дверцы глухие
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Количество дверей
	4
	Штук
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Нижние двери выполнены виде сэндвич панелей и   имеют объёмную замкнутую конструкцию , выполненную из металла.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина металла двери
	≥0.8
	Миллиметр  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Верхние двери выполнены виде сэндвич панелей и   имеют объёмную замкнутую конструкцию, выполненную из металла.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина металла двери
	≥ 0.8
	Миллиметр  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Наличие замка
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Шкаф   окрашен эпоксиполиэфирной порошковой краской серого цвета отверждаемой в печи
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	Стол-мойка торцевая
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	Длина мойки
	≥ 1500 и ≤ 1505
	Миллиметр  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Штука
	3

 
	

	
	
	Глубина мойки
	≥ 750 и ≤ 760
	Миллиметр  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Высота мойки
	≥ 900 и  ≤ 905
	Миллиметр  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	В основе стола   установлена одна опорная тумба, с двумя распашными дверями открываемые на угол ≥ 110 градусов.  
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Материал каркаса
	Металлическая  профильная труба квадратного сечения
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Каркас   имеет вид равнобедренной трапеции со скошенными углами, угол скоса по лицевой части с двух сторон должен быть 45 градусов, угол скоса по обоим бокам должен быть 45 градусов. Каркас   выполнен из 15 горизонтальных и 6 вертикальных труб.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Боковые стенки стола  выполнены из метала
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина металла двери
	≥ 1
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Задняя стенка выполнена из металла ≥ 1 мм и   имеет «П» образную форму с габаритными размерами: длина 1393мм  высота 629 мм
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Покрытие 
	химически стойкая эпоксиполиэфирная порошковая краска отверждаемая в печи
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Рабочая поверхность – столешница химически стойкий пластик 26 мм
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Материал раковины
	Полипропилен
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Внутренний размер раковины (длинна)
	≥ 400
	Миллиметр 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Внутренний размер раковины (ширина)
	≥ 400
	
	
	
	
	

	
	
	Внутренний размер раковины (глубина)
	≥ 300
	
	
	
	
	

	
	
	Раковина стойкая к кислотам, щелочам, растворителям
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Количество дверей
	2
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Двери выполнены виде сэндвич панелей и   имеют объемную замкнутую конструкцию , выполненную из металла.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина металла двери
	≥ 1
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Наличие гибкой подводки
	2 штуки
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Наличие сифона
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Наличие смесителя для воды с керамическими буксами
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Регулируемые винтовые опоры
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Цвет стола-мойки - светло серый
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Винтовые опоры   регулируют по высоте плюс/минус 20 мм и выдерживают нагрузку в 100 кг каждая, без повреждения пластмассовой регулировочной резьбы. Винты опор   стальные, с гальваническим покрытием, снизу имеют пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	Стол-мойка
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	Длина мойки
	≥ 800 и ≤ 805
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Штука
	1

 

 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глубина мойки
	≥ 600 и  ≤ 605
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Высота мойки
	≥ 900 и  ≤ 905
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	В основе стола   установлена одна опорная тумба, с двумя распашными дверями открываемые на угол ≥ 110 градусов
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Материал каркаса
	Металлическая  профильная труба квадратного сечения
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Покрытие 
	химически стойкая эпоксиполиэфирная порошковая краска отверждаемая в печи
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Материал мойки
	Нержавеющая сталь,  стойкая к кислотам, щелочам, растворителям
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Цвет столешницы
	Светло-серый
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Глубина чаши
	160
	Миллиметр 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Количество дверей
	2
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Двери выполнены виде сэндвич панелей и  имеют объемную замкнутую конструкцию , выполненную из металла.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина металла двери
	≥ 1
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Наличие гибкой подводки
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Наличие сифона
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Наличие смесителя
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Каркас укомплектован усиленными винтами регулировки высоты. Опоры   регулируют по высоте ±20 мм и выдерживают нагрузку в 100 кг, без повреждения пластмассовой регулировочной резьбы.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Все металлические части стола   окрашены в светло-серый цвет RAL 7035.
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	Сушильный стеллаж настенный
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	Стеллаж сушилка для посуды
	Да


	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Штука
	4
	

	
	
	Длина стеллажа 
	≤ 600
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Высота стеллажа
	≤ 500
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Глубина стеллажа
	≤10
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Материал
	Полипропилен
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Количество штырей
	≥40
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Количество штырей длиной 17,5 см
	≥ 17
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Количество штырей длиной 11,5 см
	≥ 23
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Держатели съемные 
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Длина штыря
	95
	Миллиметров
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	Кресло Эко полиуретан, стац. Опоры
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	Кресло лабораторное для работы за низкими и высокими столами
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Штука
	7
	

	
	
	Наличие газлифта
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Высота спинки
	450
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Наличие подлокотников
	Нет 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Наличие спинки
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Вид материала  сидения
	Полиуретан
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Вид материала   спинки
	Полиуретан
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Механизм регулировки глубины сиденья, фиксация спинки жесткая
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Цельнолитая пластиковая крестовина (нагрузка до 120 кг)
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Стационарные опоры
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	Кресло Эко

[image: image21.jpg]



	Кресло лабораторное для работы за высокими столами
	 Да 
	 

 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Штука
	23
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материал сиденья и спинки 
	Полиуретан
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	
	
	

	
	
	Наличие газлифта
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Наличие подлокотников
	Нет 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Наличие спинки
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Высота спинки 
	450
	Миллиметров
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Механизм регулировки глубины сиденья, фиксация спинки жесткая
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Вид материала   спинки
	Полиуретан
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Диаметр кольца-опора для ног 
	450
	Миллиметров
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Цельнолитая пластиковая крестовина (нагрузка до 120 кг)
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Стационарные опоры
	Да 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	Кресло винтовое 
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	Кресло может менять высоту сиденья
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Штука
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Кресло на винтовой опоре
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Кресло оснащено подлокотниками
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Максимальная нагрузка
	≥ 120
	Килограмм 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	  4х-лучевая опора с кольцом для ног
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Материал винтовой опоры 
	сталь
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Наличие роликов
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Сиденье и спинка обиты разными цветами искусственной кожи
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Материал обивки
	Искусственная кожа
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	


